Bukowiec, 14.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**
2. **Zapytanie:** Prosimy o podanie parametrów technicznych windy.

**Wyjaśnienie:** - udźwig 400 kg /4 osoby/

- prędkość dźwigu 0,615 m/2

- napęd śrubowy

- ilość przystanków: 2

- sterowanie za pomocą przycisków naciskanych w sposób ciągły

- platforma w szybie wyposażona w system bezpieczeństwa antyzakleszczeniowy,

z panelem na wysokość 1,1 m, na którym znajdują się przyciski do jazdy oznaczone Braillem,

- drzwi do kabiny 90x200 cm

**2. Zapytanie:** Prosimy o podanie formatu płytek Tubądzin Industrio Dust.

**Wyjaśnienie:** *Format płytki 60x60* <https://www.tubadzin.pl/produkt/industrio-dust-plytka-gresowa-367166>   
  
**3. Zapytanie:** Według tabeli zaawansowania robót (poz. 11.2.2.) należy wykonać nasadzenia zgodnie z projektem zieleni. Wyżej wymieniony projekt nie został załączony do dokumentacji przetargowe. Prosimy o załączenie lub potwierdzenie, że w ramach zadania nie należy wykonać nasadzeń innych niż trawniki.

**Wyjaśnienie:** Inwestor nie posiada projektu zieleni – prace należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

**4. Zapytanie**: Proszę o sprecyzowanie modelu i producenta mebli widocznych na wizualizacjach.   
**Wyjaśnienie:** Meble jakie zostały pokazane na wizualizacjach są modelami 3D. Celem wizualizacji jest pokazanie przez inwestora jak może dane pomieszczenie wyglądać. Szczegółowe informacje poszczególnych elementów wyposażenia zawiera załączony plik xls -„wyposażenie”.  
  
**5. Zapytanie:** Prosimy o podanie modelu zamontowanych stelaży pod sufit akustyczny.  
**Wyjaśnienie:** Zalecana wizja lokalna.

**6. Zapytanie:** Proszę o wskazanie materiału (rodzaju stali) z jakiego mają zostać wykonane balustrady oraz poręcze.

**Wyjaśnienie:** Wg załączonej dokumentacji technicznej i załączonych rysunków

**7. Zapytanie:** Proszę o podanie grubość i rodzaju szkła, (bezpieczne czy hartowane) koloru szkła, (przeźroczyste czy matowe) balustrad.

**Wyjaśnienie:** Wg zaleceń dostawcy (producenta)

**8. Zapytanie:** Proszę o podanie sposobu malowania balustrad.   
**Wyjaśnienie:** Rodzaj materiału został określony na rzutach, występują dwa typu balustrad: balustrada samonośna szklana o konstrukcji samonośnej – systemowa bez słupków, konstrukcja mocowania w specjalnym profilu aluminiowym lub stali nierdzewnej dopuszcza się rozwiązanie z pochwytem lub bez pochwytu . rys szczegółowy - Detal D-9.

Drugi typ balustrady to balustrada typu prętowego ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Rysunek szczegółowy A-37A.

**9. Zapytanie:** Proszę o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych zadaszeń wejść oraz sposobu ich montażu.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający zamieści szczegóły zadaszeń.

**10. Zapytanie:** Proszę o udostępnienie rysunków w DWG.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie posiada dokumentacji w postaci plików dwg.

**11. Zapytanie:** Według pozycji nr 74 d.1.6 należy wykonać poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych proszę o wskazanie w projekcie zakresu jakiego dotyczy ta pozycja, bądź potwierdzenie, że zakres ten nie jest objęty wyceną.

**Wyjaśnienie:** Należy wykonać poszycie ścian działowych o stelażu metalowym oznaczonych na rysunku I piętra („wykonano jako stelaż g-k obić osb+ płyta fermacell obustronnie). Prace wznoszenia ścian działowych o stelaży metalowych zostały rozpoczęte (stelaż częściowo wykonany – zalecana wizja in-situ). Ściany wykonać zgodnie z detalem D-10.

**12. Zapytanie:** Według pozycji nr 75 d.1.6 należy wykonać obicie ścian płytami fermacell proszę o wskazanie w projekcie zakresu jakiego dotyczy ta pozycja, bądź potwierdzenie, że zakres ten nie jest objęty wyceną.

**Wyjaśnienie:** Należy wykonać poszycie ścian działowych o stelażu metalowym oznaczonych na rysunku I piętra („wykonano jako stelaż g-k obić osb+ płyta fermacell obustronnie). Prace wznoszenia ścian działowych o stelaży metalowych zostały rozpoczęte (stelaż częściowo wykonany – zalecana wizja in-situ ). Ściany wykonać zgodnie z detalem D-10.

**13. Zapytanie:** Według zestawienia stolarki drzwi płycinowe są o podwyższonej DW1 DW2   
i DW3 są o drzwiami o podwyższonej wytrzymałości. Prosimy o wyjaśnienie co należy interpretować jako „podwyższona wytrzymałość”. Czy mają to być drzwi antywłamaniowe   
o określonej klasie?

**Wyjaśnienie:** przez podwyższoną wytrzymałość określa się iż drzwi powinny być wykonane z materiałów lepszej jakości oraz określoną przez producenta możliwość zastosowania   
w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu , Klasa mechaniczna drzwi - klasa 3-4 (drzwi wykorzystywane bardzo często, nieostrożnie) ten sam warunek dotyczy klamki (podwyższona wytrzymałość – drzwi użytkowane bardzo często , nieostrożnie).

**14. Zapytanie:** Proszę o podanie materiału z jakiego mają zostać wykonane rynny oraz rury spustowe.   
**Wyjaśnienie:** Rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej w kolorze określonym na kolorystyce elewacji i nawiązujące do już częściowo zamontowanych elementów.  
  
**15. Zapytanie:** W związku z zaistniałymi pytaniami proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 18.04.2023 r.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do 19-04-2023 r.

Komisja Przetargowa

……………………………