**SZAFA METALOWA BHP szt. 1**

#  wymiary: /wys. x szer. x gł./ 1800 x 800 x 490-500 mm,

1. dwudrzwiowa,
2. drzwi ryglowane trzypunktowo, zamykane zamkiem patentowym,
3. wieniec dolny wykonany z blachy stalowej grubości 1,0 mm,

#  półki z blachy grubości 0,6 mm,

# pozostałe elementy wykonane z blachy grubości 0,8 mm,

# szafa wyposażona w drążek na wieszaki ubraniowe, nad drążkiem umieszczona półka,

# otwory wentylacyjne w drzwiach,

1. malowana farbami proszkowymi / kolor **szary/**,
2. Fabrycznie zapakowana .