**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Postępowanie nr BZP.2710.43.2023.WFP**

|  |
| --- |
| **…………………………………….****pieczęć Wykonawcy** |

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (specyfikacja i parametry techniczne)** |

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizacje zadania
pod nazwą: **Dostawa analizatora sieci (VNA, ENA) pracującego w zakresie częstotliwości 100kHz- 8GHz lub większym, pozwalający mierzyć macierz rozproszenia Sij**

**Typ, marka, model, producent, rok produkcji (po 2008 roku) …………………………………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA** poprzez odpowiednie wskazanie **TAK** lub **NIE**, poprzez zaznaczenie x w miejscu odpowiedniego kwadratu, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób **jednoznaczny** parametry\*\*, oferowanego przez siebie sprzętu/urządzenia/podzespołuWłaściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób TAK/~~NIE~~ lub TAK/NIE, wpisanie oferowanej wielkości parametrów, lub zaznaczenie x w miejscu odpowiedniego kwadratu |
| 1. | Zakres częstotliwości 100 kHz- 8 GHz lub szerszy |  100 kHz- 8GHz mniejsze niż 100 kHz- 8GHz lub 100 kHz- większe niż 8GHz mniejsze niż 100 kHz- większe niż 8 GHz |
| 2. | Ilość portów pomiarowych 2 lub 4 |  2  4 |
| 3. | Odporność falowa 50om | Oferowana odporność falowa ………. om |
| 4. | Interfejs (USB/GPiB) | * USB
* GPiB
* USB i GPiB
 |
| 5. | Poziom szumów (wyrażony w dBrms) <0,008 dBrms |  od 0,007 dBrms do 0,008 włącznie większe lub równe 0,004 dBrms mniejsze niż 0,007 włącznie mniejsze niż 0,004 dBrms  |
| 6. | Dynamika pomiaru >100 dB |  od 100 dB włącznie do 110 dB większe lub równe 110 dB a mniejsze niż 120 dB większe lub równe 120 dB |
| 7. | Pomiary parametrów S |  Tak Nie |
| 10. | Rodzaj wyjść pomiarowych (APC7, N, SMA) |  APC7 NSMA |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymienione powyżej parametry i wymagania oraz,
że oferuję okres gwarancji (zgodnie z załącznikiem nr 1, stanowiącym Formularz ofertowy nr 1
do SWZ)

**Uwaga!**

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja i parametry techniczne) NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ i NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU.**