**Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jedn.**  **miary** | **IloŚĆ**  **(A)** | **Cena jedn.**  **brutto\***  **(B)** | **Wartość brutto\***  **(A)x(B)** | **Producent/Numer katalogowy\*** |
| 1 | **Kamizelka i spódnica rtg**  Złożona z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. W kamizelce oraz w spódnicy zachodzące na siebie części przodów podwajają stopień osłabienia promieniowania na miejsca wrażliwe.  Kamizelka oraz spódnica winny być zgodne z obowiązującymi standardami i normami o ochronie radiologicznej.  **Kamizelka**: front 0,50 mm Pb, back 0,25 mm Pb  Rozmiar S – obwód 90-105 cm, długość 60 cm  Rozmiar M – obwód 105-120 cm, długość 62 cm  Rozmiar L – obwód 120-130 cm, długość 65 cm  **Spódnica:** front 0,50 mm Pb, back 0,25 mm Pb  Rozmiar S – obwód 75-95 cm, długość 60 cm  Rozmiar M – obwód 90-115 cm, długość 60 cm  Rozmiar L – obwód 110-120 cm, długość 65 cm | szt. | **Kamizelka**  Roz. S – 2 szt.  Roz. M – 2 szt.  Roz. L- 2 szt.  **Spódnica**  Roz. S – 2 szt.  Roz. M – 2 szt.  Roz. L – 2 szt. |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |

\*wypełnia wykonawca

……………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy