**Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jedn.****miary** | **IloŚĆ****(A)** | **Cena jedn.****brutto\*****(B)** | **Wartość brutto\*****(A)x(B)** | **Producent/Numer katalogowy\*** |
| 1 | **Kamizelka i spódnica rtg**Złożona z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. W kamizelce oraz w spódnicy zachodzące na siebie części przodów podwajają stopień osłabienia promieniowania na miejsca wrażliwe.Kamizelka oraz spódnica winny być zgodne z obowiązującymi standardami i normami o ochronie radiologicznej.**Kamizelka**: front 0,50 mm Pb, back 0,25 mm PbRozmiar S – obwód 90-105 cm, długość 60 cm Rozmiar M – obwód 105-120 cm, długość 62 cmRozmiar L – obwód 120-130 cm, długość 65 cm**Spódnica:** front 0,50 mm Pb, back 0,25 mm PbRozmiar S – obwód 75-95 cm, długość 60 cmRozmiar M – obwód 90-115 cm, długość 60 cm Rozmiar L – obwód 110-120 cm, długość 65 cm | szt. | **Kamizelka** Roz. S – 2 szt. Roz. M – 2 szt. Roz. L- 2 szt. **Spódnica**Roz. S – 2 szt.Roz. M – 2 szt. Roz. L – 2 szt.  |  |  |  |
|  **RAZEM** |

\*wypełnia wykonawca

……………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy