Opis przedmiotu zamówienia

**Łaźnia wodna**

1. Pojemność 13-16 litrów

2. Głębokość robocza 115 mm (+/– 10 mm)

3. Zakres temperatury: temperatura otoczenia + 5 °C – 99 °C

4. Kontrola temperatury: cyfrowy wyświetlacz LED pokazujący aktualną temperaturę

5. Rozdzielczość 1 ° C

6. Jednolitość ± 0,1 ° C

7. Moc grzałki (220-240 V) 1000 W

8. Napięcie 230 V 50–60 Hz

9. Łaźnia powinna posiadać znak CE