**Załącznik nr 2**

**Pakiet I. Pulsoksymetr transportowy – 3 kpl.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2020**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.**

**Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | **PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY** |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |
|  | Pulsoksymetr transportowy tzw. kieszonkowy  | TAK, podać |  |
|  | wysoka dokładność pomiarów nawet u pacjentów bardzo ruchliwych jak i o niskiej perfuzji | TAK, podać |  |
|  | pamięć 18 h pomiarów | TAK, podać |  |
|  | zakres saturacji: 0 - 100% SpO2 | TAK, podać |  |
|  | zakres pulsu: 18 - 321 uderzeń na minutę (BPM) | TAK, podać |  |
|  | wyświetlacz pulsu: LED trójkolorowy | TAK, podać |  |
|  | wyświetlacz numeryczny: 3 cyfry, 7 segmentów, LED, czerwony | TAK, podać |  |
|  | zasilanie: bateryjne | TAK, podać |  |
|  | żywotność baterii – min. 100h | TAK, podać |  |
|  | klasyfikowany przez: IEC 60601-1 / CSA601.1 / UL60601-1 | TAK, podać |  |
|  | typ zabezpieczenia: wewnętrzne zasilania (baterie - akumulatory) | TAK, podać |  |
|  | stopień bezpieczeństwa: typ BF | TAK, podać |  |
|  | tryb pracy: ciągła | TAK, podać |  |
|  | W komplecie: - etui ochronne - czujnik saturacji typu klips na palec dla dorosłych – 2 szt. na każdy pulsoksymetr | TAK, podać |  |
| **B.** | **INNE**  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1) Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

1. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-1)