*(Pieczęć Wykonawcy*)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY po zmianie z dnia 06.06.2024 r.

Część 3 - Odzież ochronna dla stanowisk robotniczych i pracowników ochrony

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1 | Bluza robocza letnia- kolor niebieski lub grafitowy;- uszyta z mocnej tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna; oddychającej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i zbieganie;- gramatura min. 250-290g/m2, mocne szwy;- zapinana na guziki przykryte plisą, posiadająca liczne kieszenie- długi rękaw z mankietem zapinanym na guzik- rozmiary od 164-188 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |   |
| 2 | Spodnie robocze letnie do pasa- kolor niebieski lub grafitowy- uszyte z mocnej tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna, oddychającej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i zbieganie- gramatura 250-290g/m2 , mocne szwy, posiadające liczne kieszenie- rozmiary od 164-188 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |   |
| 3 | Spodnie robocze letnie ogrodniczki- kolor niebieski lub grafitowy- uszyte z mocnej tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna, oddychającej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i zbieganie- gramatura 250-290g/m2 , mocne szwy- szelki z możliwością regulacji długości- na wysokości klatki piersiowej kieszeń oraz liczne kieszenie boczne na spodniach- rozmiary od 164-188 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koszula flanelowa - wzór kratka- 100% bawełna, gramatura 190g/m2- zapinana na guziki, kieszonka na klatce piersiowej- długi rękaw z mankietem zapinanym na guzik- rozmiary od L-XXXL | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Obuwie robocze letnie męskie typu trzewik- sięgające za kostkę- wewnętrzny podnosek metalowy- cholewka wykonana ze skóry + materiał typu siateczka, - obuwie zapewniające przewiew w okresie letnim- podeszwa odporna na ścieranie, antypoślizgowa- wiązanie na sznurówki- zakres rozmiarów od 36-47  | par | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kamizelka ostrzegawcza,- odblaskowa z poliestru, jaskrawe kolory, - rozmiary od S do XXXXL  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kurtka robocza ocieplana drelichowa - kolor niebieski lub grafitowy- uszyte z mocnej tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna, oddychającej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i zbieganie- gramatura min 250g/m2 , mocne szwy- rozmiary od 164-188- ocieplana - zapinana na zamek przykryty plisą- długi rękaw, posiadająca liczne kieszenie (minimum 4 zewnętrzne + co najmniej jedna wewnątrz) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2323238. | Spodnie robocze ocieplane drelichowe typ ogrodniczki- kolor niebieski lub grafitowy- uszyte z mocnej tkaniny o składzie 65% poliester, 35% bawełna, oddychającej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i zbieganie- gramatura min 250g/m2 , mocne szwy- rozmiary od 164-188- ocieplane- szelki z możliwością regulacji długości- na wysokości klatki piersiowej kieszeń, dodatkowo kieszenie boczne  i tylne | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Obuwie robocze ocieplane zimowe męskie- ocieplane, sięgające za kostkę- wewnętrzny podnosek metalowy- wkładka zabezpieczająca stopę- cholewka wykonana ze skóry licowej- podeszwa z głębokim protektorem o podwyższonej odporności na ścieranie, antypoślizgowe- wiązanie na sznurówki- zakres rozmiarów od 36-47 | par |  10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rękawice robocze ocieplane- wykonane z akryliku powlekane od wewnętrznej części powłoką latexu, wewnątrz ocieplina | par | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rękawice ochronne antyprzecięciowe- odporne na ścieranie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie- zgodna z normą EN 388:2017-2 | par | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Klasyczna kamizelka męska, robocza,- kolor niebieski lub grafitowy- materiał 65 % poliester, 35 % bawełna- podszewka z ociepleniem 100% poliester**-** liczne kieszenie- zapinana na zamek błyskawiczny**,** kryty plisą | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Spodnie ochronne ogrodniczki dla spawacza- skład 100%bawełna,- wykończenie trudnopalne gramatura min 380g/m2 kurczliwość 2% - odzież zgodnie z normą EN 11611- rozmiar w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bluza ochronna dla spawacza- skład 100%bawełna,- wykończenie trudnopalne gramatura min min 380g/m2 kurczliwość 2%- odzież zgodnie z normą EN 11611- rozmiar w zależności od potrzeb Zamawiającego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Obuwie ochronne dla spawacza - wykonane ze skór naturalnych, - chroniące przed iskrami i rozpryskami stopionych metali, - z podnoskiem,- wyposażone w metalową wkładkę antyprzebiciową, podeszwa PU/PU, antystatyczna, odporna na oleje i smary | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fartuch spawalniczy- ze skóry bydlęcej dwoinowej- rozmiar 60 x 90cm zakładany na szyję z zapięciem na klamrę- grubość Skóry 1,2-1,4mm,  | par | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękawice ochronne spawalnicze ze skóry bydlęcej dwoinkowej, długość 35cm szyte trudnopalnymi i odpornymi na gorąco nićmi, całodłonicowe część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry Zgodne z normą EN 12477-B | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Obuwie gumowe męskie  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Obuwie gumowe damskie białe lub granatowe, wysokie  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Półbuty bezpieczne S1 typu sportowego- stalowy podnosek ochronny odporny na uderzenia- cholewka wykonana ze skóry zamszowej- podeszwa antypoślizgowa- pięta usztywniona- wyściółka z oddychającego materiału- kategoria min. S1 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21.  | Spodnie robocze – monterskie typu bojówki- spodnie do pasa, wykonane z wytrzymałej na rozdarcia tkaniny- duża liczba funkcjonalnych kieszeni (dwie boczne oraz dwie tylne, dodatkowo kilka doszywanych kieszeni na narzędzia i inne akcesoria- gumy dopasowujące się w tylnej części pasa- gramatura min. 260g/m2- na kolanach wzmocnienia materiału- dodatowe wzmocnienia i podwójne szwy zwiększające wytrzymałość- skład 65%poliester i 35% bawełna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22.  | Bluza typu polar (damska lub męska)- kolor granatowy lub grafitowy- gramatura min. 300g/ m2- bluza na całej długości zapinana na zamek- na dole regulowany ściągacz- dwie boczne kieszenie zapinane na zamek- zakres rozmiarów min. S-XXL | szt.  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kurtka ochronna ocieplana- powłoka 100% poliester- wyściółka 100% poliester- podszewka 100% poliester- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na napy- kilka zapinanych kieszeni - kurtka przedłużana- kaptur chowany w kołnierzu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Spodnie robocze ocieplane – monterskie typu bojówki- spodnie do pasa, wykonane z wytrzymałej na rozdarcia tkaniny- duża liczba funkcjonalnych kieszeni (dwie boczne oraz dwie tylne, dodatkowo kilka doszywanych kieszeni na narzędzia i inne akcesoria- gumy dopasowujące się w tylnej części pasa- gramatura min. 260g/m2- na kolanach wzmocnienia materiału- dodatowe wzmocnienia i podwójne szwy zwiększające wytrzymałość | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Koszulka typu POLO– kolor szary lub niebieski- 100% bawełna, gramatura min. 200g/m2 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Koszulka typu POLO– kolor czarny- 100% bawełna, gramatura min. 200g/m2- na piersi po lewej stronie napis „OCHRONA” w kolorze białym - na plecach napis „OCHRONA” w kolorze białym - zakres rozmiarów S-XXL (damskie i męskie) | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Bluza typu polar - kolor czarny- gramatura min. 340g/m2- bluza na całej długości zapinana na zamek- na dole regulowany ściągacz- dwie boczne kieszenie zapinane na zamek- na piersi po lewej stronie napis ”OCHRONA” w kolorze białym- na plecach napis „OCHRONA” w kolorze białym- zakres rozmiarów S-XXL (damskie i męskie) | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Spodnie typu bojówki - kolor czarny- szlufki do paska, regulacja szerokości- dwie skośne kieszenie wpuszczane- dwie kieszenie „bojówki” na udach zapinane na rzep- nogawki zakończone ściągaczem lub na rzep- rozporek zapinany na zamek - zakres rozmiarów S-XXL (damskie i męskie) |  szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Obuwie wielosezonowe „taktyczne” wysokie (do łydki)- kolor czarny- wykonane ze skóry + wstawki z materiału zapewniające dostęp powietrza - wodoodporne- podeszwa antypoślizgowa- zakres rozmiarów min.38-68 (damskie i męskie) |  szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30.  | Kurtka przeciwdeszczowa i wiatroszczelna z podszewką i kapturem- kolor czarny- zasuwany na suwak oraz dodatkowe napy- nieprzemakalna, kaptur zasuwany w kołnierzu- dwie kieszenie zamaskowane zakładkami- ściągacze u dołu- napis „OCHRONA” na plecach- zakres rozmiarów S-XXL (damskie i męskie) |  szt.  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  |

**\*Zaoferowany** Środek Ochrony Indywidualnej musi być zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

**\*Wymagany sposób pakowania odzieży:**

a) Każda sztuka lub komplet odzieży w oddzielnym przeźroczystym worku;

b) każdy worek musi być oznaczony etykietą zawierającą informację o wyrobie – rodzaj odzieży i rozmiar.

**\*Wymagany sposób pakowania obuwia:**

a) każda para obuwia w oddzielnym przeźroczystym worku;

b) do każdej pary musi być dołączona informacja producenta dotycząca użytkowania, przechowywania, konserwacji obuwia oraz rozmiar obuwia

\* **Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.**
UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

**Miejscowość ………………………………., dnia ……………… 2024 r**

………………………………………………

*Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych*

*do reprezentowania Wykonawcy*