**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**Wymiana części drzwi do pomieszczeń Komisariatu Policji Poznań – Jeżyce na drzwi kl. RC 2**

 **wraz z robotami towarzyszącymi**

1. **Zamawiający**

Komenda WojewódzkaPolicji w Poznaniu

60-844 Poznań

ul. Kochanowskiego 2a

 **Miejsce realizacji robót**

Komisariat Policji Poznań - Jeżyce , 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 16

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

 Przedmiotem zamówienia jest wymiana części drzwi na drzwi kl. RC2 wraz

 z robotami towarzyszącymi obejmujący :

* Demontaż istniejących drzwi z wykuciem z muru 9 szt. ościeżnic metalowych

( 7szt. stalowych+2szt.aluminiowych) wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki

Uwaga : 1 szt drzwi z profili aluminiowych do powtórnego montażu w innym miejscu ,

* montaż 8 kpl. drzwi metalowych (aluminium lub stal) z ościeżnicami, klasy RC 2, dostosowanych do systemu kontroli dostępu poprzez wyposażenie w samozamykacz, rewersyjny elektrozaczep, próg aluminiowy i obustronny pochwyt , malowanych proszkowo na kolor zbliżony do RAL 7047 wraz z obróbką ościeży drzwiowych poprzez uzupełnienie tynków , szpachlowanie i malowanie ,
* powtórny montaż w nowym miejscu 1 kpl. zdemontowanych drzwi z profili aluminiowych ,
* osadzenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami bezpośrednio po montażu elektronicznego systemu kontroli dostępu.
* wykonanie podziału pom. służbowych wraz z  zamurowaniem 1 otworu drzwiowego

ściankami z bloczków silikatowych o gr.18 cm - 16,29 m,2

* wykonanie na uzupełnionych ściankach suchych tynków z płyt gipsokartonowych o pow. 32,58 m2,
* gruntowanie i malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych o pow. 59,6 m2 .

 Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji na miejscu po uzgodnieniu terminu.

  **Zamawiający zastrzega sobie możliwość :**

* anulowania postępowania bez podania przyczyny,
* umniejszenia wynagrodzenia o zakres robót, który nie zostanie wykonany.

 **III. Termin składania ofert i realizacja:**

1. Termin realizacji robót: **30.11.2020** r.
2. Termin skladania ofert : **07.09.2019** r. ( do godz. 10.00)
3. Oferty należy składać na elektronicznej platformie zakupowej

Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu.

 4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający klasę bezpieczeństwa drzwi.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego.

 **IV. Opis wymagań**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:
2. okres gwarancji i rękojmii wynosił minimum 24 miesiące od dnia odbioru robót,
3. dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

**V. Istotne postanowienia zamówienia**

**Wymagania dodatkowe**

1. Prowadzone prace nie mogą znacząco utrudniać pracy jednostki.
2. Termin realizacji prac, zasady wejścia do obiektu i godziny pracy zostaną uzgodnione bezpośrednio z kierownictwem jednostki.
3. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania terenu w rejonie wykonywanych prac.
4. Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne oraz media podaczas prowadenia robót.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed montażem do akceptacji przez użykownika próbek oferowanych materiałów. Zamawiający zastrzega, że winny być to materiały o odpowiednich parametrach przeznaczone dotego typu obiektu .
6. Na posiadane materiały Wykonawca winien przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru dokumenty dopuszczające je do stosowania w wymaganym zakresie.

**UWAGA : Brak przedłożenia w/w dokumentów wyklucza skuteczne dokonanie odbioru robót.**

**VI. Płatność za przedmiot zamówienia**

* + - 1. Termin płatności - do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, przelew.
			2. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru i podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru

**VII.Kryterium oceny**

Cena oferty - 100%

**VIII. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.**