*Rzeszów, dnia 7 maja 2021 r*.

**Godło**

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

W RZESZOWIE

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30

L. dz. SZ-391/2021

**zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 5 350 000,00 euro, pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny”, nr postępowania: ZP/1/2021.**

I. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zmiany w projekcie konstrukcyjnym budynku administracyjnego oraz przedmiarze robót dla budynku administracyjnego w branży budowlanej:

1. z projektu konstrukcji budynku administracyjnego usuwa się rysunki: K-09, K-10, K-11   
   i dodaje nowe rysunki (rys. zamienne) : K-09 RO1, K-10 RO1, K-11 RO1
2. z projektu konstrukcji budynku administracyjnego usuwa się zestawienia stali zbrojeniowej ZS K-09, ZS K-10, ZS K-11 i dodaje nowe zestawienia stali zbrojeniowej (zamienne): ZS K-09 RO1, ZS K-10 RO1, ZS K-11 RO1
3. w związku ze zmianą w zestawieniu stali zbrojeniowej wprowadza się następujące zmiany w pozycjach przedmiarowych dla budynku administracyjnego w branży budowlanej:

* w poz.74 – korekta ilości, wprowadzić ilość 11,728 t
* w poz.75 – korekta ilości, wprowadzić ilość 0,826 t
* w poz.76 – korekta ilości, wprowadzić ilość 1,539 t

1. Wprowadza się korektę warstw posadzkowych na parterze budynku administracyjnego (poziom 0) w osiach A-D i 1-6 z wyłączeniem powierzchni klatki schodowej.

W miejsce warstw: izolacja akustyczna z wełny grub. 4cm + warstwa rozdzielająca, folia PE grub. 0,2mm + wylewka cementowa zbrojona włóknem rozproszonym lub siatką o grub.8cm wprowadza się warstwę: wylewka cementowa zbrojona włóknem rozproszonym lub siatką **o grub.12cm**.

1. W związku ze zmianą warstw należy dokonać korekty w przedmiarze robót:

* w poz.390 – korekta ilości, wprowadzić ilość 72,177-30,1=42,077m2
* w poz.391 – korekta ilości, wprowadzić ilość 42,077m2
* w poz.392 – korekta ilości, wprowadzić ilość 42,077m2
* dodać poz.392a o treści Wylewka cementowa gr.12cm zbrojona włóknem rozproszonym lub siatką stalową, wprowadzić ilość 30,1m2
* w poz.402 – korekta ilości, wprowadzić ilość 0,00m2
* w poz.403 – korekta ilości, wprowadzić ilość 0,00m2
* w poz.404 – korekta treści : „wylewka cementowa zbrojona włóknem rozproszonym lub siatką o grub.12cm”, ilość 107,032m2
* w poz.408 – korekta ilości, wprowadzić ilość 16,90m2
* w poz.409 – korekta ilości, wprowadzić ilość 16,90m2
* w poz.410 – korekta ilości, wprowadzić ilość 16,90m2
* dodać poz.410a o treści: „wylewka cementowa gr.12cm zbrojona włóknem rozproszonym lub siatką stalową”, wprowadzić ilość 22,20m2
* w poz.413 – korekta ilości, wprowadzić ilość 109,074-14,50-14,50= 80,074m2
* w poz.414 – korekta ilości, wprowadzić ilość 80,074m2
* w poz.415 – korekta ilości, wprowadzić ilość 80,074m2
* dodać poz.415a o treści: „wylewka cementowa gr.12cm zbrojona włóknem rozproszonym lub siatką stalową”, wprowadzić ilość 29,00m2

II. Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Zastępca**

**Komendanta Wojewódzkiego Policji**

**w Rzeszowie**

**mł. insp. Stanisław Sekuła**