Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

**Zakup, dostawa oraz instalacja kserokopiarek: Konica Minolta Bizhub C550i (1szt.)**

**oraz Konica Minolta Bizhub C3350i (5szt.)**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz instalacja kserokopiarek:

* 1szt. Konica Minolta Bizhub C550i
* 5szt. Konica Minolta Bizhub C3350i

Parametry urządzeń:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konica Minolta Bizhub C550i** | | |
|  | **Specyfikacja** | **Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3** |
| 1 | Technologia druku | kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny w standardzie |
| 2 | Szybkość druku A4 | minimum 55 stron/minutę |
| 3 | Szybkość druku A3 | minimum 27 stron/minutę |
| 4 | Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony kolorowej | maksymalnie 4,5 sek |
| 5 | Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony mono | maksymalnie 3,5 sek |
| 6 | Czas nagrzewania | do 18 sek. |
| 7 | Pamięć RAM | min 8 GB |
| 8 | Dysk twardy | SSD min. 250 GB |
| 9 | Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| 10 | Rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi oraz 1800x600 dpi |
| 11 | Maksymalne obciążenie | min. 200 000 stron miesięcznie |
| 12 | Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 |
| 13 | Powiększenie | 25–400 % w odstępach 0,1% |
| 14 | Pierwszy podajniki papieru | minimum 500 arkuszy (format A6 do A3, 80 g/m2) |
| 15 | Drugi podajnik papieru | minimum 500 arkuszy (format A5 do SRA3, 80 g/m2) |
| 16 | Podajnik papieru ręczny | minimum 150 arkuszy, A6–SRA3, wydruk banerowy |
| 17 | Podajnik oryginałów | minimum 300 arkuszy (80 g/m2), format oryginałów A6 - A3, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego, jednoprzebiegowy |
| 18 | Prędkość skanowania | min 140 str/minutę (jednostronnie), 280 str./min. Dwustronnie |
| 19 | Maksymalna rozdzielczość skanowania | min. 600 x 600 dpi |
| 20 | Tryby skanowania | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);  Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;  Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| 21 | Obsługiwane formaty papieru | A6–SRA3, baner o wymiarach 297 x 1,200 mm |
| 22 | Obsługiwane formaty papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym | A5-SRA3 |
| 23 | Obsługiwana gramatura papieru | 52 - 300 g/m2 |
| 24 | Obslugiwana gramatura papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym | 52-256 g/m2 |
| 25 | Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; |
| 26 | Obsługiwane protokoły | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| 27 | Zasilanie | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| 28 | Wyświetlacz | kolorowy, minimum 10-calowy dotykowy wyświetlacz LCD |
| 29 | Język menu | Polski |
| 30 | Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); |
| 31 | Materiały eksploatacyjne | tonery CMYK o wydajności min. 28 000 kopii każdy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konica Minolta Bizhub C3350i** | | |
|  | **Specyfikacja** | **Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4** |
| 1 | Technologia druku | kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny w standardzie |
| 2 | Szybkość druku A4 | minimum 33 stron/minutę |
| 3 | Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony kolorowej | maksymalnie 7,0 sek |
| 4 | Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony mono | maksymalnie 7,0 sek |
| 5 | Czas nagrzewania | do 16 sek. |
| 6 | Pamięć RAM | min 4 GB |
| 7 | Dysk twardy | SSD min. 250 GB |
| 8 | Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| 9 | Rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi oraz 1800x600 dpi |
| 10 | Maksymalne obciążenie | min. 60 000 stron miesięcznie |
| 11 | Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 |
| 12 | Powiększenie | 25–400 % w odstępach 0,1% |
| 13 | Pierwszy podajniki papieru | minimum 500 arkuszy (format A6 do A3, 80 g/m2) |
| 14 | Podajnik papieru ręczny | minimum 100 arkuszy, A6–A4, |
| 15 | Podajnik oryginałów | minimum 80 arkuszy (80 g/m2), format oryginałów A5 – A4, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego |
| 16 | Prędkość skanowania | min 45 str/minutę (jednostronnie), 90 str./min. Dwustronnie |
| 17 | Maksymalna rozdzielczość skanowania | min. 600 x 600 dpi |
| 18 | Tryby skanowania | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);  Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;  Scan-to-URL; TWAIN scan |
| 19 | Obsługiwane formaty papieru | A6–A4 |
| 20 | Obsługiwane formaty papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym | A6–A4 |
| 21 | Obsługiwana gramatura papieru | 52 - 256 g/m2 |
| 22 | Obslugiwana gramatura papieru w druku/kopiowaniu dwustronnym | 52-256 g/m2 |
| 23 | Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; |
| 24 | Obsługiwane protokoły | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| 25 | Zasilanie | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| 26 | Wyświetlacz | kolorowy, minimum 10-calowy dotykowy wyświetlacz LCD |
| 27 | Język menu | Polski |
| 28 | Materiały eksploatacyjne | tonery CMYK o wydajności min. 9 000 kopii każdy |

**Pozostałe informacje:**

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni kalendarzowych od daty zamówienia

Termin ważności oferty: 30 dni

Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

Dostawa oraz prace instalacyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Adres:

* Konica Minolta Bizhub C550i - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
* Konica Minolta Bizhub C3350i – Dylów A, 98-330 Gmina Pajęczno
* Konica Minolta Bizhub C3350i – 96-116 Julków Gmina Skierniewice
* Konica Minolta Bizhub C3350i – 46-200 Gotartów 44A Gmina Kluczbork
* Konica Minolta Bizhub C3350i – ul. Czerwona 7, 96-100 Skierniewice
* Konica Minolta Bizhub C3350i – ul. Ceglarska 1A, 63-500 Ostrzeszów

Płatność – przelew, terminem płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamówienie odbywa się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/eko-region>

W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.

Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

Kryterium oceny - najniższa cena.