**Specyfikacja sprzętu:**

* Cztery końcówki;
* Ciśnienie 5 psi;
* Moc: 500 W;
* Przepływ powietrza: 1600 l/min;
* Długość pompki: 17 cm;
* Antypoślizgowa powierzchnia, antypoślizgowe stopki;
* Obudowa z ABS;
* Zakres czasu: do 0,5 h;
* Stopień ochrony – IPX4;
* Wymiary: 17 x 11 x 13 cm
* Zasilanie: sieciowe;