Wągrowiec, dnia 17.03.2022 r.

IGP.271.3.2022.FZ

**Wyjaśnienie Nr 2**

**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochodzy”**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Pzp* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 2:**

W związku z rozbieżnością między specyfikacją a opisem prosimy o wyjaśnienie: umywalki montujemy na stelażach czy na ścianie z półpostumentami?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:**

Zamawiający informuje, że montujemy umywalki wiszące na ścianie z półpostumentem.

**PYTANIE NR 3:**

Poz. 36 kosztorysu – dostawa i montaż dźwigu towarowego – typ zaproponowany w projekcie dźwigu (MICROLIFT 23/10) posiada udźwig 100 kg, w opisie zaś dopisano minimalny udźwig 150 kg – proszę o rozstrzygnięcie w tym zakresie.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:**

W związku z omyłkowym pozostawieniem nazwy własnej dźwigu Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć dźwig o min. udźwigu 100 kg. W związku z tym wprowadza się zmianę opisu do przedmiaru robót:

- poz. 36: *Dostawa, montaż i odbiór UDT windy towarowej. Wysokość wznoszenia ok.4,0 m, dwa przystanki, udźwig min. 100 kg.*

Zamawiający informuje, że załącza dokumentacje bez wyżej wymienionej nazwy własnej.

**PYTANIE NR 4:**

Poz.54 kosztorysu - **drzwi aluminiowe**, jednoskrzydłowe, pełne, U drzwi <1,3 W/m2K, okucia antypaniczne, samozamykacz; Drzwi do kotłowni.

W projekcie (Zestawienie stolarki drzwiowej) - **drzwi stalowe**, okucie antypaniczne, samozamykacz.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:**

Do wyceny należy przyjąć drzwi do kotłowni zgodnie z opisem w przedmiarze robót jako drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, pełne, U drzwi <1,3 W/m2K, okucia antypaniczne, samozamykacz.

**PYTANIE NR 5:**

Poz. 55 kosztorysu - czy przewidzieć wszystkie drzwi; prawdopodobnie 1 szt. dotyczy Remizy OSP.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:**

Do wyceny należy przyjąć ilości wskazane w przedmiarze robót.

**PYTANIE NR 6:**

Poz. 127 kosztorysu - tablica informacyjna LED i jej zasilanie - nie jest pokazana w projekcie. Czy faktycznie należy ją wycenić?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6:**

Do wyceny należy przyjąć tablicę informacyjną LED zgodnie z opisem w przedmiarze robót. Tablica informacyjna LED zostanie zlokalizowana na ścianie szczytowej budynku od strony ulicy.

**PYTANIE NR 7:**

Poz.254 - 258 kosztorysu - czy tylko taki zakres wentylacji przewidzieć w ofercie; Czy pozostałe elementy wentylacji / klimatyzacji przewidziane projektem nie są objęte zamówieniem?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7:**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć zakres zgodnie z przedmiarem robót. Pozostały zakres nie jest objęty zamówieniem.

**PYTANIE NR 8:**

Na rzutach w projekcie zaznaczono wyposażenie obiektu (m.in. stoły, zmywarka, okapnik). Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8:**

Wyposażenie obiektu nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

**PYTANIE NR 9:**

W opisie przedmiotu zamówienia i opisie w SZW oraz projekcie przewidziano montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach pomieszczenia 6,7,8. Brak tego zakresu w kosztorysie. Czy wywietrzaki przewidzieć w zakresie prac.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9:**

Zamawiający informuje, że montaż nawietrzaków higrosterowalnych został uwzględniony w przedmiarze robót w poz. 60.

**PYTANIE NR 10:**

Czy dostarczenie i montaż podestu scenicznego (opisany na rzucie piętra) wchodzi w zakres zamówienia? Brak tego zakresu w kosztorysie.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10:**

Dostarczenie i montaż podestu scenicznego nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

**PYTANIE NR 11:**

Sufit podwieszony w sali na piętrze - wg kosztorysu zakres i technologia wykonania sufitu jest inna niż w projekcie. Czy sufit w sali skalkulować zgodnie z przedmiarem?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11:**

Do wyceny należy przyjąć sufit podwieszany zgodnie z opisem w przedmiarze robót.