Formularz Cenowy

Dostawa gazów czystych dla Spektometru ICP-MS

**Wymagania i ilości gazów** *(uwaga: Dzierżawa butli przez okres 36 miesięcy)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Rodzaj gazu** | **Pojemność butli** | **Nominalne ciśnienie butli** | **Ilość butli** | **Typ butli**  | **Wymagania:** | **Cena netto:****/dotyczy ceny gazu w butli/** | **Stawka VAT (%)** | **Cena brutto:****/dotyczy ceny gazu w butli/:/** | **Cena netto:****/dzierżawa butli lub palety** | **Stawka VAT (%)** | **Cena brutto:****/dzierżawa butli lub palety** |
| 1 | Hel 6.0 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,9999% obj.* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wodór 6.0 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,9999% obj.* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tlen 6.0 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,9999% obj.* |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Azot 5.0 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,999% obj.* |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CH4 5.5 | 10 litrów | 200 bar | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,9995% obj.* |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NH3/He 5.0 ( 10%/90%) | 10 litrów |  *nie mniej niż 50 bar* | 1 | B10 | *Czystość gazu: 99,999% obj.* |  |  |  |  |  |  |
| ***Razem*** *(suma wartości w kolumnie)* |  | *---* |  |  | *---* |  |
| ***Dzierżawa palety na butle przez okres 12 miesięcy*** | *----* | *----* | *-----* |  |  |  |

Cena netto zamówienia: ( cena netto gazów + cena netto dzierżawy butli + cena netto dzierżawy palety ) = ……………………………. PLN

Cena brutto zamówienia: ( cena brutto gazów + cena brutto dzierżawy butli + cena brutto dzierżawy palety ) = ……………………………. PLN

**Zamawiający wymaga:**

1. Każda z butli musi być wydzierżawiona na okres 36 miesięcy.
2. Stabilność mieszanki amoniak/hel – 36 miesięcy.
3. Oferta musi być kompletna tzn. musi zawierać wszystkie potencjalne inne koszty takie jak np. koszty transportu, ubezpieczenia, dezynfekcji, opłatę paliwową.
4. Oferta musi zawierać roczny koszt dzierżawy palety do przechowywania butli.
5. Wymaga się aby wszystkie gazy były dostarczone w jednym czasie najlepiej na jednej palecie.
6. **Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów lub odpowiednich świadectw jakości oraz kart charakterystyk wraz z dostawą.**
7. Zamawiający wymaga aby okres użytkowania butli/gazu wynosił minimum 2 lata z możliwością jego przedłużenia po upływie tego okresu.

**Wymagany termin realizacji dostawy: do 90 dni od daty podpisania umowy nie później niż do 31 października.**

**Płatność na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia będzie jednorazowa po zrealizowaniu całości dostawy i podpisaniu obustronnie protokołu dostawy bez uwag.**