**Nadstawka :**

* zbudowana jest z wysokiej jakości płyty meblowej o gr. 18 mm.
* Podzielona półkami na 2 przestrzenie, zamykana drzwiami z uchwytami i zamkiem.
* Wykończona jest wieńcem o gr. 25 mm.
* Wszystkie połączenia konstrukcyjne w nadstawce wykonywane są za pomocą mimośrodów,
* Korpus jak i front wykonane z Dębu Mlecznego,
* Wymiary: 800x364x600,

