GKiOŚ.271.11.2024 – Dostawa ciągnika rolniczego

Załącznik nr 1 do SWZ

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia**

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametry inne” w przypadku zaoferowania sprzętu o wyższych lub równoważnych parametrach.   
 W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni tej kolumny Zamawiający uzna, że oferuje on sprzęt o wskazanych w tabeli min. parametrach.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ/model …………………………………………………… (należy wpisać typ i model oferowanego ciągnika)** | | | |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Parametry inne  (wyższe lub równoważne)** |
| 1 | Rok produkcji | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. |  |
| 2 | Czas pracy | Nie więcej niż 1000 m-g. |  |
| 3 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny, turbodoładowany, 4 cylindrowy. |  |
| 4 | Chłodzenie silnika | Cieczą. |  |
| 5 | Moc silnika | 105 - 136 KM |  |
| 6 | Pojemność skokowa silnika | 3250 - 4000 cm3 |  |
| 7 | Aktywacja rewersu | Mechaniczna |  |
| 8 | Układ napędowy | - napęd na cztery koła,  - przedni napęd załączany mechanicznie lub elektrohydraulicznie,  - blokada mechanizmu różnicowego. |  |
| 9 | Układ kierowniczy | - hydrauliczny,  - regulowana kolumna kierownicy. |  |
| 10 | Konstrukcja i wyposażenie | - waga – min. 4,2 t,  - ładowacz z łyżką,  - homologacja na 2 osoby (dwa siedzenia w kabinie),  - pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,  - ogrzewanie,  - klimatyzacja,  - lusterka boczne,  - błotniki,  - przednie światła główne,  - przednie przeciwmgielne,  - reflektory robocze przednie i tylne,  - lampa sygnalizacyjna pomarańczowa. |  |
| 11 | Wskaźniki | Licznik:  - motogodzin,  - obrotów,  - poziomu paliwa,  - temperatury cieczy chłodzącej. |  |
| 12 | WOM | - tylny. |  |
| 13 | TUZ | - tylny min. 3,5 t,  - przedni. |  |
| 14 | Układ hydrauliczny | - min. 2 pary wyjść,  - dolne ramiona z szybkosprzęgami. |  |
| 15 | Hamulce przednie | Mokre, sterowane hydraulicznie. |  |
| 16 | Hamulce przyczepy | Hydrauliczne/pneumatyczne. |  |
| 17 | Wyposażenie | - apteczka,  - trójkąt ostrzegawczy,  - gaśnica. |  |
| 18 | Dokumentacja | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:   * instrukcji obsługi pojazdu, urządzeń i wyposażenia, * dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu. |  |

**Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.**