**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały**

**Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kod pozycji** | **Opis** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** |
| **1.** |  | **Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 4 w leśnictwie** **Wierzbiny****[CPV:45200000-9:Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej I wodnej]** |  |  |  |  |
| **1.1.** |  | **Roboty budowlane w zakresie dróg****[CPV:45230000-8]** |  |  |  |  |
| **1.1.1****.** |  | **Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg****[CPV:45233141-9]** |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0209-0500 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m3 |  0,1600 |  |  |
| 2 | KNNR 6 1301-0600 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia ścinanie zawyżonych poboczy bez wywozu[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m2 |  0,8000 |  |  |
| 3 | KNNR 6 1301-0100 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych[Symbol ST = DL.04.00] | m2 |  6920,0000 |  |  |
| 4 | KNNR 6 1301-0200 | Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych[Symbol ST = DL.04.00] | m2 |  6920,0000 |  |  |
| **2.** |  | **Roboty w zakresie konserwacji dojazdu pożarowego nr 41 w leśnictwie Myszki****[CPV:45200000-9]** |  |  |  |  |
| **2.1.** |  | **1.1. Roboty budowlane w zakresie dróg****[CPV:45230000-8]** |  |  |  |  |
| **2.1.1****.** |  | **Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg****[CPV:45233141-9]** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kod pozycji** | **Opis** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** |
| 5 | KNNR 1 0209-0500 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m3 |  0,2000 |  |  |
| 6 | KNNR 6 1301-0600 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia ścinanie zawyżonych poboczy bez wywozu[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m2 |  1,0000 |  |  |
| 7 | KNNR 6 1301-0100 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie[Symbol ST = DL.04.00] | 100 m2 |  96,0000 |  |  |
| 8 | KNNR 6 1301-0200 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zagęszczenie[Symbol ST = DL.04.00] | 100 m2 |  96,0000 |  |  |
| **3.** |  | **Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 37 w leśnictwie Zagaje ( odcinek udostępniony do ruchu publicznego) [CPV:45200000-9]** |  |  |  |  |
| **3.1.** |  | **Roboty budowlane w zakresie dróg****[CPV:45230000-8]** |  |  |  |  |
| **3.1.1****.** |  | **Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg****[CPV:45233141-9]** |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 1 0209-0500 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m3 |  0,0200 |  |  |
| 10 | KNNR 6 1301-0600 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm - analogia ścinanie zawyżonych poboczy bez wywozu[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m2 |  0,0800 |  |  |
| 11 | KNNR 6 1301-0100 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie[Symbol ST = DL.04.00] | 100 m2 |  26,4000 |  |  |
| 12 | KNNR 6 1301-0200 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zagęszczenie[Symbol ST = DL.04.00] | 100 m2 |  26,4000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kod pozycji** | **Opis** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** |
| **4.** |  | **Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 55 w leśnictwie** **Biała****[CPV:45200000-9]** |  |  |  |  |
| **4.1.** |  | **Roboty budowlane w zakresie dróg****[CPV:45230000-8]** |  |  |  |  |
| **4.1.1****.** |  | **Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg****[CPV:45233141-9]** |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 1 0209-0500 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m3 |  0,1200 |  |  |
| 14 | KNNR 6 1301-0600 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m2 |  0,6000 |  |  |
| 15 | KNNR 6 1301-0100 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie[Symbol ST = DL.04.00] | 100 m2 |  44,8000 |  |  |
| 16 | KNNR 6 1301-0200 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zagęszczenie[Symbol ST = DL.04.00] | 100 m2 |  44,8000 |  |  |
| **5.** |  | **Roboty w zakresie konserwacji odcinka dojazdu pożarowego nr 17 w leśnictwie** **Falencin****[CPV:45200000-9]** |  |  |  |  |
| **5.1.** |  | **Roboty budowlane w zakresie dróg****[CPV:45230000-8]** |  |  |  |  |
| **5.1.1****.** |  | **2.1.1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg [CPV:45233141-9]** |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 1 0209-0500 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. I-II[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m3 |  0,2400 |  |  |
| 18 | KNNR 6 1301-0600 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm[Symbol ST = DL.06.00] | 100 m2 |  1,2000 |  |  |
| 19 | KNNR 6 1301-0100 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie[Symbol ST = DL.04.00] | 100 m2 |  81,6000 |  |  |
| 20 | KNNR 6 1301-0200 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zagęszczenie[Symbol ST = DL.04.00] | 100 m2 |  81,6000 |  |  |
|  |  | **Ogółem wartość netto** |  |
|  |  | **Ogółem vat** |  |
|  |  | **Ogółem wartość brutto** |  |

 Podpis Wykonawcy