Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Informacje ogólne**
* dostawa nowego samochodu towarowo-osobowego, który spełnia aktualnie obowiązujące normy
i certyfikaty przewidziane prawem polskim.
* Rok produkcji: od 2019r.
* Samochód musi spełniać wszystkie normy i certyfikaty oraz wymagania określone w przepisach obowiązujących na terenie RP.
* Miejsce dostawy – Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, 43-100 Tychy ul. Towarowa 1
* Przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dostawy z uprawnioną osobą ze strony Zamawiającego wskazaną w umowie
* Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi pojazdu oraz dokumentację techniczną (tj. książkę serwisową, instrukcję obsługi). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie RP w dniu dostawy. Wykonawca przeprowadzi własnym kosztem instruktaż w zakresie obsługi pojazdu w dniu dostawy.
* Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesięcy (bez limitu kilometrów) od dnia przekazania pojazdu/podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego. Zamawiający preferuje dłuższy okres gwarancji, który będzie jednym z kryteriów wyboru oferty.
* Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
1. **Parametry nadwozia:**
	1. Rodzaj nadwozia: osobowy, przeznaczony do przewozu siedmiu osób wraz z kierowcą
	2. Kategoria pojazdu: M1
	3. Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, Zamawiający preferuje kolor grafitowy
	4. Liczba miejsc siedzących: minimum 7
	5. Drzwi: odsuwane drzwi boczne po obu stronach pojazdu, tylne drzwi unoszone
	6. Szyby w pierwszym i drugim rzędzie: sterowane elektrycznie
	7. Dopuszczalna masa całkowita: nie większa niż 3.500 kg
	8. Koła z oponami letnimi klasy minimum MEDIUM: Tarcze kół ze stopów lekkich o średnicy osadzenia nie mniejszej niż 16 cali pochodzące z katalogu akcesoriów producenta pojazdu. Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy od daty ich wyprodukowania, montowane przez producenta pojazdu z tzw. "PIERWSZEGO MONTAŻU" - OE (original equipment)
	9. Koła z oponami zimowymi klasy minimum MEDIUM: Tarcze kół ze stopów lekkich o średnicy osadzenia nie mniejszej niż 16 cali pochodzące z katalogu akcesoriów producenta pojazdu. Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy od daty ich wyprodukowania, montowane przez producenta pojazdu z tzw. "PIERWSZEGO MONTAŻU" - OE (original equipment)
	10. Koło zapasowe na ogumieniu letnim spełniającym wymogi jak w punkcie 2.8. lub koło dojazdowe
2. **Układ napędowy:**
	1. Silnik z zapłonem samoczynnym ZS (rodzaj paliwa: olej napędowy)
	2. Napęd: przód
	3. Minimalna moc silnika: 120 KM
	4. Minimalna liczba biegów (przód + wsteczny): 5 + 1
	5. Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna
	6. Pojemność zbiornika paliwa: minimum 50 litrów
	7. Emisja zanieczyszczeń: dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów oraz cząstek stałych: minimum wg Normy EURO 6
3. **Bezpieczeństwo:**
	1. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
	2. Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z pirotechnicznymi napinaczami, Pasy bezpieczeństwa w drugim i trzecim rzędzie trzypunktowe
	3. Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów
	4. System ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania oraz układem stabilizacji toru jazdy
	5. Hamulec postojowy ręczny lub elektromechaniczny
	6. Fabryczny system bezpiecznego parkowania (czujniki parkowania przód + tył)
	7. System ułatwiający ruszanie pod górę
	8. Tempomat
4. **Wyposażenie dodatkowe:**
	1. Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane
	2. System szybkiego odmrażania, odparowania przedniej szyby, Zamawiający preferuje przednią szybę podgrzewaną
	3. Półka nad głową kierowcy i pasażera
	4. Klimatyzacja automatyczna: preferowana klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
	5. Tapicerka: materiałowa w kolorze ciemnym wybrana przed podpisaniem umowy
	6. Reflektory: halogenowe, Zamawiający preferuje reflektory ksenonowe
	7. Światła do jazdy dziennej w technologii LED
	8. Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
	9. Centralny zamek z pilotem, immobiliser, autoalarm
	10. Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, regulacją wysokości oraz regulacją wypełnienia lędźwiowego.
	11. Dywaniki gumowe przednie i tylne
	12. Radioodtwarzacz fabryczny z USB oraz Bluetooth, integracja z telefonami Apple Car play oraz Android Auto. Wyświetlacz dotykowy minimum 6 calowy
	13. Kierownica multimedialna, Regulacja koła kierownicy w dwóch płaszczyznach (wysokość, głębokość)
	14. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka w standardzie UE, gaśnica oraz fabryczny zestaw narzędzi
	15. Pozioma belka błyskowa o wymiarze szerokość minimum 1100 mm emitująca światło w kolorze żółtym, podświetlany napis treści "NADZÓR RUCHU" posiadający homologację R65, R10, z możliwością sterowania przez kierowcę zamontowana na relingach dachowych, możliwa do szybkiego demontażu.
	16. Gniazda zasilania 12 V z przodu w tablicy rozdzielczej, z tyłu w drugim rzędzie foteli oraz w trzecim rzędzie foteli.