Załącznik nr 5

Specyfikacja

elektronicznych systemów zainstalowanych w budynkach Sądu Rejonowego i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Tucholi oraz w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim podlegających stałej, cokwartalnej konserwacji.

**1. Budynek Sądu – SSWiN** \*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-ekspander systemu bezprzewodowego MCX szt.5

-odbiornik radiowy MCR szt.2

-pilot radiowy sygnalizacji napadu szt.2

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.31

-bezprzewodowy czujnik sygnalizacji pożaru szt.4

-czujnik sejsmiczny szt.8szt.

-przycisk sygnalizacji napadu szt.1

-ekspander centrali alarmowej szt.5

-sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1

-sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1

-akumulator 18Ah/12V szt.2

2**. Pokój nr….. - SSWiN** ,**CCTV, SP**\*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-podcentrala centrali alarmowej szt.1

-ekspander czytników kart magnetycznych szt.2

-czytniki kart magnetycznych szt.2

-akumulator 18AH/12V szt.2

-czujnik sejsmiczny szt.2

-czujnik ruchu typu PIR szt.4

-czujnik otwarcia drzwi(kontaktronowy) szt.1

-czujnik tłuczenia szkła szt.2

-czujnik sygnalizacji pożaru szt.2

-radiowy pilot sygnalizacji napadu szt.1

-sygnalizator zewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-kamera video domofonu szt.1

-monitor video domofonu szt.1

-kamera zintegrowana z obiektywem z oświetlaczem w podczerwieni szt.1

-rejestrator cyfrowy (CVBS) 4-wej. szt.1

-monitor LCD 17”szt.1

-sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1

-sygnalizator akustyczny szt.1

3. **Monitoring - CCTV**\*

-rejestrator cyfrowy(CVBS) szt.1 -monitor LCD 27” szt.1

-monitor LCD 19” szt.1

-kamera stacjonarna szt.16

5. **Serwerownia-SSWiN\***

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD z czytnikiem kart magnetycznych szt.2

-ekspander systemu bezprzewodowego MCX szt.1

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.2

-bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi ( kontaktronowy ) szt.2

-bezprzewodowy czujnik sygnalizacji pożaru szt.2

-sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1

-sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1

6. **Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – SSWiN\***

-centrala alarmowa szt.1

-manipulator szyfrowy szt.2

-ekspander centrali alarmowej szt.1

-akumulator 18Ah/12Vszt.2

-odbiornik radiowy MCS szt.1

-ekspander systemu bezprzewodowego szt.2

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.8

- bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi(kontaktronowy) szt.2

- bezprzewodowy czujnik sygnalizacji pożaru szt.8

- sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1

-sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1

7. **Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim - budynek Wydziału - SSWiN.**

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-akumulator 18Ah/12V szt.2

-sygnalizator akustyczno-optyczny, zewnętrzny szt.1

-sygnalizator akustyczny, wewnętrzny szt.1

-ekspander centrali alarmowej szt.2

-ekspander systemu bezprzewodowego MCX szt.3

-odbiornik radiowy MCS szt.1

-bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR szt.17

-bezprzewodowy czujnik sygnalizacji pożaru szt.6

-radiowy pilot sygnalizacji napadu 1szt.

8. **Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu rejonowego w Tucholi z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim – Serwerownia – SSWiN.**

-centrala alarmowa szt.1

-ekspander kontroli dostępu szt.1

-czujnik ruchu typu PIR szt.3

-czujnik sejsmiczny szt.1

-czujnik sygnalizacji pożaru szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-czujnik tłuczenia szkła szt.1

\*

SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu

CCTV – system telewizji dozorowej

SSP – system sygnalizacji pożaru

SP – system przywoławczy