**Nr sprawy: RZP.271.58.2021.KZP**

**Nr pisma: RZP.271.58.1.2021.KZP**

Białe Błota, dnia 05.08.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Przebudowa nawierzchni ulicy Letniskowej, Wczasowej i Plażowej oraz części ulic Topolowej i Biwakowej w Łochowie**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**wraz ze zmianą**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając
w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

***Pytanie 1.***

Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej 51d10 ( komórka 127 ). Mówi ona o aktywnych znakach z doświetleniem przejścia. Nie widzimy w projekcie żadnych informacji ani lokalizacji tych elementów. W przypadku zasilania ze słupa oświetleniowego znaki aktywne będą mrugać tylko po załączeniu oświetlenia drogowego. Chyba ,że mamy zastosować znaki aktywne z zasilaniem solarnym.
Czy komplet oznacza jedną czy dwie sztuki ? Jeżeli komplet to przejście dla pieszych to będą dwie sztuki. Niestety na mapach nie są te obiekty naniesione.

***Odpowiedź 1.***

Lokalizacja przedmiotowego oznakowania wskazana została w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu, a dokładnie w części graficznej oznaczonej rys. 02 tj. na Planie Stałej Organizacji Ruchu. Dwa komplety wspomnianego oznakowania zlokalizowano w ulicy Plażowej na wyniesionym przejściu dla pieszych w km 0+050. We wskazanej lokalizacji widnieje na wymienionym uprzednio Planie SOR znajduje się informacja „znak aktywny” i dotyczy zestawu tj. znaku D-6 wraz z tabliczką T-27 które należy umieścić na słupie oświetlenia tzw. doświetlenie przejścia *(w załączeniu przykładowy słup z usytuowanym na nim oznakowaniem).*

Pozycja kosztorysowa zawiera 2 komplety czyli po jednym kpl. na każdą stronę ulicy.

Projektant przewidział zasilanie znaku aktywnego linią kablową YAKY 4x25mm2 projektowanego oświetlenia ulicznego - słupa ulicy Plażowej SO-086 nr 2/3/2 o długości 15mb, a linia uwzględniona została jako kompletna pozycja. Zamawiający wymaga zasilania solarnego. Jednocześnie zestaw  winien być wyposażony w akumulator ładujący się w porze nocnej, w czasie działania oświetlenia ulicznego i zasilający znak aktywny w porze dziennej.

1. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ, Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, oraz pkt. 13.10. SWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian SWZ:

Zmianie ulega opis pozycji 51d10 kosztorysu ofertowego (komórka/wiersz 127).

W załączeniu ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego.

1. Powyższe wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia treści SWZ wraz ze zmianami, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.