**Formularz parametrów oferowanych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | 1. **Mobilne urządzenia chłodnicze – min. 34l**
 |
| **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane**\* (Wykonawca zaznacza właściwą odpowiedź) |
|  | Producent, nazwa lub model oferowanego urządzenia | */ wpisz /* |
|  | Pojemność min. 34 l, max 40 l | */ wpisz/* |
|  | Wyposażone w min. 2 kółka oraz uchwyt | tak / nie |
|  | Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz i z gniazda samochodowego 12V | tak / nie |
|  | Wbudowany wskaźnik temperatury z możliwością regulacji i przesyłaniem danych przy pomocy aplikacji, przez Bluetooth. Automatyczny rejestr temperatury z możliwością darmowego odczytu i darmowego tworzenia list temperatur za pomocą aplikacji w celu tworzenia cyfrowej dokumentacji bez jakichkolwiek opłat | tak / nie |
|  | Utrzymywanie temperatury do minimum minus 20 stopni Celsjusza | tak / nie |
|  | Energooszczędny agregat sprężający | tak / nie |
|  | Wymagane świadectwo walidacji ważne minimum 12 miesięcy od daty podpisania umowy  | tak / nie |
|  | Wkłady chłodzące do lodówek 10 szt. na 1 szt. lodówki | tak / nie |
|  | Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora samochodowego  | tak / nie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | 1. **Mobilne urządzenia chłodnicze – min. 25 l**
 |
| **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane**\* (Wykonawca zaznacza właściwą odpowiedź) |
| 1. | Producent, nazwa lub model oferowanego urządzenia | */ wpisz /* |
| 2. | Pojemność min. 25 l, max 30 l | */ wpisz/* |
| 3. | Wyposażone w min. 2 kółka oraz uchwyt | tak / nie |
| 4. | Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz i z gniazda samochodowego 12V | tak / nie |
| 5. | Wbudowany wskaźnik temperatury z możliwością regulacji i przesyłaniem danych przy pomocy aplikacji, przez Bluetooth. Automatyczny rejestr temperatury z możliwością darmowego odczytu i darmowego tworzenia list temperatur za pomocą aplikacji w celu tworzenia cyfrowej dokumentacji bez jakichkolwiek opłat | tak / nie |
| 6. | Utrzymywanie temperatury do minimum minus 20 stopni Celsjusza | tak / nie |
| 7. | Energooszczędny agregat sprężający | tak / nie |
| 8. | Wymagane świadectwo walidacji ważne min. 12 miesięcy od daty podpisania umowy | tak / nie |
| 9.  | Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora samochodowego | tak / nie |
| 10. | Wkłady chłodzące do lodówek 10 szt. na 1 szt. lodówki | tak / nie |

 *…………………………………………*

 *(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

\*wypełnia Wykonawca – dopuszcza się wyłącznie formularz wypełniony w całości.

PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM