**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa siewnika wgłębnego (szczelinowego) przeznaczonego do dosiewu traw na boiskach naturalnych stadionu Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.Profesjonalny siewnik wgłębny, dyskowy, przeznaczony do dosiewów na murawach sportowych

- siewnik wyposażony w jeden rząd talerzy dyskowych podwójny przeznaczonych do umieszczania nasion wewnątrz podłoża, w kształcie litery V,

- minimalna dawka zasiewu nie mniejsza niż 3 kg oraz maksymalna nie większa niż 190 kg/ha,

- możliwość umieszczenia nasion traw w podłożu w zakresie od 0 do 20 mm,

- szerokość robocza nie mniejsza niż 1,4 m,

- pojemność zbiornika nie mniejsza niż 235 litrów,

- siewnik nie cięższy niż 505 kg,

- minimalna moc ciągnika 25hp,

- wyposażony w komputer pozwalający dokładnie wyliczyć ilość wysianych nasion, oraz ilość dosianego terenu,

- wyposaży w odpowiednie fabryczne obciążniki, o masie nie mniejszej niż 6x20 kg,

- oświetlenie LED tylne,

- przystosowany pod zaczep 3 punktowy,

- szerokość transportowa nie większa niż 1,58 metra,

- odległość między dyskami, talerzami nie większa niż 7 cm,

- wyposażony w urządzenie do kalibracji (możliwość wykonania próby kręconej),

- możliwość nacinania dyskami na głębokości od 0,5 do 2,5 cm gleby,

- dostawa wraz z przeszkoleniem operatorów.

Adres dostawy: ul. Stadionowa 1, 20-068 Lublin

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć transportem własnym, na swój koszt i ryzyko wraz z rozładunkiem, na adres Zamawiającego wyszczególniony powyżej, w godz. 7.00-15.00 w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku).

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, w I gatunku, wolny od wad i uszkodzeń, bez oznak przechowywania, nieregenerowany.

Wykonawca winien dostarczyć instrukcję obsługi dla dostarczanych maszyn i urządzeń w języku polskim.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeszkoli personel wskazany przez zamawiającego z zakresu obsługi, bieżącej konserwacji i zasad użytkowania dostarczanych maszyn i urządzeń, w terminie maksymalnie 14 dni od daty wykonania danej dostawy.

Oferowany sprzęt musi być oznaczony znakiem CE, potwierdzającym posiadanie deklaracji zgodności CE.

Szczegółowy opis i specyfikację dostawy zawarto w załączniku – kosztorysie ofertowym.

Klasyfikacja dla dostaw wymienionych powyżej maszyn i urządzeń zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

16130000-5 - Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania