Załącznik nr 2A do SWZ DZP.382.1.83.2024

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU-część A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry podzespołów komputerowych i serwisowych wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry podzespołów komputerowych i serwisowych oferowane przez Wykonawcę**  **(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w odniesieniu do kolumny z lewej strony)** |
|  | | |
| **1** | **Dysk SSD – 1 szt.** (Nr indeksu 175744) | |
|  | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:  Pojemność: min. 1 TB  Typ podłączenia: USB 3.2 Gen 2  Format: 2,5 cala  Maks. odczyt: 800 MB/s  Odporność: na pył, na wodę, na wstrząsy kabel USB C na A  Wymiary: 97 x 47 x 10 mm (+/- 10%)  Waga: 40 g (+/- 10%) |  |
| **2.** | **Pamięć RAM - 3 szt.** (Nr indeksu 175472) | |
|  | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:  Pamięć RAM  min. 8 GB;  Układ pamięci (moduły x rozmiar) 1 x min. 8 GB;  Typ pamięci RAM DDR5;  Prędkość zegara pamięci min. 4800 Mhz;  Przeznaczenie PC;  Rodzaj pamięci 288-pin DIMM ;  Napięcie pamięci 1.1 V;  Opóźnienie CAS 40;  Organizacja chipów 1Rx16 |  |
| **3.** | **Dysk twardy – 1 szt.** (Nr indeksu 175703) | |
|  | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:  Dysk twardy przenośny HDD min. 5 TB  Format dysku 2,5 cala  Prędkość obrotowa [obr/min]: min. 5400  Interfejs USB 3.2 Gen 1 Type-A  Prędkość interfejsu: min. 5 GB/s  Temperatura podczas pracy: od 5°C do 35°C  Temperatura podczas przechowywania:  od -20°C do 65°C |  |