Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy załącznik stanowi Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na: dostawę foteli biurowych dla jednostek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

# INFORMACJE OGÓLNE

|  |  |
| --- | --- |
| *Gwarancja* | Min. **24 miesiące**.  Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i powiadomić Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Termin ewentualnej naprawy lub wymiany Wykonawca każdorazowo ustali z Zamawiającym.  Zgłoszenie ujawnionej przez Zamawiającego wady powinno nastąpić poprzez przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia pocztą elektroniczną.  W razie możliwości (tj. po zdiagnozowaniu usterki) naprawa powinna nastąpić w siedzibie Zamawiającego. W razie braku takiej możliwości Wykonawca będzie zobowiązany odebrać uszkodzony fotel z siedziby Zamawiającego oraz przywieźć wymieniony lub naprawiony fotel do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. |
| *Pozostałe informacje* | 1. Wszystkie podane wymiary gabarytowe opisywanych elementów i foteli mogą posiadać 2% tolerancji. Dostawa foteli do poszczególnych pomieszczeń w siedzibie UEW we Wrocławiu musi być zgodna ze wskazaniami Zamawiającego. 2. Dostarczone fotele muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania, właściwie opakowane, wykonane w ramach bezpiecznych technologii, odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczone do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać wszelkie ewentualnie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu. 3. Poszczególne fotele muszą pochodzić z jednej linii produkcyjnej tak, by w razie zamówienia kilku sztuk do jednego pomieszczenia koncepcyjnie tworzyły jedną całość. 4. Meble mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. 5. Najpóźniej w dniu odbioru dostawy na wniosek Zamawiającego złożony drogą mailową Wykonawca winien dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane fotele wymogów Zamawiającego określonych w niniejszym załączniku. 6. Zamawiający określa, że przedmiotem zamówienia będą fotele biurowe w trzech różnych standardach, opisanych poniżej jako Standard A, B, C. 7. Wykonawca w cenie oferty uwzględnia wszelkie koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu, z wyjątkiem montażu. Montaż foteli leży po stronie Zamawiającego. 8. Dostawa powinna zostać wykonana w terminie wskazanym w umowie, zgodnym z terminem określonym w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. 9. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy (data i godzina) drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu mailowego Zamawiającego, z wykorzystaniem którego osoba upoważniona złożyła zamówienie (data dostawy). Za dni robocze Strony uznają każdy dzień od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wskazywanych w corocznym zarządzeniu Rektora w sprawie dni wolnych od pracy. 10. Kolor i ewentualnie rodzaj tkaniny (w przypadku możliwości wyboru z tej samej grupy cenowej) każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym przy poszczególnej dostawie. |

STANDARD A

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | FOTEL BIUROWY |
| Wymiary | • Wysokość siedziska regulowana w zakresie 460 - 580 mm  • Wysokość krzesła regulowana w zakresie 1140 - 1320 mm  • Wysokość oparcia 600 mm • Szerokość oparcia 490 mm  • Szerokość siedziska 480 mm • Podłokietniki nieregulowane |
| Parametry obligatoryjne | Fotel biurowy o standardzie A powinien posiadać następujące cechy:   * Miękkie kółka * Podłokietniki z miękką nakładką PP * Oparcie i siedzisko wykonane z pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m3 * Wkład oparcia i siedziska wykonany ze sklejki bukowej * Oparcie o ergonomicznym kształcie * Blokada mechanizmu w 5 pozycjach * Mechanizm Anti Shock * Regulacja siły odchyłu oparcia * Synchroniczny odchył oparcia * Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego * Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną – kolor do uzgodnienia każdorazowo z Zamawiającym * Tkanina o jednolitej barwie, wyraźnym splocie. Odporna na zmechacenia. Wysoka odporność na ścieralność powyżej 50 000 cykli Martindale’a * podstawa jezdna z polerowanego aluminium lub chromu |

STANDARD B

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | FOTEL BIUROWY |
| Wymiary | • Wysokość siedziska regulowana w zakresie 425 - 550 mm  • Wysokość krzesła regulowana w zakresie 1235 - 1430 mm  • Głębokość siedziska 450 – 500 mm  • Szerokość siedziska 480 mm • Średnica podstawy 700 mm |
| Parametry obligatoryjne | Fotel biurowy powinien posiadać następujące cechy:   * Siatkowe oparcie z regulowanym profilem lędźwiowym, zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami * Siedzisko: tworzywo sztuczne, pianka cięta o gęstości ok. 66 kg/m3, tapicerowane, funkcja regulacji głębokości * Zagłówek: tapicerowany siatką, regulowany w zakresie wysokości i kąta położenia * Profil lędźwiowy o regulowanej wysokości i głębokości * Aluminiowa, chromowana podstawa jezdna wyposażona standardowo w kółka miękkie (fi 11 mm) * Podłokietniki R10 regulowane w trzech płaszczyznach: góra-dół (75 mm), przód-tył (40 mm) i kąt położenia nakładki (+/-15°) * Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie, dając jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w 5 pozycjach * Kąt pochylenia oparcia 90-113°; * Kąt pochylenia siedziska 0-11°; * Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła; * Regulacja głębokości siedziska (zakres 50 mm); * Regulacja wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; * Funkcja AntiShock - po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza w plecy użytkownika * Fotel posiada atesty Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania zgodnie z: PN-EN 1335-1:2004; PN-EN 1335-2:2009; PN-EN 1335-3:2009 PN-EN 1022:2007 * Tkanina o jednolitej barwie, wyraźnym splocie. Odporna na zmechacenia. Wysoka odporność na ścieralność powyżej 100 000 cykli Martindale’a |

STANDARD C

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | FOTEL BIUROWY |
| Wymiary | • Wysokość siedziska regulowana w zakresie 415 - 535 mm • Wysokość krzesła regulowana w zakresie 1205 - 1535 mm  • Regulacja wysokości oparcia 755 mm  • Regulacja wysokości zagłówka 45-215 mm  • Szerokość gabarytowa fotela 690 mm  • Szerokość oparcia 500 mm  • Szerokość pomiędzy podłokietnikami 535 mm  • Regulacja wysokości podłokietników 240 mm  • Długość oparcia 660 mm  • Głębokość gabarytowa fotela 825 mm • Głębokość siedziska 485 – 540 mm  • Szerokość siedziska 475 mm |
| Parametry obligatoryjne | Fotel biurowy powinien posiadać następujące cechy:   * Mechanizm synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego, zakres regulacji odchylenia (oparcia 20°, siedziska 6°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 60mm) * Podstawa Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690 * Podłokietniki w całości tapicerowane * Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 * Przeszycia i ściegi w kolorze tapicerki |