OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż zabudów oszklonych w konstrukcji aluminiowej w obiektach służbowych Komendy Stołecznej Policji

Zakres robót objęty kodami CPV:
•	45450000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Opracowanie:
sierż. szt. Patryk Pryzmont – WIR KSP
Pani Jolanta Korzeniewska – WIR KSP

Warszawa, wrzesień 2022

Spis Treści:

1.	Zamawiający.
2.	Adresy zadań.
3.	Przedmiot zadania.
4.	Wymagania w stosunku do Wykonawcy.
5.	Uwarunkowania organizacyjne.
6.	Termin realizacji zadania i płatności.
7.	Warunek odbioru przedmiotu umowy.

1.	Zamawiający:

Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

2.	Adresy zadań:

Zadanie nr 1:

Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
„Pałac Mostowskich”
pokój nr 76.

Zadanie nr 2:

Komisariat Policji Warszawa Białołęka
03-185 Warszawa
ul. Myśliborska 65
pomieszczenie pomocnika dyżurnego.

zadanie nr 3:

Komisariat Policji Warszawa Targówek
03-332 Warszawa
ul. Chodecka 3/5
pomieszczenie pomocnika dyżurnego.

3.	Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i kompleksowy montaż zabudów o konstrukcji aluminiowej wraz z materiałami wypełniającymi. Zamówienie dzieli się na trzy zadania, w lokalizacjach wskazanych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia.

3.1	Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy o konstrukcji aluminiowej lekkiej w pomieszczeniu nr 76 w obiekcie „Pałac Mostowskich” przy ul. Nowolipie 2. Ściankę należy wykonać zgodnie ze szkicem, załącznik nr 1 do OPZ. Wypełnienie górne z paneli przeziernych, bezbarwnych z plexi grubości 6 mm. Oszklenie szkłem bezpiecznym z perforacją umożliwiającą komunikację osób. Poniżej szyby wykonać montaż lady podawczej do konstrukcji zabudowy z PCV o szerokości ok. 40 cm. Panele pełne w drzwiach i zabudowie poniżej lady wykonać z plexi gr. 10 mm. Drzwi wewnętrzne lewe, otwierane na ścianę pomieszczenia. Drzwi wyposażone będą w klamki, a także wkładkę umożliwiające ich zamknięcie na klucz (szt. 4). Kolor i barwa zostanie ustalona na etapie realizacji w oparciu o przedłożone próbki. 
Obmiar zabudowy: ok. 11,38 m2
3.2	Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy o konstrukcji aluminiowej lekkiej w pomieszczeniu pomocnika dyżurnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka przy ul. Myśliborskiej 65. Zabudowę należy wykonać zgodnie ze szkicem, załącznik nr 2 do OPZ. Oszklenie szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym w klasie odporności P4 z perforacją umożliwiającą komunikację osób. Kolor zabudowy niebieski, barwa zostanie ustalona na etapie realizacji w oparciu o przedłożone próbki. Montaż dokonać na istniejącej ladzie.
Obmiar zabudowy: ok. 5,34 m2
3.3	Zadanie nr 3 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy o konstrukcji aluminiowej lekkiej w pomieszczeniu pomocnika dyżurnego komisariatu Policji Warszawa Targówek przy ul. Chodeckiej 3/5. Zabudowę należy wykonać zgodnie ze szkicem, załącznik nr 3 do OPZ. Oszklenie szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym w klasie odporności P4 z perforacją umożliwiającą komunikację osób. Kolor zabudowy brązowy, barwa zostanie ustalona na etapie realizacji w oparciu o przedłożone próbki. Montaż zostanie dokonany na istniejącej ladzie.
Obmiar zabudowy: ok. 5,80 m2
3.4	 Uwagi ogólne:
•	Wszystkie materiały budowlane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia pozostają po stronie Wykonawcy.
•	Perforację oszklenia wykonać w miejscach wskazanych na szkicach w formie wskazanej w załączniku nr 4
•	W trakcie montażu, Wykonawca uwzględni wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i jest zobligowany do uprzątnięcia miejsca pracy i elementu montowanego.

4.	Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

1)	Wykonawca dokona z natury szczegółowych pomiarów niezbędnych do realizacji zadania we własnym zakresie.
2)	Przed skierowaniem do produkcji, Wykonawca przedstawi do akceptacji  Zamawiającego rysunki koncepcyjne zabudowy.
3)	Wykonawca zapewni, że wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie 
z wiedzą i sztuką budowlaną.
4)	Wykonawca dbał będzie o stan i porządek miejsca pracy w zakresie wykonywanych przez siebie robót.
5)	Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z wykonywaniem przedmiotu umowy.
6)	Wykonawca, po wprowadzeniu na montaż przejmie odpowiedzialność z tytułu szkód które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.
7)	Utrzymywania miejsca pracy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu;
8)	Usuwania i wywożenia na bieżąco ewentualnie wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z miejsca pracy wraz z ponoszeniem kosztów;
9)	Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy.
10)	Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.
11)	Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowych robót.
12)	Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do akceptacji karty techniczne wraz z aktualnymi atestami.
13)	Wraz z zakończeniem zadania Wykonawca przedłoży dokumentację zatwierdzonych kart technicznych Zamawiającemu.

5.	Uwarunkowania organizacyjne:

1)	Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.
2)	Osoby wykonujące roboty budowlane posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3)	Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie obiektów KSP posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. (np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).
4)	Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie obiektów KSP muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
5)	Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)
6)	W przypadku niespełnienia wymagań, których mowa w pkt 1 podpkt 1)-5), osoby 
te będą usuwane z miejsca pracy. Usunięcie osób z miejsca pracy możne zostać przeprowadzone przez służby podległe Zamawiającemu, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
7)	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie,
wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż do realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.
8)	Wykonawca wykonując zadania w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego jest zobowiązany  do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz zobowiązany do zachowania ich 
w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia.
9)	Załączone przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo, mają charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między przedmiarem robót, a opisem przedmiotu zamówienia należy przyjąć zakres robót wskazany opisem przedmiotu zamówienia.

6.	Termin realizacji zadania i płatności.
	
	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane i przekazać teren budowy 	Zamawiającemu w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do 	15 grudnia 2022 r.

	Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Rozliczeniem podlegać będzie 	całkowite wykonanie umowy.

7.	Warunki odbioru przedmiotu umowy.

1)	Prawidłowe i kompletne wykonanie dostawy i montażu zabudowy;
2)	Przywrócenie porządku i wysprzątanie terenu po zakończonych robotach montażowych;
3)	Przedłożenie dokumentacji kart technicznych materiałów wbudowanych podczas zadania;

8.	Załączniki:

1)	Szkic przewidywanej zabudowy pom. 76;
2)	Szkic przewidywanej zabudowy KP Białołęka;
3)	Szkic przewidywanej zabudowy KP Targówek;
4)	Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego;
5)	Kosztorys zerowy;