Wałcz, dnia …. lipca 2021 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY nr 3**

**1RBLog-SZP.2612.25.2021**

***Dotyczy:*** *wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kontenerów mieszkalnych i sanitarnych”, numer sprawy 20/2021.*

Z powołaniem się na przepisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kontenerów mieszkalnych
i sanitarnych”, numer sprawy 20/2021.

***Pytania do*** *„Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Załączników 5 i 6 do SWZ*

**Pytanie nr 1:**

1. W treści:
2. Rozdziału III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 2 SWZ,
3. 2 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”
4. ust. III pkt 3.1. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy
„Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”
5. ust. III pkt 3.1. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy
„Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”

 wskazano, że kontenery muszą być fabrycznie nowe,

a ponadto, w treści:

1. Rozdziału III „Opis przedmiotu zamówienia”, pkt 2 SWZ,
2. §2 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”

wskazano, że pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć towar bez śladów uszkodzeń
i użytkowania, wolny od wad technicznych i prawnych.

Czy pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie towar bez śladów uszkodzeń
i użytkowania, wolny od wad technicznych i prawnych, a przy tym, że kontenery muszą być:

1. dopuszczone do obrotu w sposób zgodny z przepisami prawa,
2. gatunku pierwszego,
3. pełnowartościowe,
4. nieregenerowane,
5. nierepredukowane,
6. nierefabrykowane,
7. wyprodukowane w sposób inny niż poprzez przetworzenie, przekształcenie, przearanżowanie, modyfikację, modernizację, przystosowanie, przebudowę, nadbudowę innego kontenera lub poprzez wykorzystanie jakichkolwiek elementów innego kontenera,
8. wyprodukowane wyłącznie z elementów lub z półfabrykatów w całości fabrycznie nowych, bez śladów wcześniejszego używania lub uszkodzenia, wolnych od wad technicznych i prawnych, nie wchodzących wcześniej (pierwotnie) w jakiejkolwiek części ani w całości w skład innych towarów?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Oferowane kontenery muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku dostawy z materiałów nowych, nie używanych, nie starszych niż wyprodukowane w 2020 r. oraz muszą spełniać wymagania zawarte w WET. Przez „fabrycznie nowe” należy rozumieć, produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzeń, użytkowania lub regeneracji, wolne od wad technicznych i prawnych.

***Pytania do*** *Rozdziału VIII SWZ „Kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa Wykonawców
- Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia”, Sekcja I, ust. 1 pkt 4 oraz Rozdziału IX „Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak postaw wykluczenia oraz forma ich złożenia”, Sekcja I, ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz Załącznika nr 4 do SWZ „Wykaz wykonanych dostaw”.*

**Pytanie nr 2:**

Czy wykonawca będzie spełniał warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli wykaże, że we wskazanym okresie wykonał dostawy jakichkolwiek kontenerów mieszkalnych których suma odpowiada co najmniej wartości: 810 446,00 zł oraz dostawy jakichkolwiek kontenerów sanitarnych, których suma odpowiada co najmniej wartości: 296 455,00 zł oraz że wykonał te dostawy w sposób należyty, czy też Zamawiający formułuje jakiekolwiek wymogi jakościowe odnośnie dostarczonych w przeszłości przez wykonawcę kontenerów mieszkalnych i sanitarnych, a jeśli takie wymogi są formułowane — jaka jest treść tych wymogów? Czy Zamawiający wymaga, aby wskazywane dla wykazania zdolności technicznej dostawy kontenerów dotyczyły kontenerów podobnych lub zbliżonych jakościowo do kontenerów, co do których wymogi zostały określone w treści Załącznika nr 6 do SWZ (WET), a jeśli tak — w jakim zakresie i w jakim stopniu wymagane jest podobieństwo jakościowe?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że we wskazanym przez Zamawiającego w SWZ okresie wykonał należycie dostawy nowych kontenerów mieszkalnych i/lub nowych kontenerów sanitarnych, w zależności od tego na które zadanie złoży ofertę. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków poza wykazaniem przez Wykonawcę, że posiada doświadczenie
w dostawie wskazanych wyżej kontenerów i potrafi takie dostawy wykonać w sposób należyty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Pytanie nr 3:**

Czy wskazane w ww. Sekcji 1, ust. 1 pkt 4 („zdolności techniczne”) Sekcja 1, ust. 2 pkt 2 lit. b) dotyczącej wykazu dostaw wartości minimalne są wartościami netto czy brutto? Czy w wykazie dostaw wykonawca powinien wskazać wartości netto czy brutto zrealizowanych dostaw?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Wskazane w Rozdziale VII oraz VIII SWZ przez Zamawiającego wartości dostaw kontenerów mieszkalnych i sanitarnych są wartościami brutto. Wykonawca w wykazie wykonanych dostaw winien podać wartości brutto zrealizowanych dostaw.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wymaga, aby referencje - bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie Wykonawcy
- przedkładane w celu wykazania, że dostawy zostały wykonane należycie, obejmowały informację
o wartości wykonanych dostaw, do których referencje się odnoszą?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, powinny potwierdzać należyte wykonanie dostaw ujętych przez Wykonawcę w wykazie wykonanych dostaw. Zamawiający nie ma wpływu na treść sformułowań zawartych w referencjach. Załączone przez Wykonawcę referencje powinny potwierdzać należyte wykonanie dostaw i zawierać takie dane, aby Zamawiający miał możliwość zweryfikować której dostawy ujętej w wykazie dostaw dotyczą. Wykonawca natomiast w wykazie dostaw winien podać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje takie jak: przedmiot zamówienia, wartość
i termin zrealizowania dostawy oraz podmiot na rzecz którego została ona wykonana.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wymaga, aby:

* 1. wykaz dostaw,
	2. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie Wykonawcy

 - przedkładane w celu wykazania, że dostawy zostały wykonane należycie,

 obejmowały charakterystykę kontenerów dostarczonych w ramach wykazywanych dostaw?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej - jaki jest minimalny zakres tej charakterystyki kontenerów?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający nie wymaga w wykazie dostaw podawania charakterystyki kontenerów. Zgodnie
z zapisami SWZ Wykonawca w wykazie wykonanych dostaw – załączniku nr 4 do SWZ podaje wartość dostaw, ich przedmiot, datę wykonania i podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Załączone przez Wykonawcę dowody powinny potwierdzać należyte wykonanie tych dostaw i zawierać takie dane, aby Zamawiający miał możliwość zweryfikować której dostawy ujętej w wykazie dostaw dotyczą.

**Pytanie nr 6:**

Czy Wykonawca jest obowiązany uprawdopodobnić lub uzasadnić — a jeśli tak, to w jakim zakresie, w jaki sposób i w jakiej formie — że nie był w stanie uzyskać referencji, bądź innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu przyczynę niemożliwości uzyskania referencji,
a także wykazać, że podjął działania celem, których było ich uzyskanie. W orzecznictwie wskazuje się, że przyczyną niezależną od Wykonawcy, która powoduje niemożliwość uzyskania referencji jest np. sytuacja, gdy doszło do likwidacji podmiotu, na rzecz którego była świadczona dostawa i jego wykreślenie z rejestru handlowego lub fakt, że dany podmiot nie jest przedsiębiorcą czynnym
i nie odbiera korespondencji w jakiejkolwiek formie.

**Pytanie nr 7:**

Czy w przypadku, gdy kontenery mieszkalne lub sanitarne stanowiły jedynie część lub element wykazywanych, zrealizowanych w przeszłości dostaw, Wykonawca powinien wskazać w wykazie dostaw wartość całej dostawy, czy jedynie wartość tej części dostawy, którą stanowiła dostawa kontenerów mieszkalnych lub sanitarnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

W przypadku, gdy kontenery mieszkalne lub sanitarne stanowiły jedynie część zrealizowanych dostaw Wykonawca winien wskazać w wykazie wykonanych dostaw wartość dostawy samych kontenerów.

**Pytanie nr 8:**

Czy w przypadku, gdy kontenery mieszkalne lub sanitarne stanowiły jedynie część lub element wykazywanych, zrealizowanych w przeszłości dostaw, referencje — bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w uzasadnionych przypadkach oświadczenie Wykonawcy - przedkładane w celu wykazania, że dostawy zostały wykonane należycie, powinny odnosić się w zakresie wartości i jakości wykonania do całej dostawy, czy jedynie do wartości i jakości wykonania tej części dostawy, którą stanowiła dostawa kontenerów mieszkalnych lub sanitarnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Z załączonych przez Wykonawcę referencji winno wynikać, że dostawa została wykonana należycie
i zawierać takie dane, aby Zamawiający miał możliwość zweryfikować której dostawy ujętej w wykazie one dotyczą, a w przypadku nazwy ogólnej, czy w ramach tej dostawy były kontenery. Jeżeli z referencji wynika, że tylko część dostawy została wykonana należycie, to przy braku doprecyzowania jaki asortyment wchodził w skład tej dostawy i jaka cześć dostawy została wykonana należycie, Zamawiający nie będzie mógł uznać dostawy za należycie wykonanej. Zamawiający nie wymaga podawania w referencjach wartości dostaw. Dane takie są pomocne przy ocenie dokumentów,
w przypadku, gdy dostawa składa się z różnego asortymentu.

***Pytania do*** *Załącznika nr 5 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” oraz Załącznika nr 6
do SWZ (WET)*

*W treści § 2 pkt 7 Załącznika nr 5 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” wskazano, że kod kreskowy (w formie trwałej naklejki) ma być umieszczony od wewnątrz w prawym górnym rogu przedniej szyby na każdym kontenerze.*

*Natomiast w treści ust. II pkt 2, ppkt 2.5. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego” wskazano, że „Kontener powinien posiadać 2 oddzielne okna umiejscowione na krótszej ścianie przeciwległej do ściany zawierającej drzwi wejściowe o powierzchni min. 0,95 m2 każde, z roletami aluminiowymi zewnętrznymi w kolorze kontenera i moskitierami.*

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający, określając miejsce umieszczenia kodu kreskowego w formie trwałej naklejki wskazuje trzecie okno (w stosunku do 2 okien określonych w ust. II pkt 2, ppkt 2.5. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno- Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego przeznaczone pod montaż klimatyzatora okiennego zlokalizowanego obok drzwi?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Kod kreskowy w formie trwałej naklejki należy zamieścić na jednym z 2 okien, na zewnętrznej szybie, w górnym prawym rogu, jednolicie dla całej partii kontenerów.

**Pytanie nr 10:**

Czy w przypadku montażu klimatyzatora typu split również wymagane jest wyposażenie kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego w dodatkowe, trzecie okno w celu umieszczenia naklejki?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Nie. Kod kreskowy w formie trwałej naklejki należy zamieścić na jednym z 2 okien, na zewnętrznej szybie, w górnym prawym rogu, jednolicie dla całej partii kontenerów.

**Pytanie nr 11:**

W jakim miejscu powinien być umieszczony kod kreskowy w przypadku braku dodatkowego, trzeciego okna, które nie jest wymagane w świetle ust. II pkt 2, ppkt 2.5. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno- Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Kod kreskowy w formie trwałej naklejki należy zamieścić na jednym z 2 okien, na zewnętrznej szybie, w górnym prawym rogu, jednolicie dla całej partii kontenerów.

**Pytanie nr 12:**

W jakim miejscu powinien być umieszczony klimatyzator typu okiennego - w przypadku zastosowania klimatyzatora typu okiennego?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Klimatyzator typu okiennego należy umieścić w dodatkowym (trzecim) oknie.

**Pytanie nr 13:**

W jakim miejscu powinien być umieszczony klimatyzator typu split - w przypadku zastosowania klimatyzatora typu split?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Klimatyzator typu split powinien być umieszczony w miejscu nie stanowiącym zagrożenia dla użytkowników oraz nie utrudniającym użytkowania.

***Pytania do*** *Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego- nieskładanego”- oraz odpowiednie postanowienia Załącznika nr 7 „Specyfikacja techniczna”*

1. *ust. I Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 14:**

Czy pod pojęciem kontenera przestrzennego (nieskładanego) Zamawiający rozumie kontener o ramie przestrzennej w pełni spawanej, w ramach którego rama dolna i górna jest połączona ze słupami narożnymi poprzez złącza wyłącznie spawane?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Dopuszczalne jest każde trwałe połączenie.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający

* dopuszcza dostawę kontenerów, które pierwotnie zostały zaprojektowane i wyprodukowane jako kontenery budowlane, morskie, transportowe lub kontenery jakiegokolwiek innego typu niż kontenery mieszkalne przeznaczone na wyposażenie jednostek wojskowych, a następnie zostały poddane przeróbkom w celu dostosowania do wymogów określonym w WET (takim jak w szczególności dostosowanie, modernizacja, reprodukcja, regeneracja, refabrykacja, przetworzenie, przekształcenie, przearanżowanie, modyfikacja, przystosowanie, przebudowa lub nadbudowa)

czy też

- dopuszcza dostawę wyłącznie takich kontenerów, które zostały od początku (pierwotnie) zaprojektowane i wyprodukowane jako kontenery mieszkalne przeznaczone na wyposażenie jednostek wojskowych, i które są kontenerami od początku (pierwotnie) zaprojektowanymi
i wyprodukowanymi stosownie do wymogów określonych w WET?

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Dopuszcza się kontenery wyprodukowane w roku dostawy poddane przeróbkom pod warunkiem spełnienia wymagań WET.

1. *ust. II pkt 1 ppkt 1.4. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 16:**

Czy stosownie do ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.4. Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez wykonawcę wyłącznie oświadczenia producenta, czy też wraz z oświadczeniem producenta powinna zostać przedłożona przez wykonawcę pełna dokumentacja produkcyjna obejmująca całość stosownych obliczeń oraz badań (w tym m.in. próba deszczowania) ?

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Dopuszcza się przedłożenie przez wykonawcę przy dostawie wyłącznie oświadczenia producenta
o spełnieniu wymagań WET.

1. *ust. II pkt 1 ppkt 1.7. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 17:**

Czy określony w ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.7. wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych?

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Nie, określony w ust. II pkt 1 ppkt 1.7. wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego
nie dotyczy zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych.

1. *ust. II pkt 1 ppkt 1.7. oraz 1.14. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 18:**

Czy określone w ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.7 oraz 1.14 wymagania dotyczące możliwości przeładunku kontenerów przy użyciu podnośnika widłowego dotyczą zastosowania kieszeni w ramie dolnej
o wymiarach 115 x 355 mm i rozstawie osiowym 2050 +/- 50 mm według normy
PN-ISO 1496-1:2018-06 (norma PN-ISO 1496-1:2018-06 obejmuje różne warianty rozmiarów kieszeni transportowych)?

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Należy zastosować kieszeń w ramie dolnej o wymiarach 115 x 355 mm i rozstawie osiowym
2050 +/- 50 mm

1. *ust. II pkt 1 ppkt 1.8. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 19:**

Czy w celu potwierdzenia wymagań określonych w ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.8. wykonawca obowiązany jest wykonać obliczenia gęstości obciążenia ogniowego dla kontenera?

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Dopuszcza się przedłożenie przez Wykonawcę przy dostawie oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.8. WET.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.3. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 20:**

Ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.3. stanowi że „dach musi być wyposażony w system odprowadzenia wody deszczowej”. Czy powyższy wymóg należy rozumieć w ten sposób, że:

i. woda deszczowa musi być odprowadzana systemem rynien obwiedniowych do rur spustowych umiejscowionych w narożach kontenera

a zarazem

ii. niedopuszczalne jest zastosowanie rozwiązanie zakładającego przelewanie się wody deszczowej
z dachu kontenera bezpośrednio po ścianach kontenera?

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Zamawiający nie narzuca określonego systemu odprowadzania wody. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie rozwiązania zakładającego przelewanie się wody deszczowej z dachu kontenera bezpośrednio po ścianach kontenera, a przyjęte rozwiązanie nie może ograniczać możliwości zestawiania kontenerów ze sobą oraz ich piętrowania.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.4. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 21:**

Czy parametry określone w ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.4. odnoszące się do Podłogi - w zakresie zapewnienia współczynnika przenikalności cieplnej - dotyczą współczynników dla całości podłogi, czy też dotyczą współczynników wyłącznie dla obszaru podłogi z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi, nad którymi to kieszeniami transportowymi ilość miejsca do zastosowania izolacji jest bardzo ograniczona?

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

Parametry podłogi, w zakresie zapewnienia współczynnika przenikalności cieplnej, dotyczą współczynników wyłącznie dla obszaru podłogi z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.1., ppkt 2.2., ppkt 2.3., ppkt 2.5., ppkt 2.6 Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno- Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego- nieskładanego”*

**Pytanie nr 22:**

Czy, zważywszy na różnorodność dostawców płyt warstwowych, okien oraz drzwi, Zamawiający dopuszcza różnice w kolorystyce wynikającej z czynników produkcyjnych oraz różnorodności materiałów (wykorzystanie pyc, aluminium i stali)?

**Odpowiedź na pytanie nr 22:**

Zamawiający wymaga kolorystyki zgodnej z wymogami WET. Dopuszcza się niewielkie różnice
w odcieniach.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.5. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 23:**

Czy poprzez wyrażenie „okna bezpieczne” Zamawiający rozumie zastosowanie okien z szybą bezpieczną po stronie zewnętrznej czy z szybą bezpieczną po stronie wewnętrznej?

**Odpowiedź na pytanie nr 23:**

Zamawiający wyjaśnia, że co najmniej szyba wewnętrzna musi być bezpieczna.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.5. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 24:**

W ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.5. Zamawiający określił, że okna powinny być wykonane z profili pyc
w kolorze kontenera, jak również, że rolety aluminiowe zewnętrzne powinny być w kolorze kontenera. Czy, zważywszy, że warstwy wewnętrzne kontenera mają być w kolorze białym RAL 9010,
a na zewnątrz kontener ma być w kolorze khaki RAL 6006, Zamawiający wymaga, aby cała rama okienna - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - była w kolorze khaki RAL 6006, jak również, aby cała roleta - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej - była w kolorze khaki RAL 6006?

**Odpowiedź na pytanie nr 24:**

Zamawiający dopuszcza kolor khaki RAL 6006 zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.6. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 25:**

W ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.6 Zamawiający określił, że drzwi powinny być malowane na kolor jak ściany kontenera. Czy, zważywszy, że warstwy wewnętrzne ścian kontenera mają być w kolorze białym RAL 9010, a ściany zewnętrzne mają być w kolorze khaki RAL 6006, Zamawiający wymaga, aby całe drzwi - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz — były w kolorze khaki RAL 6006? Czy wymóg dotyczący kolorystyki drzwi dotyczy w takim samym zakresie skrzydła drzwiowego, jak i ościeżnicy, czy też Zamawiający określa odmienne wymogi dla kolorystyki skrzydła drzwiowego i ościeżnicy
(w przypadku odmienności — jakie są różnice w wymogach dotyczących kolorystyki skrzydła drzwiowego o ościeżnicy)?

**Odpowiedź na pytanie nr 25:**

Zamawiający dopuszcza kolor khaki RAL 6006 skrzydła drzwiowego i ościeżnicy zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.7. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 26:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3-fazowych (63A) gniazd wtykowych 3-fazowych (32A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz
z przejściówkami upodabniającymi te gniazda do gniazd 3-fazowych (63A), lecz nie zrównującymi tych gniazd z gniazdami 3-fazowymi (63A)?

**Odpowiedź na pytanie nr 26:**

Nie, Zamawiający wymaga zastosowania gniazd wtykowych opisanych w WET.

1. *ust. II pkt 2 ppkt. 2.7. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 27:**

Ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.7. w sekcji „lnstalacja elektryczna i grzewcza” określa wymóg, aby kontener wyposażony był w „grzejnik elektryczny (o mocy grzewczej zapewniającej temperaturę w kontenerze 20°C) pod każdym oknem — 2 szt.” Zastosowanie 1 sztuki grzejnika wystarczy, by zapewnić wymaganą temperaturę wewnątrz kontenera przy minimalnych wymaganych warunkach zewnętrznych. Zamontowanie dwóch grzejników pod każdym z okien generuje problem z lokalizacją klimatyzatora, który ze względów bezpieczeństwa nie powinien się znajdować ponad grzejnikami.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zamontowanie 1 sztuki grzejnika
o mocy 2 kW lub 2 sztuk grzejnika o mocy 1 kW? Czy grzejnik powinien być zamontowany
w kontenerze, czy też Zamawiający dopuszcza dostarczenie grzejnika w skrzyni stosownie
do ust. II pkt 2 ppkt 2.8. WET. Jeśli grzejnik powinien być zamontowany w kontenerze, jakie powinno być miejsce zamontowania grzejnika?

**Odpowiedź na pytanie nr 27:**

Dopuszcza się zastosowanie jednego grzejnika o mocy zapewniającej wymaganą w WET temperaturę
w kontenerze. Na czas transportu grzejnik elektryczny o mocy zapewniającej właściwą temperaturę
w kontenerze może znajdować się w skrzyni wraz z elementami niezbędnymi do montażu.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.7. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 28:**

Ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.7. w sekcji „Instalacja elektryczna i grzewcza” określa wymóg, że instalacja elektryczna powinna „być wykonana w taki sposób, aby zapewniała wymianę elementów instalacji
bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera”. Czy Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, włączniki, lampy, skrzynkę rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg
za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszlach ukrytych w ścianie oraz suficie - w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy narożnej przysufitowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 28:**

Tak, Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, włączniki, lampy, skrzynkę rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszlach ukrytych w ścianie oraz suficie - w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy narożnej przysufitowej.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.8. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 1. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego-nieskładanego”*

**Pytanie nr 29:**

Ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.8. w sekcji „Wyposażenie dodatkowe” określa wymóg, że skrzynia (pojemnik) powinna zawierać wyposażenie dodatkowe w postaci m.in. klimatyzatora. Czy powyższy wymóg należy rozumieć w ten sposób, że:

i. Zamawiający wymaga umieszczenie w skrzyni klimatyzatora okiennego, który nie wymaga dodatkowej specjalistycznej obsługi w celu jego montażu, zainstalowania i uruchomienia,

czy też

ii. Zamawiający wymóg umieszczenia klimatyzatora w skrzyni odnosi również do klimatyzatora typu split - w przypadku zastosowania tego typu klimatyzatora - co oznacza, że Wykonawca nie jest zobowiązany do montażu, zainstalowania i uruchomienia klimatyzatora, a koszty
i ryzyka związane z tymi czynnościami ponosi w całości Zamawiający?

W przypadku, gdyby wymóg umieszczenia klimatyzatora w skrzyni dotyczył wyłącznie klimatyzatora okiennego: czy Zamawiający wymaga, aby klimatyzator typu split - w przypadku zastosowania tego typu klimatyzatora - został przez Wykonawcę zamontowany, zainstalowany (zarówno w zakresie jednostki zewnętrznej, jak i wewnętrznej), napełniony czynnikiem chłodniczym oraz przygotowany
do eksploatacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 29:**

Zamawiający wymaga umieszczenia klimatyzatora okiennego w skrzyni, a klimatyzator typu split powinien zostać zamontowany i napełniony czynnikiem chłodniczym.

***Pytania do*** *Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”- oraz odpowiednie postanowienia Załącznika nr 7 „Specyfikacja techniczna”*

1. *W treści WET:*

*- ust. II pkt 1 ppkt 1.3.1. określa wymóg, że kontener musi być przystosowany do funkcjonowania
 w zakresie temperatur od - 20°C do + 40°C;*

*- ust. II pkt 1 ppkt 1.13. określa wymóg, aby każdy kontener był wyposażony w klimatyzator oraz urządzenie grzewcze przystosowane do pracy w zakresie temperatur od - 30°C do +50°C;*

*- ust. II pkt 1 ppkt 1.15. określa wymóg, aby zbiorniki były wykonane w sposób zapewniający
ich bezpieczne użycie w temperaturze od - 25°C do + 40°C.*

**Pytanie nr 30:**

W świetle wskazanych powyżej rozbieżności - które z podanych powyżej wartości są właściwe
i wiążące dla Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 30:**

Wszystkie są wiążące, kontener musi być przystosowany do funkcjonowania w zakresie temperatur od - 20° C do + 40° C a elementy wchodzące w skład kontenera tj. zbiornik oraz klimatyzator powinny spełniać wymagania zgodne z WET.

1. *ust. I Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla sanitarnego”*

**Pytanie nr 31:**

Czy kontener sanitarny - podobnie jak kontener mieszkalny (socjalny) powinien być kontenerem przestrzennym (nieskładanym)?

a w przypadku odpowiedzi twierdzącej:

1. Czy pod pojęciem kontenera przestrzennego (nieskładanego) Zamawiający rozumie kontener
o ramie przestrzennej w pełni spawanej, w ramach którego rama dolna i górna jest połączona
ze słupami narożnymi poprzez złącza wyłącznie spawane?
2. Czy Zamawiający
3. dopuszcza dostawę kontenerów, które pierwotnie zostały zaprojektowane
i wyprodukowane jako kontenery budowlane, morskie, transportowe lub kontenery jakiegokolwiek innego typu niż kontenery sanitarne przeznaczone
na wyposażenie jednostek wojskowych, a następnie zostały poddane przeróbkom w celu dostosowania do wymogów określonym w WET (takim jak
w szczególności dostosowanie, modernizacja, reprodukcja, regeneracja, refabrykacja, przetworzenie, przekształcenie, przea ra nżowan je, modyfikacja, przystosowanie, przebudowa lub nadbudowa)

czy też

1. dopuszcza dostawę wyłącznie takich kontenerów, które zostały od początku (pierwotnie) zaprojektowane i wyprodukowane jako kontenery sanitarne przeznaczone na wyposażenie jednostek wojskowych, i które są kontenerami
od początku (pierwotnie) zaprojektowanymi i wyprodukowanymi stosownie
do wymogów określonych w WET?

**Odpowiedź na pytanie nr 31:**

1. Zamawiajacy wyjaśnia, ze dopuszcza się każde trwałe połączenie.
2. Kontener musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w roku dostawy z materiałów nowych,
nie używanych, nie starszych niż wyprodukowane w 2020 r. Dopuszcza się kontenery wyprodukowane w roku dostawy poddane przeróbkom pod warunkiem spełnienia wymagań WET.
3. *ust. II pkt 1 ppkt 1.4. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 32:**

Czy stosownie do ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.4. Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez wykonawcę wyłącznie oświadczenia producenta, czy też wraz z oświadczeniem producenta powinna zostać przedłożona przez wykonawcę pełna dokumentacja produkcyjna obejmująca całość stosownych obliczeń oraz badań (w tym m.in. próba deszczowania)?

**Odpowiedź na pytanie nr 32:**

Dopuszcza się przedłożenie przez wykonawcę przy dostawie wyłącznie oświadczenia producenta
o spełnieniu wymagań WET.

1. *ust. lI pkt 1 ppkt 1.7. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 33:**

Czy określony w ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.7. wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych?

**Odpowiedź na pytanie nr 33:**

Nie, określony w ust. II pkt 1 ppkt 1.7. wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego
nie dotyczy zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych.

1. *ust. II pkt 1 ppkt 1.7. oraz 1.12. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 34:**

Czy określone w ww. ust. II pkt 1 ppkt 1.7. oraz 1.12. wymagania dotyczące możliwości przeładunku kontenerów przy użyciu podnośnika widłowego dotyczą zastosowania kieszeni w ramie dolnej
o wymiarach 115 x 355 mm i rozstawie osiowym 2050 +1- 50 mm według normy
PN-ISO 1496- 1:2018-06 (norma PN-ISO 1496-1:2018-06 obejmuje różne warianty rozmiarów kieszeni transportowych)?

**Odpowiedź na pytanie nr 34:**

Należy zastosować kieszeń w ramie dolnej o wymiarach 115 x 355 mm i rozstawie osiowym
2050 +/- 50 mm

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.2. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 35:**

Czy ściany kontenera sanitarnego powinny być pomalowane na kolor khaki RAL 6006 zarówno na zewnątrz, jak i w ramach warstwy wewnętrznej? (dla kontenera mieszkalnego określono kolor warstwy wewnętrznej ścian jako biały RAL 9010)

**Odpowiedź na pytanie nr 35:**

Ściany kontenera sanitarnego powinny być pomalowane wewnątrz na kolor biały RAL 9010,
zewnątrz na khaki RAL 6006.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.3. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 36:**

Czy w świetle określonego w ww. ust. 2 pkt 2 ppkt 2.3. wymogu, zgodnie z którym warstwa zewnętrzna dachu powinna być „z blachy stalowej, przetłaczanej”, Zamawiający dopuszcza zastosowanie warstwy zewnętrznej dachu - jak w przypadku kontenerów mieszkalnych - w taki sposób, że warstwa zewnętrzna dachu zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gładkiej z odprowadzeniem wody do rynien obwodowych i zastosowaniem czterech rur spustowych umieszczonych w słupach kontenerów? Zastosowanie blachy ocynkowanej płaskiej (gładkiej) gwarantuje wykonanie szczelnego połączenia
po obwodzie ramy konstrukcji kontenera. Proponowane rozwiązanie zastosowano już z powodzeniem w realizowanych w przeszłości dostawach.

**Odpowiedź na pytanie nr 36:**

Dopuszcza się zastosowanie warstwy zewnętrznej dachu z blachy stalowej ocynkowanej gładkiej.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.4. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 37:**

W ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.4. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy
„Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego” wprowadzono następujący wymóg dotyczący podłogi: „warstwa denna z blachy cynkowanej o grubości min. 0,55 mm, profilowanej, lakierowanej”. Czy Zamawiający dopuszcza, aby podłoga kontenera sanitarnego została wykonana w powyższym zakresie tak jak podłoga kontenera mieszkalnego, tj. aby spełniała następujący wymóg: „warstwa denna z blachy cynkowanej o grubości min. 0,5 mm, profilowanej, lakierowanej”?

**Odpowiedź na pytanie nr 37:**

Dopuszcza się, warstwę denną z blachy cynkowanej o grubości min. 0,5 mm, profilowaną, lakierowaną.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.5. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 38:**

Czy poprzez wyrażenie „okna bezpieczne” Zamawiający rozumie zastosowanie okien z szybą bezpieczną po stronie zewnętrznej czy z szybą bezpieczną po stronie wewnętrznej?

**Odpowiedź na pytanie nr 38:**

Zamawiający wyjaśnia, że co najmniej szyba wewnętrzna musi być bezpieczna.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.5. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,, Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 39:**

W ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.5. Zamawiający określił, że okna powinny być wykonane z profili PCV
w kolorze kontenera, jak również, że rolety aluminiowe zewnętrzne powinny być w kolorze kontenera. Czy, zważywszy, że dla części kontenera (warstwa wewnętrzna dachu, tj. sufit kontenera) przewidziany został kolor biały, Zamawiający wymaga, aby cała rama okienna - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - była w kolorze khaki RAI 6006, jak również, aby cała roleta - zarówno od strony wewnętrznej, jak
i zewnętrznej - była w kolorze khaki RAL 6006?

**Odpowiedź na pytanie nr 39:**

Dopuszcza się kolor khaki RAL 6006 zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.6. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 40:**

W ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.6 Zamawiający określił, że drzwi powinny być malowane na kolor kontenera. Czy, zważywszy, że dla części kontenera (warstwa wewnętrzna dachu, tj. sufit kontenera) przewidziany został kolor biały, Zamawiający wymaga, aby całe drzwi - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - były w kolorze khaki RAI 6006? Czy wymóg dotyczący kolorystyki drzwi dotyczy w takim samym zakresie skrzydła drzwiowego, jak I ościeżnicy, czy też Zamawiający określa odmienne wymogi dla kolorystyki skrzydła drzwiowego i ościeżnicy (w przypadku odmienności - jakie są różnice w wymogach dotyczących kolorystyki skrzydła drzwiowego o ościeżnicy)?

**Odpowiedź na pytanie nr 40:**

Dopuszcza się kolor khaki RAL 6006 skrzydła drzwiowego i ościeżnicy zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.8. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 41:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3-fazowych (63A) gniazd wtykowych 3-fazowych (32A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz
z przejściówkami upodabniającymi te gniazda do gniazd 3-fazowych (63A), lecz nie zrównującymi tych gniazd z gniazdami 3-fazowymi (63A)?

**Odpowiedź na pytanie nr 41:**

Nie, Zamawiający wymaga zastosowania gniazd wtykowych opisanych w WET.

1. *ust. II pkt 2 ppkt. 2.8. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego*

**Pytanie nr 42:**

Ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.8. w sekcji „lnstalacja elektryczna i grzewcza” określa wymóg, aby kontener wyposażony był w „grzejnik elektryczny (o mocy grzewczej zapewniającej temperaturę w kontenerze 24°C) pod każdym oknem — 2 szt.”. Zastosowanie 1 sztuki grzejnika wystarczy, by zapewnić wymaganą temperaturę wewnątrz kontenera przy minimalnych wymaganych warunkach zewnętrznych. Zamontowanie dwóch grzejników pod oknami jest niemożliwe ze względu na zachowanie wymaganych minimalnych odległości urządzenia od źródeł wody. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie
1 sztuki grzejnika? Czy grzejnik powinien być montowany w kontenerze czy też Zamawiający dopuszcza dostarczenie grzejnika w skrzyni zgodnie z ust. II pkt 2 ppk 2.9. WET dla kontenerów sanitarnych? Jeśli grzejnik powinien być zamontowany w kontenerze, jakie powinno być miejsce zamontowania grzejnika?

**Odpowiedź na pytanie nr 42:**

Dopuszcza się zastosowanie jednego grzejnika o mocy zapewniającej wymaganą w WET temperaturę
w kontenerze. Na czas transportu grzejnik elektryczny o mocy zapewniającej właściwą temperaturę
w kontenerze może znajdować się w skrzyni wraz z elementami niezbędnymi do montażu..

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.8. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 43:**

Ze względu na wymagane odległości odnoszące się do miejsca montażu urządzeń grzewczych
w stosunku umywalek i natrysków brak jest możliwość zamontowania okna wraz z grzejnikiem w części I i II określonych w ppkt 1.17. Jakie jest wobec tego stanowisko Zamawiającego i wymogi dotyczące lokalizacji grzejników i okien?

**Odpowiedź na pytanie nr 43:**

Grzejnik/grzejniki i okna powinny zostać umieszczone w części III.

1. *ust. II pkt 2 ppkt 2.8. Załącznika nr 6 do SWZ stanowiącego załącznik nr 1 do umowy „Zadanie 2. Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego”*

**Pytanie nr 44:**

Ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.7. w sekcji „Instalacja elektryczna i grzewcza” określa wymóg, że instalacja elektryczna powinna „być wykonana w taki sposób, aby zapewniała wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera”. Czy Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, włączniki, lampy, skrzynkę rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszlach ukrytych w ścianie oraz suficie - w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy narożnej przysufitowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 44:**

Tak, Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, włączniki, lampy, skrzynkę rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszlach ukrytych w ścianie oraz suficie - w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy narożnej przysufitowej.

**Pytanie nr 45:**

Proszę o zmianę terminu wykonania zamówienia na 120 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy. Prośba ma związek z niemożliwą do przewidzenia strukturą dostępności materiałów stosowanych przy produkcji kontenerów wojskowych (związane z pandemią COVID-19.)

**Odpowiedź na pytanie nr 45:**

Zamawiający informuje, iż termin realizacji nie może być wydłużony z racji tego, iż Zamawiający jako jednostka budżetowa zobowiązany jest do wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych
na realizację niniejszej umowy do końca roku budżetowego. Z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia umowy, ostateczny termin realizacji nie może przekroczyć 30 listopada 2021 r.

Zamawiający nadmienia, że zgodnie z § 15 ust. 6 „Projektowanych postanowień umowy” jeżeli
po podpisaniu umowy wystąpią okoliczności związane z COVID-19, które będą miały wpływ
na należyte jej wykonanie, strony zobowiązane są o wzajemnym informowaniu się o tych okolicznościach. Wówczas ewentualny wniosek o zmianę umowy będzie rozpatrywany
z uwzględnieniem m.in. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

**Pytanie nr 46:**

Proszę o zmianę wymagań w zakresie zdolności technicznej dla zadania 1 na (dowolne z poniższych):

* 1. sumę nie mniejszą niż 680 000ozł brutto lub
	2. czas, w którym zostały wykonane zlecenia na 6 lat wstecz lub
	3. dopuszczenie kontenerów biurowych lub
	4. czy zamawiający posługując się zamiennie nazwą kontener mieszkalny i kontener socjalny, dopuszcza również referencje na kontenery socjalne?

**Odpowiedź na pytanie nr 46:**

Biorąc pod uwagę propozycje Wykonawcy, Zamawiający dokona zmiany zapisów Rozdziału VIII
ust. I pkt 1 ppkt. 4) oraz Rozdziału IX ust. I pkt 2 lit. b) w zakresie zadania nr 1. W związku z powyższym zapisy te otrzymają następujące brzmienie:

**Rozdział VIII ust. I pkt 1 ppkt. 4)**

„4) **zdolności technicznej**

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz,
od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie:

1. w zakresie zadania nr 1 – **dostawy kontenerów mieszkalnych (socjalnych)**, których suma odpowiada co najmniej wartości: **680 000,00 zł**
2. w zakresie zadania nr 2 – **dostawy kontenerów sanitarnych**, których suma odpowiada
co najmniej wartości: **296 455,00 zł**

 oraz wykonał te dostawy w sposób należyty.

***Uwaga:***

*Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.”*

**Rozdział IX ust. I pkt 1 ppkt. 4)**

**„**b) **wykazu dostaw** potwierdzającego, żew okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz, od dnia
w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie - Wykonawca wykonał należycie:

* w zakresie zadania nr 1 – **dostawy kontenerów mieszkalnych (socjalnych)**, których suma odpowiada co najmniej wartości: **680 000,00 zł**
* w zakresie zadania nr 2 – **dostawy kontenerów sanitarnych**, których suma odpowiada
co najmniej wartości: **296 455,00 zł**

***Uwaga:***

* 1. *Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych)
	w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu,
	o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.*
	2. *Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa wyżej (Rozdział IX ust. I, pkt 2 ppkt 1) lit. b), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.*

 Wykonawca w **wykazie wykonanych dostaw** – załączniku nr 4 do SWZ podaje wartość dostaw, ich przedmiot, datę wykonania i podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz **dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie**.

 Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.”

**Pytanie nr 47:**

Proszę o skrócenie terminu związania z ofertą do 12.08.2021. Wykonawca informuje, że termin związania z ofertą jest nieproporcjonalny do oczekiwanego terminu wykonania zamówienia. Skrócenie terminu związania z ofertą spowoduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 47:**

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu związania ofertą, ponieważ termin związania ofertą uległ już skróceniu z uwagi na to, że Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert
ze względu na konieczność udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 48:**

Proszę o zmianę wzoru umowy §12 pkt. 1b) z 2% na 0,2%. (dotyczy wysokości kar umownych).

**Odpowiedź na pytanie nr 48:**

Zamawiający informuje, iż nie przychyla się do prośby Wykonawcy dotyczącej zmiany wysokości
kar umownych uznając, że ich wysokość nie jest wygórowana i odpowiednio dyscyplinuje Wykonawcę.

*Pytania poniżej dotyczą kontenera mieszkalnego oraz sanitarnego:*

**Pytanie nr 49:**

Czy elementy zewnętrzne, w tym szczególnie ościeżnica okna, puszka rolety, zaślepka puszki rolety, lamele rolet, prowadnice rolet, również powinny być w kolorze RAL 6006?

**Odpowiedź na pytanie nr 49:**

Zamawiający wyjaśnia, że elementy zewnętrzne, w tym szczególnie ościeżnica okna, puszka rolety, zaślepka puszki rolety, lamele rolet, prowadnice rolet, również powinny być w kolorze RAL 6006.

**Pytanie nr 50:**

Czy elementy zewnętrzne, w tym szczególnie kratki wentylacyjne, elementy zewnętrzne przyłącza
KL-15 również powinny być w kolorze RAL 6006?

**Odpowiedź na pytanie nr 50:**

Zamawiający wyjaśnia, że elementy zewnętrzne, w tym szczególnie kratki wentylacyjne, elementy zewnętrzne przyłącza KL-15 również powinny być w kolorze RAL 6006.

**Pytanie nr 51:**

Czy jeżeli wykonawca zastosuje klimatyzator typu split, to podkonstrukcja pod jednostkę zewnętrzną klimatyzatora również powinna być w kolorze RAL 6006?

**Odpowiedź na pytanie nr 51:**

Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca zastosuje klimatyzator typu split, to podkonstrukcja pod jednostkę zewnętrzną klimatyzatora również powinna być w kolorze RAL 6006.

**Pytanie nr 52:**

Czy skrzynia (pojemnik) z dodatkowego wyposażenia również powinna być nowa i nieprzerabiana, czy może bazować na samoróbce powstałej z drewnianej europalety?

**Odpowiedź na pytanie nr 52:**

Skrzynia musi zapewnić bezpieczny transport przechowywanych w niej elementów. Nie określono technologii jej wykonania. Może być wykonana przez producenta kontenerów.

**Pytanie nr 53:**

Czy pisząc okna bezpieczne zamawiający ma na myśli okna szklone szybą obustronnie bezpieczną? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, jakie wymagania mają spełniać okna bezpieczne.

**Odpowiedź na pytanie nr 53:**

Zamawiający wyjaśnia, że co najmniej szyba wewnętrzna musi być bezpieczna.

*Pytanie poniżej dotyczy kontenera mieszkalnego:*

**Pytanie nr 54:**

Czy jeżeli wykonawca zastosuje klimatyzator okienny, to powinien zastosować trzecie okno dostosowane do klimatyzatora czy powinien dopasować do klimatyzatora jedno z dwóch obowiązkowych okien?

**Odpowiedź na pytanie nr 54:**

Jeżeli Wykonawca zastosuje klimatyzator okienny, to powinien zastosować trzecie okno.

*Pytania poniżej dotyczą kontenera sanitarnego:*

**Pytanie nr 55:**

Proszę o potwierdzenie, że zewnętrzna warstwa dachu tzn. blacha stalowa, ma obowiązkowo zostać wykonana zgodnie z WET tzn. jako blacha przetłaczana.

**Odpowiedź na pytanie nr 55:**

Dopuszcza się wykonanie warstwy zewnętrznej dachu z blachy stalowej ocynkowanej gładkiej.

**Pytanie nr 56:**

Czy schody do kontenera w tym szczególnie konstrukcja schodów, stopnie, balustrada (jeśli wymagana) również powinny być w kolorze RAL 6006?

**Odpowiedź na pytanie nr 56:**

Zamawiający wyjaśnia, że schody do kontenera w tym szczególnie konstrukcja schodów, stopnie, balustrada (jeśli wymagana) również powinny być w kolorze RAL 6006.

**Pytanie nr 57:**

Czy schody do kontenera powinny odpowiadać wymaganiom Warunków Technicznych Dz.U.2019
poz. 1065 par. 68 tj. minimalna szerokość użytkowa (m) biegu – 0,8; spocznika - 0,8; maksymalna wysokość stopni (m) – 0,19.

**Odpowiedź na pytanie nr 57:**

Zamawiający wyjaśnia, że schody do kontenera powinny odpowiadać wymaganiom Warunków Technicznych Dz.U.2019 poz. 1065 par. 68 tj. posiadać minimalną szerokość użytkową (m) biegu – 0,8; spocznika - 0,8; maksymalną wysokość stopni (m) – 0,19.

**Pytanie nr 58:**

Proszę o dodanie do wymagań zastosowanie kratki ściekowej. Kratka ściekowa jest zalecana ze względu na zastosowanie w kontenerze prysznicy.

**Odpowiedź na pytanie nr 58:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowej kratki ściekowej.

*Pytania poniżej dotyczą kontenera mieszkalnego:*

**Pytanie nr 59:**

Proszę o informację, czy kontenery mieszkalne mają zostać wyposażone w kabel z gniazdem i wtyczką 63A do zasilania i łączenia kontenerów?

**Odpowiedź na pytanie nr 59:**

Kontenery muszą posiadać kable umożliwiające połączenie dwóch kontenerów postawionych obok siebie. Kabel zasilający nie jest wymagany.

**Pytanie nr 60:**

Proszę o wskazanie oczekiwanej długości kabla do łączenia kontenerów. (jeśli wymagane)

**Odpowiedź na pytanie nr 60:**

Długość kabla musi umożliwiać połączenie dwóch kontenerów postawionych obok siebie dłuższymi ścianami, jednak kabel nie może być krótszy niż 2 m.

*Pytania poniżej dotyczą kontenera sanitarnego:*

**Pytanie nr 61:**

Proszę o informację, czy kontenery sanitarne oprócz gniazd 3- fazowych 63A (wejście — wyjście), mają również zostać wyposażone w 2 dodatkowe gniazda zewnętrzne 400V?

**Odpowiedź na pytanie nr 61:**

Dodatkowe gniazda 400V nie są wymagane. Kontener musi posiadać gniazdo wejściowe do podłączenia do sieci zewnętrznej oraz gniazdo wyjścia do podłączenia kolejnego kontenera.

**Pytanie nr 62:**

Jaką funkcję mają pełnić dodatkowe gniazda zewnętrzne 400V?

**Odpowiedź na pytanie nr 62:**

Dodatkowe gniazda nie są wymagane.

**Pytanie nr 63:**

Czy jako gniazda zewnętrzne z pytania wyżej, należy rozumieć kabel z gniazdem i wtyczką 63A
do zasilania i łączenia kontenerów?

**Odpowiedź na pytanie nr 63:**

Wymagane gniazda zewnętrzne mają służyć do podłączenia kontenera do sieci zewnętrznej oraz
do podłączenia kolejnego kontenera.

**Pytanie nr 64:**

Proszę o wskazanie oczekiwanej długości kabla do łączenia kontenerów. (jeśli wymagane).

**Odpowiedź na pytanie nr 64:**

Długość kabla musi umożliwiać połączenie dwóch kontenerów postawionych obok siebie dłuższymi ścianami, jednak kabel nie może być krótszy niż 2 m.

**Pytanie nr 65:**

„Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki 5 do SWZ paragraf 6 punkt 3 opisuje sposób dostawy:

*Realizacja dostaw przedmiotu umowy do Odbiorcy odbywać się musi transportem ubezpieczonym, odpowiednio przygotowanym, zabezpieczonym przed ujemnym wpływem czynników atmosferycznych
i innych czynników wpływających na obniżenie jakości produktu. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Odbiorcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, w opakowaniach bezzwrotnych. Opakowanie bezzwrotne powinno być zgodne z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami. Musi w pełni zabezpieczyć towar przed zmianami ilościowymi i jakościowymi w czasie transportu.*

Kontener jest przeznaczony i przystosowany do transportu, jest zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi, sam też może stanowić opakowanie dla transportowanych towarów.

Czy Zamawiający pod pojęciem opakowanie bezzwrotne rozumie skrzynie do przechowywania wyposażenia dodatkowego określone w załączniku nr 6 WET w pkt 2 „Opis techniczny kontenera”
ppkt 2.8 Wyposażenie dodatkowe” dla kontenera mieszkalnego i ppkt 2.9 „Inne” dla kontenerów sanitarnych?

**Odpowiedź na pytanie nr 65:**

Tak, Zamawiający pod pojęciem opakowanie bezzwrotne rozumie skrzynie do przechowywania wyposażenia dodatkowego określonego w załączniku nr 6 WET w pkt 2 ,,Opis techniczny kontenera” ppkt 2.8 Wyposażenie dodatkowe ’’dla kontenera mieszkalnego i pptk 2.9’ „Inne” dla kontenerów sanitarnych’’.

Zamawiający informuje, że odrębnym pismem dokona stosownej zmiany SWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi.

*Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog*

**KOMENDANT**

**płk Janusz KRYSZPIN**

Elżbieta Ćwiertka, tel. 261 47 23 24

22.07.2021 r.

T:2612

SZP