Załącznik **nr 1**

**PROJEKT UMOWY**

UMOWA NR………

Zawarta w dniu ……………………. w Zawidowie pomiędzy

**Gminą Miejską Zawidów** z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

NIP: 615-18-06-715, REGON: 230821575

reprezentowaną przez :

Burmistrza Miasta Zawidów – Roberta Łężnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Lidii Niećko

zwaną w dalszej części umowy "**Zamawiającym"** ,

a

……………………………………………………..

…………………………………………………….

**z**waną w dalszej części umowy **"Wykonawcą"**

została zawarta umowa następującej treści :

 **§ 1.**

* 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie „**Zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Miejskiej Zawidów”** zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami realizacji usługi zimowego utrzymania dróg zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
	2. Wykaz dróg objętych zadaniem przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
	3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wykazu (ilości i długości) dróg objętych zimowym utrzymaniem.
	4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej umowy.

**§ 2.**

W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do:

* 1. Mechanicznego odśnieżania dróg utwardzonych i gruntowych (wg wykazu) przy użyciu opłużonych pojazdów samochodowych z napędem na dwie lub więcej osi dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, przystosowanych do w/w prac na szerokości jezdni/drogi.
	2. Zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości na całej szerokości ulic przy użyciu mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych przy użyciu rozsypywarek lub rozsiewaczy rolniczych.
	3. Przygotowanie mieszanki uszorstniającej zgodnie z obowiązującymi normami, jej magazynowanie oraz załadunek na rozsypywarki.
	4. Usuwanie zatorów śnieżnych na drogach przy użyciu sprzętu ciężkiego o wydajności nie mniejszej jak pług wirnikowy.
	5. Wywóz uprzątniętego śniegu z dróg i chodników.

**§ 3.**

* + 1. Wykonawca zobowiązuje się:
1. Zgromadzić odpowiedni zapas materiałów do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej.
2. Wykonania oznakowania ostrzegawczego pojazdów uczestniczących w akcjach zimowego utrzymania dróg zgodnego z przepisami Kodeksu Drogowego,
3. Przestrzegać, aby składniki mieszaniny odpowiadały warunkom określonym w obowiązujących w tym zakresie normach.
4. Całodobowej gotowości do wykonywania usług w ramach Zimowego utrzymania dróg określonych w §2.
5. Każdorazowo rozpoczynać zadysponowane przez Zamawiającego usługi w ramach Zimowego utrzymania dróg nie później niż po 1 godzinie od telefonicznego ich zlecenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
6. Przedstawiać Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe po każdorazowym zakończeniu robót w ramach Zimowego utrzymania dróg (ilość zużytej mieszanki, wykaz odśnieżonych dróg).
	* 1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.
		2. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do ubezpieczenia się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej w trakcie wykonywania robót.
		3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nierzetelnego wykonania usług, w szczególności za naruszenie bezpieczeństwa ruchu i ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu.

**§ 4.**

* + - 1. Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed negatywnym wpływem na środowisko naturalne.
			2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania pod względem ich zgodności z normami, jak i sposobu magazynowania.
			3. Za jakość materiałów stosowanych do zwalczania śliskości całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

**§ 5.**

* + - * 1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się **od 04 listopada 2024r. do 15 kwietnia 2025 r.**
				2. Przewiduje się przedłużenie obowiązywania terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1 w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych – za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu do umowy.

**§ 6.**

1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do usług objętych umową jest:

………………………………………………………………………………………………………….

2.Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do usług objętych umową jest:

………………………………………………………………………………………………………….

**§ 7.**

Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci **wynagrodzenie**, na które składają się następujące stawki:

* + 1. **stawka za 1 godzinę odśnieżania brutto …………………………… zł**
		2. **stawka za 1 godzinę posypywania drogi materiałami do zimowego utrzymania dróg brutto……………zł**
		3. **stawka za 1 godzinę odśnieżania z posypywaniem drogi materiałami do zimowego utrzymania dróg** **brutto ……………..zł**
		4. **stawka za jednorazowy wywóz śniegu z jezdni i chodników brutto ………………… zł/m3**
		5. **miesięczny ryczałt za gotowość do wykonywania usługi brutto ……………………… zł**
		6. **W przypadku zastosowania do odśnieżania dwóch osobnych zestawów do odśnieżania i posypywania, stosowana jest jedna stawka określona dla odśnieżania z posypywaniem.**

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT na usługę objętą niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wynikającej ze zmiany tego podatku.

Zmiana, o której mowa w ust. 2 zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej umowy.

**§ 8.**

Strony ustalają, że rozliczanie usług będących przedmiotem umowy rozliczne będą w okresach miesięcznych **na podstawie zestawienia pracy sprzętu i ilości zużytego materiału**, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych złożonych przez Wykonawcę.

Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w formie przelewu w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury na jego konto podane w fakturze VAT.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………….

**§ 9.**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

1. za zwłokę w rozpoczęciu akcji Zimowego utrzymania dróg w kwocie 100,00 zł za każdą godzinę opóźnienia od godziny, w której miała być rozpoczęta,
2. za nieuzasadnione przekroczenie wyznaczonych limitów czasowych na wykonanie poszczególnych usług w ramach Zimowego utrzymania dróg w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę przekroczenia,
3. za stosowanie materiałów uszorstniających niezgodnych z ofertą w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie norm plus koszty badania materiałów,
4. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 z należności z wystawionych faktur za przedmiot umowy.

Zamawiający ma prawo wstrzymania rozpoczętych prac w zakresie utrzymania zimowego po stwierdzeniu, że przystąpienie do prac w zakresie zimowego utrzymania było nieuzasadnione. Zamawiający odmawia Wykonawcy zapłaty za prace nieuzasadnione.

W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania akcji Zimowego utrzymania dróg Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia za zleconą usługę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub kosztów poniesionych w związku z jej usunięciem.

Za stwierdzenie obniżonej jakości usług, Wykonawca będzie zobowiązany do obniżenia wartości usługi o:

* 10% w przypadku jednorazowego stwierdzenia obniżenia jakości usługi,
* 20% w przypadku 2-krotnego stwierdzenia obniżenia jakości usługi,
* 30% w przypadku 3-krotnego stwierdzenia obniżenia jakości usługi,
* w przypadku 4-krotnego stwierdzenia obniżenia jakości zamawiającemu przysługuje prawo całkowitej odmowy zapłaty.

Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez stronę odstępującą od umowy odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zamawiający ma prawo kumulowania prawa odstąpienia wraz z karą przysługującą za to odstąpienie z prawem naliczania kary umownej za zwłokę.

**§ 10.**

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

**§ 11.**

Każda ze stron może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona narusza istotne postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiający może odstąpić w szczególności od umowy jeżeli:

1. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosi zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,
2. Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
3. Wykonawca zaniechał wykonania umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na okres dłuższy od jednego tygodnia.
4. Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

**§ 12.**

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez zamawiającego w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. zmiany ustawowo określonej stawki podatku VAT,
4. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych tj. przedłużającej się zimy – za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu do umowy,
5. zmiany wykazu (ilości i długości) dróg objętych zimowym utrzymaniem,
6. wprowadzenia zmian w stosunku do zapytania ofertowego w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.

**§ 13.**

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 14.**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 15.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy 2 dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

1. Szczegółowe warunki utrzymania zimowego dróg.
2. Wykaz dróg objętych zadaniem z podziałem na kategorie.

PODPISY STRON UMOWY

*Załącznik nr 1 do umowy*

**SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

**DRÓG NA OBSZARZE GMINY MIEJSKIEJ ZAWIDÓW**

**I. Wytyczne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg**

**1**. Zimowe utrzymanie dróg są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu pojazdów, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

**2. Zakres prac i kolejność zimowego utrzymania**

Utrzymanie zimowe polegać będzie na zapewnieniu bezpiecznych warunków poruszania się pojazdów po ulicach w okresie zimy poprzez:

**a)zapobieganie powstaniu gołoledzi**

**b)zapobieganie przymarzania śniegu do nawierzchni**

–rozsypywanie w momencie rozpoczęcia opadów śniegu na jezdnie ww. ulic czystej soli lub mieszanki soli z piaskiem

**c)usuwaniu świeżego opadu śniegu**

- usuwanie świeżego śniegu z jezdni ulic, kiedy jego ilość zaczyna stanowić znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów lub po wystąpieniu opadów nocnych, przed momentem wystąpienia znaczniejszego ruchu pojazdów w celu zapobieżenia ubiciu leżącego śniegu i trudności z jego usunięciem.

**d)zapobieganiu powstawania lodowicy**

- zapobieganie powstania lodowicy polega na wykonaniu niezbędnych prac ułatwiających grawitacyjne odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni/ zapewnienie odpływu wody z topniejącego śniegu do studzienek ściekowych/ oraz usuwaniu z nawierzchni topniejącego śniegu przed spodziewanym obniżeniem się temperatury powietrza poniżej 0º C.

**e)likwidacji gołoledzi i śliskości zimowej**

- wystąpienie śliskości – posypywanie miejsc niebezpiecznych / spadki pow. 2%, skrzyżowania, przystanki autobusowe/ w przypadku lodowicy – materiałami uszorstniającymi w sposób ciągły.

**II. Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać środki do zwalczania śliskości zimowej.**

**Materiały zgodne z polskimi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960):**

1. Materiał do uszorstniania lodu lub zlodowaciałego śniegu:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm /do 5 mm/,

- jednorodna mieszanka piasku z solą o składzie wagowym 96-97% kruszywa i 3-4% soli.

2. Materiał do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej:

- sól kamienna /NaCl/ wg PN-66/6-92008,

- sól drogowa wg PN/C-92008,

- chlorek wapnia techniczny /77-80% CaCl2/,

- solanka wg BN-65/6011-07,

- jednorodna mieszanina soli z chlorkiem wapnia w stos.wag.19:1,

- mieszanka NaCl z CaCl2 lub MgCl2 w stos wag. 3:1 lub 2:1.

3. Materiały do uszarstniania ubitego śniegu:

- piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm,

- jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą w proporcjach 97-96% do 3-4% wagowo.

Kruszywo stosowane do uszarstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń iglastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia nawierzchni podczas posypywania.

Mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych powinny być jednorodne - zgodnie z podanymi normami.

**Materiały niezbędne do utrzymania zimowego dróg zapewni Wykonawca.**

**III. Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odśnieżania.**

**1.** Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Nośnik powinien być wyposażony w łączność radiową i sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej.

**2.Wymagania dla urządzeń do zwalczania śliskości.**

Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu, zapewniać płynną regulacje ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, tak aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu.

**3. Sprzęt do odśnieżania i likwidacji śliskości.**

➢ do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać: - pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich, o szerokości lemiesza max. do 2800mm, - odśnieżarek mechanicznych, ślimakowo – wirnikowych, frezowo – wirnikowych, frezowo – bębnowych, turbinowych, - równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym.

➢ do likwidacji śliskości dróg należy używać: - rozsypywarek, - rolniczych rozsiewaczy wapna.

**IV. Inne wymagania.**

1. Wykonawca robót w ramach ZUD zobowiązany jest do ubezpieczenia się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej w trakcie wykonywania robót. Roboty w ramach ZUD należy wykonywać zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, BHP i wytycznych Zamawiającego.

2. Po zakończeniu okresu zimowego w terminie ustalonym z Zamawiającym Wykonawca zrealizuje jednorazowe zamiatanie pozimowe dróg, które obejmować będzie dokładne oczyszczenie wskazanych terenów z piasku oraz innych nieczystości wraz z ich wywozem i utylizacją. Oczyszczeniu podlega 1 metr szerokości jezdni od krawężnika, krawężnik oraz zatoki autobusowe i miejsca postojowe (jeżeli występują) w pasie drogowym.

Załącznik **Nr 2**

 ................................................

 (miejscowość, data)

 ....................................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu**

Składając ofertę na zadanie pn. **„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miejskiej Zawidów”,** oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

***Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.***

 Podpisano: ......................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy**)**

Załącznik **Nr 3**

 ................................................

 (miejscowość, data)

 ....................................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ SPRZĘTU

Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej jednym ciągnikiem o mocy minimum 75 KM lub samochodem ciężarowym z zamontowanym pługiem do usuwania śniegu oraz pojazdem z zamontowaną piaskarką.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Marka pojazdu** | **Rok produkcji** | **Moc [KM]** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 Podpisano:

 ........................................................

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy)

 Załącznik **nr 4**

**ZESTAWIENIE DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM**

**1. Zestawienie dróg objętych zimowym utrzymaniem:**

**I KATEGORIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa ulicy** | **Rodzaj nawierzchni** | **Powierzchnia drogi w m2** | **Długość drogi w mb** |
| 1. | Plac Zwycięstwa | asfaltowa,kostka granitowa | 2338,00 (w tym zatoka parkingowa 105,00) | 360 |
| 2. | Niepodległości | asfaltowa | 680,00 | 113 |
| 3. | Parkowa | asfaltowa | 1050,00 | 150 |
| 4. | Partyzantów | asfaltowa | 1320,00 | 670 |
| 5. | Szeroka | asfaltowa | 1156,00 | 370 |
| 6. | Wilcza | asfaltowa | 14 555,00 (w tym zat.park.440,00) | 2530 |
| 7. | Warszawska | asfaltowa | 3159,00 (w tym zatoka parkingowa 412,00) | 472 |
| 8. | Zgorzelecka (od Pl. Zwycięstwa do Granicznej) | asfaltowa | 1256,00 | 503 |
| 9. | Skłodowskiej | asfaltowa | 5075,00 | 1020 |
| 10. | Lubelska | asfaltowa,kostka brukowa | 6693,00 | 1210 |
| 11. | Dworcowa | kostka brukowa | 6037,00 | 1170 |
| 12. | Kolejowa | asfaltowa | 5432,00 (w tym zatoka parkingowa) | 510 |
| 13. | Kopernika | asfaltowa | 2137,00 | 496 |
| 14. | Jana Pawła II | asfaltowa | 2208,00 | 547 |
| 15. | Szkolna | asfaltowa | 1142,00 | 210 |
| 16. | Szybów | kostka brukowa | 2740,00 | 540 |
| 17. | Strzelecka | kostka betonowa | 1100,00 | 393 |
|  | **RAZEM** |  | **58 078,00** | **11 264** |

**II KATEGORIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa ulicy** | **Rodzaj nawierzchni** | **Powierzchnia drogi w m2** | **Długość drogi w mb** |
| 1. | Lubańska | asfaltowa | 1353,00 | 318 |
| 2. | Kościuszki | asfaltowa | 2174,00 | 674 |
| 3. | Spokojna | asfaltowa | 1470,00 | 490 |
| 4. | Mickiewicza | kostka brukowa | 2090,00 | 591 |
| 5. | Słowackiego | asfaltowa | 2225,00 | 365 |
| 6. | Broniewskiego | asfaltowa | 492,00 (w tym zatoka parkingowa 60,00) | 375 |
| 7. | Nadleśna | asfaltowa(zatoka parkingowa – kostka brukowa) | 414,00 (zat. park.104,00) | 62 |
| 8. | 1-go Maja | asfaltowa | 1113,00 | 195 |
| 9. | Niecała | asfaltowa | 1284,00 | 473 |
| 10. | Cicha | kostka brukowa | 1100,00 | 490 |
| 11. | Wesoła | Kostka brukowa | 1400,00 | 520 |
| 12. | Budowlanych | asfaltowa | 1450,00 | 300 |
| **RAZEM** | **16 565,00** | **4 853** |

**III KATEGORIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa ulicy** | **Rodzaj nawierzchni** | **Powierzchnia drogi w m2** | **Długość drogi w mb** |
| 1. | Moniuszki | asfaltowa | 1046,00 | 162 |
| 2. | Ogrodowa | kostka brukowa | 320,00 | 145 |
| 3. | Cmentarna | kostka brukowa | 177,00 | 55 |
| 4. | Ostróżno | asfaltowa | 11667,00 | 3020 |
| 5. | Wierzbowa | asfaltowa | 2 477,00 (w tym zatoka parkingowa 782,00) | 422 |
| 6. | Słowackiego (droga wew. przy garażach) | szutrowa | 840,00 | 200 |
| 7. | Młynarska | trelinka z płyty betonowej | 516,00 | 94 |
| 8. | Norwida | kostka brukowa | 755,00 | 135 |
| 9. | Słoneczna | kostka brukowa | 438,00 | 85 |
| 10. | Ogińskiego | kostka brukowa | 240,00 | 48 |
| 11. | Osiedle | kostka brukowa | 1155,00 | 330 |
| 12. | Pułaskiego | kostka brukowa | 1680,00 | 360 |
| 13. | Okrzei | kostka brukowa | 765,00 | 300 |
| 14. | Przystanek PKS | asfaltowa | 1210,00 | 150 |
| 15. | Plac Targowy | szutrowa | 500,00 |  |
| 16. | Żeromskiego | asfaltowa | 430,00 | 127 |
| 17. | Tęczowa | kostka brukowa | 1050,00 | 210 |
| 18. | Prusa | kostka brukowa/asfaltowa | 1650,00 | 310 |
| 19. | Sienkiewicza | kostka brukowa | 640,00 | 200 |
| 20. | Dębowa | kostka brukowa | 450,00 | 150 |
| 21. | Herberta | kostka brukowa | 560,00 | 150 |
| 22. | Lubańska (droga wew. przy garażach) | szutrowa | 600,00 | 100 |
| 23. | Grunwaldzka | kostka brukowa | 310,00 | 85 |
| 24. | Miłosza | Kostka brukowa/ asfaltowa | 2500,00 | 500 |
| 25. | Wisławy Szymborskiej | szutrowa | 1700,00 | 150 |
| 26. | Kolejowa | szutrowa |  | 80 |
| 27. | J. Tuwima | kostka brukowa |  | 100 |
| 28. | Bukowa | kostka brukowa |  | 150 |
| **RAZEM** | **31 796,00** | **7 818** |
| **RAZEM DROGI** | **106 619,00 m2** | **23 935 mb** |

**IV KATEGORIA**

**Drogi wewnętrzne i dojazdowe:**

Dla pozostałych dróg nie ujętych w powyższym wykazie przewiduje się odśnieżanie interwencyjnie po ustaniu odpadów śniegu i zgłoszeniu zapotrzebowania bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Dla dróg odśnieżanych interwencyjne dyspozycje wyjazdu są wydawane wyłącznie przez Zamawiającego. Przerwa w ruchu na drogach odśnieżanych interwencyjnie **do 72 godzin.**