Nr sprawy: **WNP/841/PN/2024** Załącznik nr 2 do SWZ

………………………………………………………………………

*Nazwa Wykonawcy*

*……………………………………………………………………..………*

*Adres Wykonawcy*

**FORMULARZ CENOWY I OCENY TECHNICZNEJ**

**ZADANIE NR 6**

**Zakup urządzeń systemu wydruku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Asortyment | J.M. | ILOŚĆ | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł  [kol. 4x kol. 5] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe format druku A3 | szt. | 16 |  |  |

**Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe, format druku A3**

Przedmiotem postępowania jest rozbudowa posiadanej bazy systemu wydruku poufnego podążającego wdrożonego u Zamawiającego. Wykonawca w ramach dostawy nowych urządzeń zobowiązany jest dostarczyć licencje (na każde dostarczane urządzenie) na użytkowanie urządzeń we wdrożonym u Zamawiającego systemie wydruku podążającego poufnego firmy Printoscope. Wykonawca zobowiązany jest dokonać złożenia oraz pierwszego uruchomienia urządzeń w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego.

|  |  |
| --- | --- |
| Przykładowe urządzenie spełniające wymagania  Kyocera TASKalfa 3554ci  Minimalne parametry: | Nazwa producenta\*\*:  ……………………  Typ/model\*\*:  …………………… |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technologia drukowania | laser, kolor; rozdzielność bębna i tonera. | spełnia / nie spełnia\* |
| Pamięć | nie mniej niż 4 GB. | spełnia / nie spełnia\* |
| Dysk twardy | minimum 32 GB SSD. | spełnia / nie spełnia\* |
| Format | A3 - A6R-SRA3 | spełnia / nie spełnia\* |
| Złącza | port USB 3.0, wbudowana karta sieciowa Fast ethernet 10/100/1000 | spełnia / nie spełnia\* |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi. | spełnia / nie spełnia\* |
| Minimalna szybkość druku w kolorze i mono | 35 str. A4-A3/min. | spełnia / nie spełnia\* |
| Minimalna szybkość kopiowania | 17 str. A4-A3/min. | spełnia / nie spełnia\* |
| Dodatkowe możliwości drukowania | Szyfrowany druk bezpośredni PDF 2.0, Direct Print, IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPSec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami, Super Rozdzielczość. | spełnia / nie spełnia\* |
| Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 150 kartek 52-300 g/m², podajnik kasetowy 2 x 500 kartek, 52-300 g/m², podajnik górny A6R - A4R, podajnik dolny A6R - SRA3, Kaseta na 2 x 1.500 kartek A4 | spełnia / nie spełnia\* |
| Automatyczny druk dwustronny | TAK | spełnia / nie spełnia\* |
| Czas pierwszego wydruku | Ok. 5,9 sekundy w mono, ok. 7,7 sekundy w kolorze | spełnia / nie spełnia\* |
| Gramatura papieru | 52-300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450) mm, baner maks. 320 x 1.220 mm | spełnia / nie spełnia\* |
| Język drukowania: | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF oraz Open XPS | spełnia / nie spełnia\* |
| Obsługiwane systemy: | Windows 10 i nowsze  Printoscope | spełnia / nie spełnia\* |
| Obsługiwane formaty papieru: | A3, A4, A5, A6 | spełnia / nie spełnia\* |
| Pobór prądu w trakcie drukowania: | nie więcej niż 590 W. | spełnia / nie spełnia\* |
| Ukompletowanie | * Kabel zasilający * Kabel RJ-45–RJ-45, UTP, kat 6 o długości min. 5 m. żółty * Kabel USB 2.0 o długości min. 3 m. * Karta Wi-Fi 802.11 b/g/n * NFC * Czytnik kart Mifare | spełnia / nie spełnia\* |
| Skanowanie | * Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD * Skaner jednoprzebiegowy dwustronny | spełnia / nie spełnia\* |
| Rozdzielczość skanowania | * 600x600 | spełnia / nie spełnia\* |
| Format skanowania | * A3 | spełnia / nie spełnia\* |
| Typy plików skanowania | * PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS | spełnia / nie spełnia\* |
| zoom | * 25 - 400 % co 1 % | spełnia / nie spełnia\* |
| Inne | * automatyczny podajnik oryginałów: dwustronny jednoprzebiegowy, * moduł kopiowania i drukowania dwustronnego, * Pojemnik po czarnym tonerze jest jednocześnie pojemnikiem na zużyty toner | spełnia / nie spełnia\* |
| Gwarancja | minimum 2-letnia gwarancja producenta liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji w siedzibie Zamawiającego.   * Serwis urządzenia realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. | spełnia / nie spełnia\* |

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. Zamawiający dopuszcza inne formaty plików i podpisów zgodnie z zapisami SWZ.