**Część III Opis przedmiotu zamówienia**

**Modyfikacja z dnia 29.09.2022**

**Część 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia ………………………………………………….** Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: …………….. | | | | |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | |
| **I.** | **Czujniki pyro-elektryczne - 4 szt** | TAK |  |  |
|  | 1. Jednostanowiskowy punkt pomiarowy umożliwiający przeprowadzenie zautomatyzowanego elektronicznego pomiaru ruchu pieszych in/out oraz sum przechodzących. 2. Punkt pomiarowy korzysta z platformy internetowej ECO-Visio przeznaczonej do analizy danych dotyczących przemieszczania się pieszych. Zebrane dane przez punkt pomiarowy są chronione i dostępne w dowolnym momencie a program Eco-Visio zbiera dane z punktu/punktów pomiarowych i umożliwia tworzenie prostych i złożonych analiz oraz tworzy i edytuje profesjonalne raporty. 3. Funkcja wbudowanego raportu Eco-Visio umożliwia utworzenie spersonalizowanego, standardowego raportu w kilka sekund. Raport zawiera logo organizacji, zdjęcie z miejsca zliczania oraz dwie strony najważniejszych danych i odpowiednie wykresy ilustrujące typowe trendy w dni powszednie i weekendowe. 4. Eco-Visio umożliwia opracowanie profesjonalnego raportu/sprawozdania w formacie WORD i PDF. 5. Niezbędne jest pozyskanie 4 stanowisk pomiarowych 15 metrowych dwukierunkowych ~~oraz 2 stanowisk pomiarowych 4 metrowych.~~ | TAK |  | |
|  | Dane techniczne:   1. Pyroelektryczne czujniki ruchu umożliwiające zliczanie ruchu pieszych bez podziału na kierunki ruchu wraz z instalacją 4 czujników PYRO średniego zasięgu - ścieżka o szerokości do 4m, rejestrator wraz z baterią zasilającą modem (żywotność 2 lata) 4 słupki drewnianych do zabudowy czujników i rejestratorów 2. Roczny dostęp do serwera (aplikacja do analizy danych) 4 sztuki | TAK |  | |
| **VIII.** | **WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI** |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego  Okres gwarancji jest parametrem ocenianym | TAK  podać |  | |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  | |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  | |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).  *…………………………..…..................……..........………………...*  podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych  do występowania w imieniu wykonawcy | | | | |