Szczecin, dnia 21 maja 2021 r.

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
 pn. „Doposażenie placu zabaw w parku Przygodna w Szczecinie”

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych,
w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), wyjaśnia treść SWZ, mianowicie:

Wniosek nr 1 Wykonawcy:

W części opisowej projektu w dziale „Wyposażenie” widnieją zapisy cyt. „Urządzenia zainstalowane mają odpowiadać wielkością oraz funkcją urządzeniom podanym poniżej”. Również przy opisie wymiarów każdego urządzenia pojawia się określenie cyt. „wymiary przybliżone”.

Pytanie: Jakie odchylenia od projektowanych wymiarów dopuści Zamawiający? Prosimy
o podanie tolerancji wyrażonej w procentach, dla wszystkich urządzeń.

Wyjaśnienie nr 1 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że odchylenia od projektowanych wymiarów, jakie dopuszcza
to +/- 5%.

Wniosek nr 2 Wykonawcy:

Jaki jest dopuszczony przez Zamawiającego procent odchylenia pod względem wymiarów grubości płyt HDPE HPL urządzeń zabawowych?

Wyjaśnienie nr 2 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza płyt HDPE HPL o mniejszej grubości.

Wniosek nr 3 Wykonawcy:

Jakie dokładnie wyposażenie powinny zawierać zestaw Statek Duży i Statek Mały np. ile powinno być przejść tunelowych, ile ma być zjeżdżalni i jakiego rodzaju itd.?

Wyjaśnienie nr 3 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przewidziane wyposażenie ww. urządzeń to:

1. Statek Duży:
2. 4 przejścia tubowe,
3. 3 ślizgi płaskie,
4. 3 maszty z flagami,
5. 2 ścianki w postaci kratownic linowych,
6. 2 wejścia w postaci skośnych drabinek linowych,
7. 4 pionowe małe ścianki wspinaczkowe,
8. 1 trap z linową balustradą,
9. 4 ścianki z okrągłymi wypukłymi oknami typu bulaj z poliwęglanu,
10. 1 luneta,
11. 5 ścianek z płaskimi oknami,
12. słup dziobu statku z giętego drewna klejonego połączony ze ścianką wspinaczkową
13. Statek Mały:
14. piaskownica w kształcie statku,
15. na obwodzie piaskownicy 8 siedzisk,
16. dwa zestawy podestów połączone tubą,
17. 1 ślizg płaski,
18. 1 wejście w postaci łukowej drabinki ze stali nierdzewnej wypełnionej kratownicą linową,
19. 1 wejście w postaci skośnej ścianki wspinaczkowej,
20. 1 wejście w postaci skośnej drabinki ze stali nierdzewnej,
21. 1 maszt z flagą,
22. 1 zjazd strażacki,
23. 2 ścianki z okrągłymi wypukłymi oknami typu bulaj z poliwęglanu,
24. na dziobie statku słup z wiaderkiem do piasku z wciągarką,
25. obrotowe koło sterowe,
26. podest przy piaskownicy zabudowany ściankami z okienkami

Wniosek nr 4 Wykonawcy:

W części opisowej projektu przedstawiona została wizualizacja urządzenia bujak podwójny
i wizualizacje dwóch bujaków pojedynczych o konkretnym wzorze o tematyce morskiej. Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje bujaki o tematyce morskiej, ale innym wzorze?

Wyjaśnienie nr 4 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych - zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia:

„W przypadku składania oferty równoważnej, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ.”

Wniosek nr 5 Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza podesty zestawów zabawowych wykonane z materiału
z recyklingu odpornego na warunki atmosferyczne, spełniającego normy dla elementów placów zabaw?

Wyjaśnienie nr 5 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podesty powinny być wykonane z płyty HPL.

Wniosek nr 6 Wykonawcy:

Jaka powinna zostać zastosowana kolorystyka RAL nóg konstrukcyjnych zestawów zabawowych?

Wyjaśnienie nr 6 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do nóg konstrukcyjnych zestawów zabawowych powinna być zastosowana kolorystyka RAL9006.

Wniosek nr 7 Wykonawcy:

Jaka powinna zostać zastosowana kolorystyka RAL huśtawki wahadłowej (nogi i belka pozioma)?

Wyjaśnienie nr 7 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do huśtawki wahadłowej powinna być zastosowana następująca kolorystyka:

- nogi huśtawki - RAL9006,

- belka pozioma - RAL 5015

Wniosek nr 8 Wykonawcy:

W części opisowej projektu widnieje zapis: „Zabrania się stosowania kolorów innych niż widoczne na proponowanym urządzeniu.” W dokumentacji nie podano szczegółów dot. konkretnych kolorów. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza kolory elementów połaciowych
w zestawach zabawowych - RAL6017, RAL3207, RAL5015, RAL1028, RAL7040?

Wyjaśnienie nr 8 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszczalna kolorystyka to:

- kolory RAL5015, RAL7040,

- zamiast RAL6017 - RAL6018,

- zamiast RAL 3207 - RAL 3000 lub RAL2009,

- zamiast RAL1028 - RAL 1003.

Wniosek nr 9 Wykonawcy:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej aby: „urządzenia zainstalowane mają odpowiadać wielkością oraz funkcją urządzeniom podanym (…)”. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuści urządzenia placu zabaw równoważne, spełniające
te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami? Sztywne narzucenie wymiarów jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami. Podkreślamy, iż każdy producent posiada własne rozwiązania konstrukcyjne, stąd też niemożliwe jest uzyskanie wymiarów narzuconych przez Zamawiającego. Są to niewielkie różnice (czasem kilka centymetrów),które nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzeń.

Wyjaśnienie nr 9 Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych - zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia:

„W przypadku składania oferty równoważnej, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj. opisu produktów równoważnych, zawierającego co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych niż opisane w załącznikach nr 5 - 6 do SWZ.”