Specyfikacja na wybór **rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych** dla Górażdże Cement S.A., który:

1. dokona weryfikacji dotychczas uzgodnionych Postanowieniami komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej  warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie spełniania wymogów *ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów* (Dz. U. 2020 poz. 296) dla miejsc magazynowania odpadów w operatach ppoż.
2. określi zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) dla zapisów zawartych w operatach ppoż., uzgodnionych Postanowieniami komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, nie spełniających wymogów *ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów* (Dz. U. 2020 poz. 296) zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia,
3. opracuje aktualizację dotychczas uzgodnionych Postanowieniami komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej  Operatów ppoż. na zgodność z wymogami *ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów* (Dz. U. 2020 poz. 296) z uwzględnieniem uzgodnionych z Komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej rozwiązań zamiennych, o ile takie uzgodnienia zostaną dokonane.
4. w przypadku zmian będzie aktualizował Operaty ppoż., o których mowa w punkcie 3.
5. w przypadku braku zmian będzie potwierdzał aktualność Operatów ppoż., o których mowa w punkcie 3.

Oferta dla każdego Operatu ppoż. oddzielnie winna zawierać:

1. Cenę za dokonanie weryfikacji uzgodnionego Postanowieniem komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej operatu ppoż. - w zakresie spełniania wymogów *ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów* (Dz. U. 2020 poz. 296).
2. Cenę za dokonanie opracowania (opracowań) – ekspertyzy technicznej określającej zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) dla zapisów zawartych w operatach ppoż., uzgodnionych Postanowieniami komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, nie spełniających wymogów *ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów* (Dz. U. 2020 poz. 296) zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia,
3. Cenę za aktualizację dotychczas uzgodnionych Postanowieniami komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej Operatów ppoż. na zgodność z wymogami *ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów* (Dz. U. 2020 poz. 296) na podstawie istniejącego Operatu ppoż. (wykaz dotychczas wykonanych Operatów ppoż. podano poniżej) z uwzględnieniem uzgodnionych z Komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej rozwiązań zamiennych, o ile takie uzgodnienia zostaną dokonane. Cena za aktualizację Operatu ppoż. winna obejmować również weryfikację ilości i rodzajów odpadów, które można jednorazowo maksymalnie magazynować na terenie magazynu odpadów. Dotyczy to również sytuacji w przyszłości, w której zachodzić będzie konieczność opracowania aktualizacji Operatu ppoż., ponieważ nastąpiły zmiany.
4. Cenę za potwierdzenie aktualności Operatu ppoż. Dotyczy sytuacji w przyszłości, w której zachodzić będzie konieczność potwierdzenia aktualności Operatu ppoż., ponieważ nie nastąpiły zmiany.
5. Informację o uprawnieniach osoby wykonującej operat spełniającej wymagania prawne, o których mowa powyżej.
6. Terminy realizacji z podziałem na działania określone w punktach nr 1 do 4.

Dodatkowe wymogi:

1. Operaty przeciwpożarowe winne spełniać wymagania określone w art. 42 ust 4b pkt 1 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach*  oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonanych przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a *ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej*.
2. Dla Operatu ppoż., który został opracowany lub zaktualizowany winno nastąpić uzgodnienie poprzez uzyskanie zgodnie z art. 42 ust 4c *ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach* postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie winno spełniać wymagania art. 42 ust. 4d, punkt 1) *ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach*. W tej sprawie procedura współdziałania z Górażdże Cement S.A. zostanie doprecyzowana na etapie zawarcia umowy. Dotyczy to także warunków płatności.

Dotychczas opracowane Operaty przeciwpożarowe:

* **Operat ppoż. nr 1** – Cementownia Górażdże – instalacja produkcji klinkieru – magazyny odpadów numer; 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
* **Operat ppoż. silosu magazynowe paliw zastępczych** – Cementownia Górażdże – instalacja produkcji klinkieru – dwa silosy

Docelowo w/w operaty winne zostać połączone w jedno opracowanie.

* **Operat ppoż. nr 2** – Cementownia Górażdże – instalacja produkcji cementu – magazyny odpadów numer; 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13
* **Operat ppoż. nr 3** - Kopalnia Górażdże – magazyny odpadów numer; 14., 15.
* **Operat ppoż.** **Laboratorium betonów** – magazyny odpadów numer; 1 do 3.
* **Operat ppoż.** **Kopalnia Folwark** – magazyny odpadów numer; 1 do 4.
* **Operat ppoż. Warsztat Mechaniczny w Górażdżach** – magazyny odpadów numer; 1 do 6.
* **Operat ppoż. Zakład EKOCEM** – magazyny odpadów numer; 1 do 9.

Wykaz magazynów odpadów:

1. **Cementownia Górażdże w Choruli (powiat Krapkowice)**

Magazynowanie odpadów wyłącznie dla potrzeb instalacji produkcji klinkieru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 1 | **Magazyn Rozdrobnionych Paliw Zastępczych** | Obiekt wolnostojący. |
| 2 | **Magazyn złomu – kontenery** | Kontenery zlokalizowane na placu w rejonie Magazyn odpadów nr 1 |
| 3 | **Magazyn opon nr I i nr II** | Otwarty plac magazynowy. |
| 4 | **Zbiornik magazynowy (Instalacja osadów ściekowych)** | Silos wolnostojący. |
| - | **Dwa silosy magazynowe na paliwo zastępcze** | Dwa silosy wolnostojące. |

Magazynowanie odpadów dla potrzeb instalacji produkcji klinkieru oraz produkcji cementu (magazyny wspólne dla obydwóch instalacji):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 5 | **Magazyn olejów odpadowych** | Magazyn olejów – obiekt wolnostojący. Magazyny odpadów nr 5 i 6 zlokalizowane są w dwóch różnych częściach wewnątrz magazynu olejów. |
| 6 | **Magazyn odpadów opakowaniowych i zużytych chemikaliów** |
| 7 | **Magazyn odpadów 1014”** | Magazyny nr 7 i 8 zlokalizowane są obok siebie w ramach zespołu magazynów. |
| 8 | **Magazyn odpadów 1014 – wiata** |
| 9 | **Magazyn złomu metali w rejonie transportu klinkieru** | Zadaszony plac magazynowy. |

Magazynowanie odpadów wyłącznie dla potrzeb instalacji produkcji cementu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 10 | **Magazyn laboratorium** | Magazyn zlokalizowany w piwnicy budynku Centralnej Sterowni. |
| 11 | **Magazyn pakowania** | Magazyn zlokalizowany w budynku pakowni. |
| 12 | **Warsztat mechaniczny** | Wyznaczone miejsca magazynowania na terenie warsztatu (budynek oraz plac magazynowy) |

Magazynowanie makulatury:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 13 | **Magazyn makulatury** | Magazyn zlokalizowany w kontenerze na placu. |

1. **Na terenie Kopalni Górażdże (powiat Krapkowice)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 14 | **Magazyn odpadów o kodzie 01 01 01 lub zamiennie o kodzie 01 03 06** | Otwarty plac magazynowy |
| 15 | **Magazyn odpadów własnych** | Obiekt wolnostojący |

1. **Na terenie Laboratorium Betonów (powiat Krapkowice)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 1 | **Magazyn odpadów stałych** | Kontener na placu w sąsiedztwie budynku laboratorium. |
| 2 | **Zbiornik odpadów ciekłych** | Zbiornik bezodpływowy zlokalizowany w sąsiedztwie budynku laboratorium. |
| 3 | **Magazyn odpadów – pomieszczenie 1.10** | Magazyn zlokalizowany wewnątrz budynku laboratorium. |

1. **Na terenie Kopalni Folwark (powiat Opole)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 1 | **Magazyn Odpadów** | Magazyn zlokalizowany w ciągu obiektów zaplecza technicznego |
| 2 | **-** | Magazyn zlikwidowany |
| 3 | **Warsztat Kopalni Folwark – Plac magazynowy** | Magazyn zlokalizowany na placu. |
| 4 | **Warsztat Kopalni Folwark – Zakład Transportu** | Magazyn zlokalizowany wewnątrz budynku warsztatu. |

1. **Na terenie Warsztatu Mechanicznego w Górażdżach (powiat Krapkowice)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 1 | **Magazyn Odpadów Niebezpiecznych** | Magazyn zlokalizowany w pomieszczeniu przyległym do hali warsztatu mechanicznego. |
| 2 | **Magazyn odpadów – Hala 1** | Magazyn odpadów wewnątrz obiektu warsztatu. |
| 3 | **Magazyn odpadów – Hala 3** | Magazyn odpadów wewnątrz obiektu warsztatu. |
| 4 | **Magazyn odpadów – Warsztat 1** | Magazyn odpadów wewnątrz obiektu warsztatu. |
| 4 | **Magazyn odpadów – Warsztat 2** | Magazyn odpadów wewnątrz obiektu warsztatu. |
| 6 | **Plac magazynowy** | Magazyn zlokalizowany na placu. |

1. **Na terenie Zakładu EKOCEM (powiat Dąbrowa Górnicza)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer magazynu odpadów | Nazwa magazynu opadów | Uwagi |
| 1 | **Magazyn Odpadów** | Obiekt wolnostojący. |
| 2 | **Magazyn odpadów - Warsztat mechaniczny** | Magazyn odpadów wewnątrz obiektu warsztatu. |
| 3 | **Magazyn odpadów – Warsztat elektryczny** | Magazyn odpadów wewnątrz obiektu warsztatu. |
| 4 | **Magazyn odpadów – Hala młynów** | Magazyn odpadów wewnątrz hali młynów. |
| 5 | **Magazyn pakowania** | Magazyn odpadów wewnątrz obiektu pakowni. |
| 6 | **Magazyn laboratorium** | Magazyn odpadów wewnątrz budynku administracyjnego |
| 7 | **Magazyn laboratorium – zbiornik bezodpływowy** |  |
| 8 | **Magazyn odpadów – przy hali surowców** | Magazyn zlokalizowany na placu. |
| 9 | **Magazyn pomieszczenia administracyjne** | Magazyn odpadów wewnątrz budynku administracyjnego. |

Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej na terenie Cementowni Górażdże (Chorula, Cementowa 1), podczas której będzie możliwość zapoznania się zatwierdzonymi operatami ppoż., omówienie kwestii ochrony środowiska oraz ppoż. oraz bezpośrednie obejrzenie wybranych miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie cementowni. Zastrzega się, że wizja lokalna, po uprzednim ustaleniu, winna mieć miejsce w terminie do 20.05.2020 a na terenie cementowni Górażdże obowiązują dodatkowe środki bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS CoV2 – bezdotykowy pomiar temperatury, obowiązek zakrywania ust i nosa, stosowanie bezpiecznej odległości.

Kontakt w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej:

Paweł Bijata  
Inżynier Specjalista ds. Ochrony Środowiska  
tel. +48 77 777 8561  
[Pawel.Bijata@gorazdze.pl](mailto:Pawel.Bijata@gorazdze.pl)

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa o współpracy na w/w usługi na okres co najmniej 1 roku, z możliwością przedłużenia.