OZ.0701.1.2021AT Załącznik nr 1

**Oferent .……………………………………..**

**Adres: ……………………………………….**

**Telefon: ……………………………………..**

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………… roku na:

**Zakup i dostawa 2 szt. Kamer cyfrowych** SONY HXR-NX80 4K wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu pn. ”Kierunek kultura online” dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu grantowego „ Konwersja Domów Kultur” w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

za **cenę netto**: …………… (słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

podatek VAT:………………………………………………………..

za **cenę brutto**: ………….. (słownie:………………………………………………………………………………...zł)

1. Oświadczam, że w cenie podanej przeze mnie oferty zostały uwzględnione wszystkie

koszty wykonania zlecenia pośrednio bądź bezpośrednio związane z jego realizacją.

1. Oferowany przez nas towar zobowiązujemy się dostarczyć do siedziby Zamawiajacego.
2. Oświadczam, że:
   * posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   * dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   * znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:  
   ..................................................……......………………………………………………   
   .................................................……......……………………………………………….  
   tel.: ………………..………..….….…………. mail:………………………………………….
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).
5. Załącznikiem do niniejszej oferty jest Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - braku powiązań z Zamawiającym, oraz Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna, jak również aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

*…………………………………… ……………………………………….*

*(Miejscowość, data) (podpis oferenta)*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **ilość** | **Cena brutto** |
| **1.** | **Kamera cyfrowa** SONY HXR-NX80 4K o parametrach:  [**Dane ogólne**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Waga**  Około 955 g (z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu i muszlą oczną) Około 1320 g (z osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, uchwytem, muszlą oczną i akumulatorem NP-FV70A)  **Wymiary (szer. x wys. x gł.)**  121,0 x 104,0 x 274,5 mm (z akcesoriami (osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, dużą muszlą oczną), bez paska do trzymania, razem z wystającymi elementami) 4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 cala (z akcesoriami (osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, dużą muszlą oczną), bez paska do trzymania, razem z wystającymi elementami) 130,0 x 181,5 x 287,0 mm (z akcesoriami (osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, dużą muszlą oczną, uchwytem z gniazdami XLR), bez paska do trzymania, razem z wystającymi elementami) 5 1/8 x 7 1/4 x 11 3/8 cala (z akcesoriami (osłoną przeciwsłoneczną obiektywu, dużą muszlą oczną, uchwytem z gniazdami XLR), bez paska do trzymania, razem z wystającymi elementami)  **Zasilanie**  Wejście zasilania: 8,4 V Akumulator: 7,4 V  **Pobór mocy**  Około 5,7 W (nagrywanie z użyciem wizjera w formacie XAVC S 4K 2160/30p 60 Mb/s) Około 6,1 W (nagrywanie z użyciem ekranu LCD w formacie XAVC S 4K 2160/30p 60 Mb/s)  **Czas pracy akumulatora**  Około 155 min przy zasilaniu z akumulatora NP-FV70A (nagrywanie z użyciem ekranu LCD w formacie XAVC S 4K 2160/30p 60 Mb/s) Około 265 min przy zasilaniu z akumulatora NP-FV70A (odtwarzanie z użyciem ekranu LCD w formacie XAVC S 4K 2160/30p, 60 Mb/s)  **Format zapisu (obraz)**  XAVC S 4K: MPEG-4 AVC/ H.264 4:2:0 Long profile XAVC S HD: MPEG-4 AVC/ H.264 4:2:0 Long profile XAVC S Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile AVCHD: Zgodność z formatem MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0  **Format zapisu (audio)**  XAVC S 4K: Linear PCM, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHz XAVC S HD: Linear PCM, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHz XAVC S Proxy: Linear PCM, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHz AVCHD: Linear PCM, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHz / Dolby Digital, 2 kanały, 16 bitów, 48 kHz  **Liczba klatek na sekundę podczas zapisu**  XAVC S 4K (3840 x 2160) 29,97p, 25p, 23,98p / 100 Mb/s, 60 Mb/s XAVC S HD (1920 x 1080) 120p, 100p / 100 Mb/s, 60 Mb/s XAVC S HD (1920 x 1080) 59,94p, 50p / 50 Mb/s, 25 Mb/s XAVC S HD (1920 x 1080) 29,97p, 25p / 50 Mb/s, 16 Mb/s XAVC S HD (1920 x 1080) 23,98p / 50 Mb/s XAVC S Proxy (1280 x 720) 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p / 9 Mb/s XAVC S Proxy (1280 x 720) 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p / 3 Mb/s AVCHD (1920 x 1080) 59,94p, 50p / tryb PS (28 Mb/s) AVCHD (1920 x 1080) 59,94i, 50i / tryb FX (24 Mb/s), tryb FH (17 Mb/s) AVCHD (1920 x 1080) 29,97p, 25p, 23,98p / tryb FX (24 Mb/s) AVCHD (1440 x 1080) 59,94i, 50i / tryb LP (5 Mb/s) AVCHD (1280 x 720) 59,94p, 50p / tryb HQ (9 Mb/s)  **Czas nagrywania/odtwarzania**  XAVC S 4K, HD, LPCM 2 kanały, 100 Mb/s Około 75 min z kartą pamięci 64 GB XAVC S 4K, HD, LPCM 2 kanały, 60 Mb/s Około 125 min z kartą pamięci 64 GB XAVC S HD, LPCM 2 kanały, 50 Mb/s Około 150 min z kartą pamięci 64 GB XAVC S HD, LPCM 2 kanały, 25 Mb/s Około 300 min z kartą pamięci 64 GB XAVC S HD, LPCM 2 kanały, 16 Mb/s Około 465 min z kartą pamięci 64 GB AVCHD, LPCM 2 kanały, tryb PS Około 305 min z kartą pamięci 64 GB AVCHD, LPCM 2 kanały, tryb FX Około 360 min z kartą pamięci 64 GB AVCHD, LPCM 2 kanały, tryb FH Około 495 min z kartą pamięci 64 GB AVCHD, LPCM 2 kanały, tryb HQ Około 880 min z kartą pamięci 64 GB  **Czas nagrywania/odtwarzania (cd.)**  AVCHD, LPCM 2 kanały, tryb LP Około 1540 min z kartą pamięci 64 GB  [**Obiektyw**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Mocowanie obiektywu**  Stałopozycyjne  **Powiększenie**  12x (optyczny), serwomechanizm  **Ogniskowa**  f = 9,3–111,6 mm Odpowiednik f = 29,0–348,0 mm dla obiektywu do aparatu małoobrazkowego (16:9) Odpowiednik f = 32,8–393,6 mm dla obiektywu do aparatu małoobrazkowego (3:2)  **Przysłona**  F2,8 – F4,5 Automatyczne/ręczne nastawianie  **Ostrość**  Możliwość wyboru trybu AF/MF, od 10 mm do ∞ (szerokokątny), od 1000 mm do ∞ (teleobiektyw)  **Stabilizator obrazu**  Wł./wył., przesunięcie obiektywu  **Średnica filtra**  M62 mm  [**Sekcja kamery**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Przetwornik obrazu (typ)**  Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor RS typu 1,0" (13,2 mm x 8,8 mm)  **Efektywna liczba pikseli**  Około 14,2 megapiksela (16:9) / około 12,0 megapiksela (3:2)  **Wbudowane filtry optyczne**  WYŁĄCZONY: Przezroczysty, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND  **Minimalne oświetlenie**  Standardowy [60i]: 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/60, wzmocnienie 33 dB) Standardowy [50i]: 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/50, wzmocnienie 33 dB) LowLux [60i]: 1,7 luksa (czas otwarcia migawki 1/30, wzmocnienie 33 dB) LowLux [50i]: 1,7 luksa (czas otwarcia migawki 1/25, wzmocnienie 33 dB)  **Czas otwarcia migawki**  [60i]: 1/8 – 1/10 000 (1/6 – 1/10 000 podczas zdjęć w trybie 24p, 1/125 – 1/10 000 podczas zdjęć w trybie 120p); [50i]: 1/6 – 1/10 000 (1/100 – 1/10 000 podczas zdjęć w trybie 120p)  **Funkcja zwolnionego i przyspieszonego tempa**  [60i]: 2160p: możliwość wyboru szybkości 1, 2, 4, 8, 15, 30 kl./s [50i]: 2160p: możliwość wyboru szybkości 1, 2, 3, 6, 12, 25 kl./s [60i]: 1080p: możliwość wyboru szybkości 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 kl./s [50i]: 1080p: możliwość wyboru szybkości 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 kl./s  **Silnie zwolnione tempo**  [60i]: 1080p: możliwość wyboru szybkości 240, 480, 960 kl./s [50i]: 1080p: możliwość wyboru szybkości 250, 500, 1000 kl./s  **Balans bieli**  Wstępnie zaprogramowana (pomieszczenie: 3200 K, plener: 5600 K ±7 stopni, zakres regulacji temperatury barwowej: 2300–15 000 K), zapamiętywanie po naciśnięciu A, B, możliwość automatycznego wyboru  **Wzmocnienie**  -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC  **Krzywa gamma**  Możliwość wyboru  [**transmisja strumieniowa**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Protokół**  AVC/RTMP/RTMPS 1280 x 720 przy 3 Mb/s 640 x 360 przy 1 Mb/s  [**Wejście/wyjście**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Wejście audio**  3-stykowe XLR (żeńskie) (x2), Line/Mic/Mic +48 V z możliwością wyboru  **Wyjście wideo**  Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB (×1), kompozytowe 1,0 Vp-p, 75 Ω  **Wyjście audio**  Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB  **USB**  Złącze Multi/Micro USB (x1)  **Wyjście słuchawkowe**  Gniazdo mini jack stereo (x1)  **Wyjście głośnikowe**  Monofoniczne  **Wejście DC**  Gniazdo prądu stałego  **Zdalne sterowanie**  Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB, gniazdo mini mini jack stereo (Φ2,5 mm)  **Wyjście HDMI**  Typu A (x1)  [**Monitorowanie**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Wizjer**  1,0 cm (typ 0,39"), OLED, około 2,36 mln pikseli  **LCD**  8,8 cm (3,5 cala) ok. 1,56 mln punktów  [**Wbudowany mikrofon**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Wbudowany mikrofon**  Wszechkierunkowy stereofoniczny elektretowy mikrofon pojemnościowy  [**Nośniki**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Typ**  Zgodność z Memory Stick Pro Duo™ oraz SD/SDHC/SDXC (x1); SD/SDHC/SDXC (x1)  [**Wi-Fi/NFC**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Obsługiwany format**  IEEE 802.11 b/g/n  **Pasmo częstotliwości**  2,4 GHz  **Ochrona**  WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK  **Komunikacja NFC**  Zgodność z oznaczeniem nr 3 Forum NFC  [**Dostarczane wyposażenie**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  **Dostarczane wyposażenie**  Uchwyt z gniazdami (1 szt.) Osłona przeciwsłoneczna obiektywu (1 szt.) Przykrywka obiektywu (1 szt.) Duża muszla oczna (1 szt.) Zestaw stopki akcesoriów (1 szt.) Przewód USB (1 szt.) Akumulator (NP-FV70A, 1 szt.) Zasilacz sieciowy (AC-L200D, 1 szt.) Przewód zasilający (1 szt.) Pilot bezprzewodowy (RMT-845, 1 szt.) Bateria litowa (CR2025 do pilota, fabrycznie zainstalowana w pilocie, 1 szt.) Instrukcja obsługi (2 szt.) Gwarancja (1 szt.)  [**Produkt zawiera preinstalowane oprogramowanie**](https://pro.sony/pl_PL/products/handheld-camcorders/hxr-nx80)  Ten produkt zawiera preinstalowane oprogramowanie, a do uaktywnienia niektórych jego funkcji wymagany jest zakup kluczy licencyjnych.  **Kamera musi umożliwiać streaming bezpośredni poprzez wifi.** | 2 szt. |  |
| 2. | **Karta pamięci 128 GB SDXC** | 2 szt. |  |
| 3. | **Statywy do kamer Manfrotto BEFREE Live Lever**  Parametry  Długość po złożeniu [cm]: 41  Wysokość maksymalna [cm]: 150  Wysokość minimalna [cm]: 41  Waga [kg]: max 1,5 kg  Maksymalne obciążenie [kg]:  statyw 8 kg / zestaw 4 kg  Materiał wykonania:  aluminium  Liczba sekcji: 4  Średnica pierwszej sekcji nogi [mm]: 12  Typ blokady nóg: zatrzaski  Stopka: gumowa  Głowica w zestawie: tak, wideo  Szybka złączka: tak, 501PL  Pokrowce w zestawie. | 2 szt. |  |