Czersk, 2023-04-26

WZ.271.18.2023

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Budowa i przebudowa ulic   
w Czersku oraz w Łęgu”,** (ogłoszenie nr 2023/BZP 00176264 z dnia 14.04.2023r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – nr 3**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Proszę o potwierdzenie, że przegłębienie odcinka Dp5-Dp6 przechodzącego przez ul. Podleśną nie jest w zakresie Zamówienia.

**Dotyczy części 1:**

1. Jak technicznie wykonać stabilizację podłoża przy użyciu zespołu do stabilizacji jak mamy zawory?
2. Czy zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa wapiennego 0/31,5 mm na dolną warstwę podbudowy?
3. Czy zamawiający dopuszcza wbudowanie kostki betonowej typu cegiełka?
4. Proszę o dokładne sprecyzowanie jakiej klasy wytrzymałości ma być wbudowana stabilizacja? W przedmiarze jest zapis do Rm = 5 MPa, czyli może być Rm = 1,5 MPa, albo Rm = 2,5 MPa?
5. Czy zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca przedłożył referencje w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o nawierzchni utwardzonej o wartości nie niższej niż 5.000.000,00 złotych brutto każda?

**Dotyczy części 2:**

1. Czy zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa wapiennego 0/31,5 mm na dolną warstwę podbudowy?
2. Czy zamawiający dopuszcza wbudowanie kostki betonowej o gr. 8 cm typu Behaton?
3. Czy zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca przedłożył referencje w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o nawierzchni utwardzonej o wartości nie niższej niż 5.000.000,00 złotych brutto każda?

**Dotyczy części 3:**

1. Czy zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa wapiennego 0/31,5 mm na dolną warstwę podbudowy?
2. Czy zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca przedłożył referencje w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o nawierzchni utwardzonej o wartości nie niższej niż 5.000.000,00 złotych brutto każda?

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Tak, niniejszy zakres nie jest objęty zakresem zamówienia.

**Dotyczy części 1:**

1. Zgodnie z SST D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM pkt. 3 można użyć:

− mieszarek stacjonarnych,

− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

− wytwórni betonów.

Reasumując można przywieźć na budowę gotową podbudowę cementową z wytwórni betonów   
i rozłożyć ją na miejscu.

1. Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszyw zgodnych z SST D-04.04.02 PODBUDOWA   
   Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. Wykonawca przed założenie jakie kruszywo zamierza zastosować powinien sprawdzić jego parametry z parametrami określonymi w SST.
2. Nawierzchnię z kostki należy wykonać przy zastosowaniu kostki betonowej określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Zgodnie z SST D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM warstwę tę należy wykonać z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0.
4. Zgodnie z pkt 10.1.4.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

**Dotyczy części 2:**

1. Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszyw zgodnych z SST D 04.04.02 Podbudowa   
   z kruszywa łamanego. Wykonawca przed założenie jakie kruszywo zamierza zastosować powinien sprawdzić jego parametry z parametrami określonymi w SST.
2. Nawierzchnię z kostki należy wykonać przy zastosowaniu kostki betonowej określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
3. Zgodnie z pkt 10.1.4.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

**Dotyczy części 3:**

1. Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszyw zgodnych z SST D 04.04.02 Podbudowa   
   z kruszywa łamanego. Wykonawca przed założenie jakie kruszywo zamierza zastosować powinien sprawdzić jego parametry z parametrami określonymi w SST.
2. Zgodnie z pkt 10.1.4.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a