**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeglądzie i konserwacji piecyków na paliwo płynne K-40 Bartek 1
2. Czynności serwisowe:
	1. **zewnętrzne:**
3. sprawdzenie układu zasilania
4. sprawdzenie układu spalania
5. sprawdzenie i napełnienie układu paliwowego
6. sprawdzenie licznika czasu pracy urządzenia
7. sprawdzenie **powłoki lakierniczej urządzenia**
8. sprawdzianie węża tłocznego, izolację jego długości (3000mm) oraz zaciski do mocowania
9. sprawdzenie stanu elementów gumowych (węże, koła, pasy mocujące)
10. sprawdzenie elementów ruchomych piecyka (koła, płozy uchwyty transportowe)
11. sprawdzenie poziomu hałasu
	1. **wewnętrzne:**
	2. uruchomienie urządzenie na min. 0,5 godziny
	3. kontrola pracy urządzenia
	4. sprawdzenie szczelności układu zasilającego
	5. sprawdzenie działania pompy paliwowej
	6. sprawdzenie układu elektrycznego
	7. sprawdzenie termostatu
	8. sprawdzenie wentylatora
	9. sprawdzenie czujnika płomienia
	10. sprawdzenie przewodu i świec zapłonowych
	11. sprawdzenie urządzeń rozdzielczych
	12. sprawdzenie palnika
	13. **konserwacje:**
12. wymiana materiałów eksploatacyjnych uszczelek i filtrów
13. regulacja palnika
14. naprawa - stwierdzone nieprawidłowości podczas oględzin działania piecyka należy usunąć dokonując drobnych napraw oraz regulacji (pokrycie farbą ubytków w powłoce lakierniczej, zabezpieczenie smarem, przykręcenie obluzowanych elementów)
	1. **diagnostyka końcowa:**
15. odnotować czas pracy w dowodzie urządzenia sprzętu
16. ocenić stan techniczny i sprawności do dalszej eksploatacji – potwierdzone wpisem oraz pieczęcią w dowodzie urządzenia sprzętu
17. sporządzić protokół odbioru technicznego na każde urządzenie