**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1). Dane zamawiającego:**

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51 - 147 Wrocław

NIP: 896-10-00-117

fax. 261 658 425

**2. Przedmiot zamówienia:**

Zakup wraz z dostawą domofonu do drzwi.

**3). Opis przedmiotu zamówienia:**

Domofon do drzwi:

Cechy produktu :

Jednoprzyciskowa, aluminiowa obudowa, montaż podtynkowy

wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm

wymiary panela natynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

osłona OS-201n (do montażu natynkowego)

Cechy produktu:

unifon do domofonu

maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)

2 przyciski otwierania

instalacja 2-przewowodowa

zasilanie: 230V

Specyfikacja techniczna:

moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)

moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm; głośno); 50 mW (8 Ohm; cicho)

okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm

zasilanie: 230V, 50Hz

wymiary: 195 x 107 x 52 mm

waga: 620 g

Termin realizacji: 14 dni

Zdjęcie poglądowe:

