**Załącznik nr 1**

**Pakiet 1**

**Elektrody ablacyjne kompatybilne z systemem Ensite Precision (70 szt.) z kablami do generatora RF (10 szt.) wraz z elektrodami do zatoki wieńcowej (70 szt.) z kablami do systemu elektrofizjologicznego Claris**

a) Elektroda ablacyjna (70 szt.):

- elektroda przepływowa

- wyposażona w czujnik elektromagnetyczny kompatybilny z systemem Ensite Precision

- średnica 8F

- długość min. 115 cm

- końcówka 4 mm, rozstaw elektrod 1-4-1 mm

- elektroda dwukierunkowa, dostępne rożne krzywizny D,F,J, symetryczne i asymetryczne

b) kabel łączący elektrodę z generatorem prądu RF (10 szt.)

**Depozyt:** elektroda – 5 sztuk;

 kabel łączący elektrodę z generatorem – 3 sztuki.

c) elektroda do zatoki wieńcowej (70 szt.):

- elektroda 4 lub 10 - polowa

- średnice do wyboru : 5F, 6F, 7F.

- dostępne krzywizny do wyboru : medium, large, x-large

- dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2

- długość elektrody 110 lub 115 cm

- dostępne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne

**Depozyt**: elektroda – 5 sztuk

 kabel łączący z systemem elektrofizjologicznym Bard - 3 sztuki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość****(szt.)** | **Nazwa własna, producent** | **Nr katalog.** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT (%)** | **Wartość brutto** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RAZEM:**

**Pakiet nr 2**

**Elektroda ablacyjna chłodzona z pomiarem siły nacisku (30 szt.)**

- wyposażona w czujnik magnetyczny, kompatybilna z systemem 3D Ensite Precision

- wyposażona w czujnik siły nacisku oparty na technologii światłowodowej

- długość min. 115 cm

- 6 otworów wyprowadzających na końcowe elektrody

- dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe

- dostępne krzywizny: 65 oraz 75 mm

**Depozyt**  – 4 sztuki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość****(szt.)** | **Nazwa własna, producent** | **Nr katalog.** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT (%)** | **Wartość brutto** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet nr 3**

**Zestaw elektrod zewnętrznych do systemu mapowania serca (30 szt.)**

- kompatybilny z systemem mapowania 3D Ensite Precision

**Depozyt**  – 5 sztuk

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość****(szt.)** | **Nazwa własna, producent** | **Nr katalog.** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT (%)** | **Wartość brutto** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |