Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  |
| --- |
| **1. Dostawa pelletu luz** |
| L.p. | Miejsce dostawy / jednostki policji | Jednostka miary | Ilość  |
| 1. | KWP Kielce ul. Kusocińskiego 51 bud. nr 95 | tona | 200 |
| 2. | KPP Kazimierza Wielka, ul. Parkowa 1 | tona | 60 |
| 3. | KPP Jędrzejów, ul. 11 Listopada 78 | tona | 82 |
|  Razem: | tona | 342  |
|  |  |  |  |
| **2. Parametry pelletu:** |
| 1. Pellet drzewny będzie spełniał poniższe parametry przez cały okres obowiązywania umowy: |
| 2. Zgodność z normą **DIN Plus A1** |
| 3. Zgodność z normą **EN Plus A1** |
| 4. Średnica pelletu-od 6 mm do 8 mm |
| 5. Długość pelletu - od 10 mm do 50 mm |
|  |
|  |

3. Sposób dostawy:

- autocysterną.

Z uwagi na brak wózka widłowego nie ma możliwości dostawy przy użyciu Big Bagów.

4. Pojemność zbiorników paliwa:

* KPP Jędrzejów - 20,8 m3 x 0,725 = 15,08 t.
* KPP Kazimierza Wielka - 56,3 m3 x 0,725 = 40,80 t
* KWP w Kielcach - 49,5 m3 x 0,725 =35,90 t.

Podczas eksploatacji kotłowni zakłada się pozostawianie tzw. rezerwy paliwa do 1/5 pojemności zbiorników (tj. dla KPP Jędrzejów ok. 3 t., KPP Kazimierza Wielka ok. 8,1 t., KWP w Kielcach ok. 7,2 t.).

Przewiduje się transport łączony pelletu czyli dostawa do KPP Jędrzejów - różnicę można będzie dostarczyć do KWP w Kielcach ul. Kusocińskiego 51 (łączenie transportu nie dotyczy KPP Kazimierza Wielka)

Minimalny zakres zamówienia zrealizowany przez Zamawiającego będzie nie mniejszy niż 50 % ilości zawartych w umowie