5 zestawów interaktywnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis | Model | Ilość  |
| 1 | Enkoder - streamer nagrywarka, wejści: 2 x HDMI, 2 x 3G-SDI, 1 x XLR, wyjścia 1 x HDMI, 1 x audio out | AverCaster SE5820 | 5 |
| 2 | Kamera PTZ, śledząca ruch, 12-krotny zoom optyczny, tryb prezentera, 4K możliwość montażu podsufitowego | Aver PTC310H | 5 |
| 3 | Kamera wideokonferencyjna, funkcja SmartFrame, 4K, port USB, Plug&Play | Aver CAM540 | 5 |
| 4 | Cyfrowy system mikrofonowy, bezprzewodowy z nadajnikiem bodypack i mikrofonem MX153T (cielisty) | Shure SLXD14E/153T | 5 |
| 5 | Akumulator Li-Ion do nadajników SLXD | Shure SB903 | 5 |
| 6 | Podwójna ładowarka do akumulatorów SB903/nadajników SLXD1, SLXD2 | Shure SC203-E | 5 |
| 7 | Interfejs USB Audio, 1 wejście mikrofonowe XLR (oprogramowanie Cubase LE + Sample Tank) | Tascam US-1x2HR | 5 |
| 8 | Kabel mikrofonowy "Y" - 1 XLR na 2 XLR, długość 1,5 m | ProCab PRA736 | 5 |
| 9 | Monitor interaktywny, 65" | Avtek TouchScreen 6 Connect 65 | 5 |
| 10 | OPS do monitora interaktywnego | Avtek OPS 4K i5 8400 | 5 |
| 11 | Statyw Mobilny | Avtek TouchScreen Mobile Stand Next | 5 |
| 12 | Uchwyt do monitora interaktywnego | Avtek Uchwyt | 5 |
| 13 | Szafa wisząca, 6U | Caymon WPR406R/B | 5 |
| 14 | Listwa zasilająca do szafy rack | Caymon PSR119FS/B | 5 |

9 zestawów interaktywnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis | Model | Ilość |
| 1 | Enkoder - streamer nagrywarka, wejści: 2 x HDMI, 2 x 3G-SDI, 1 x XLR, wyjścia 1 x HDMI, 1 x audio out | AverCaster SE5820 | 9 |
| 2 | Kamera PTZ, śledząca ruch, 12-krotny zoom optyczny, tryb prezentera, 4K możliwość montażu podsufitowego | Aver PTC310H | 9 |
| 3 | Kamera wideokonferencyjna, funkcja SmartFrame, 4K, port USB, Plug&Play | Aver CAM540 | 9 |
| 4 | Cyfrowy system mikrofonowy, bezprzewodowy z nadajnikiem bodypack i mikrofonem MX153T (cielisty) | Shure SLXD14E/153T | 9 |
| 5 | Akumulator Li-Ion do nadajników SLXD | Shure SB903 | 9 |
| 6 | Podwójna ładowarka do akumulatorów SB903/nadajników SLXD1, SLXD2 | Shure SC203-E | 9 |
| 7 | Interfejs USB Audio, 1 wejście mikrofonowe XLR (oprogramowanie Cubase LE + Sample Tank) | Tascam US-1x2HR | 9 |
| 8 | Kabel mikrofonowy "Y" - 1 XLR na 2 XLR, długość 1,5 m | ProCab PRA736 | 9 |