**Załącznik nr 3.18 (zadanie nr 18)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Zadania nr 18**

|  |
| --- |
| **Zasilacz awaryjny UPS**  |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu** |
|  | Zasilacz UPS | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta.Urządzenie musi być fabrycznie nowe, gotowe do użycia i dostarczone w fabrycznie zabezpieczonym opakowaniu. |
|  | Parametry urządzenia |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc skuteczna | Min. 800 W |
| 2 | Ilość gniazd wyjściowych z podtrzymaniem napięcia | Min. 3 szt. |
| 3 | Typ gniazd wyjściowych  | French standard E |
| 4 | Sygnalizacja pracy  | Diody LED lub wyświetlacz LCD |
| 5 | Sygnalizacja dźwiękowa | TAK |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeładowaniem  | TAK |
| 7 | Pojemność akumulatora | Min. 7 Ah |
| 8 | [Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=16170513105)  | Min. 2 minuty |
| 9 | Czas przełączania | Maks. 10 ms  |

 |
|  |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 12-miesięczna gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |