**SEJF METALOWY**

**Wymiary zewnętrzne:** 170 x 260 x 230 mm (wys. x szer. x gł.)

**Wymiary wewnętrzne:** 168 x 257 x 175 mm (wys. x szer. x gł.)
- grubość panelu frontowego drzwi 2,8 mm

- brak półki w środku

- sejf posiada otwory montażowe do mocowania w dnie oraz w plecach

- sejf wyposażony w zamek kluczowy z dwoma kluczami

-sejf malowany na kolor jasnoszary RAL 7035

**Zdjęcie poglądowe:**

