**Pytanie. 1.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji, powierzchni oraz konstrukcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**Pytania dotyczące Budowy dróg w Osieku**

**Pytanie 1.** Prosimy o udostępnienie przedmiarów dotyczących budowy dróg w Osieku.

**Odpowiedź:** Przedmiary udostępnione są w Załączniku nr 6 Dokumentacja projektowa – Dokumentacja projektowa Osiek – Etap II-VI – KI+PRZ. Przedmiar jest udostępnionym materiałem pomocniczym, podstawą wyceny jest projekt budowlany.

**Pytanie 2**. Według opisu projektu docelowej organizacji ruchu „Przewidywany termin wprowadzenia

nowej stałej organizacji ruchu: styczeń 2024 r.”. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie

aktualnego zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu.

**Odpowiedź:**

Docelowa organizacja ruchu została już wprowadzona.

**Pytanie 3**. Według pkt 7.4. SST D-M-00.00.00 „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe

odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika

projektu.” Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał realizacji ww. zapisów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga spełnienia punktu 7.4 Wagi i zasady ważenia.

**Pytanie 4**. Wg pkt. 1.3.2 SST D-01.01.01 „Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie

wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę

ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz

wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).”. Prosimy o wyjaśnienie, ze ww. zapis

znalazł się w dokumentacji omyłkowo i w ramach zadania nie są przewidziane do wykonania obiekty

mostowe.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa nie wymaga budowy obiektów mostowych.

**Pytanie 5.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do stosowania gruz betonowy.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie warstwy podbudowy z kruszonego betonu – przekrój normalny w projekcie wykonawczym.

**Pytanie 6.** Według przekrojów normalnych mieszanka niezwiązana CBR>25% - gr. 22cm ma być szersza niż szerokość jezdni. Prosimy o wskazanie dokładne szerokości ww. warstwy.

**Odpowiedź:**

Szerokość stropu warstwy mieszanki niezwiązanej powinna być równa odległości pomiędzy skrajnymi ławami z oporem krawężnika lub opornika.

**Pytania dotyczące Przebudowy drogi w Lisówku**

**Pytanie 1.** Prosimy o udostępnienie szczegółowych specyfikacji technicznych.

**Odpowiedź:** Brak szczegółowej specyfikacji technicznej. Podstawowe informacje techniczne zawarte w opisie technicznym.

**Pytanie 2.** Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym Zamawiający dopuści wykonanie do stosowania gruz betonowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza gruz betonowy.

**Pytanie 3**. Według przekrojów poprzecznych warstwy konstrukcyjne mają mieć większą szerokość niż

warstwa leżąca powyżej tzw. odsadzka. W związku z powyższym prosimy o wskazania dokładnej

szerokości każdej z warstw.

**Odpowiedź:**

Szerokość spodu warstwy podsypki piaskowej 4,1 m – szer. stropu warstwy 4 m

Podbudowa z kruszbetu, strop warstwy 4,1 m – spód warstwy 4,4 m