**Znak postępowania: CEZAMAT/ZP07/2022 Załącznik nr 2 do SWZ**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie przeglądu serwisowego elektronolitografu Jeol JBX9300FS na potrzeby Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Przegląd serwisowy obejmując wymianę co najmniej:

1. działa elektronowego z niezbędnym oprzyrządowaniem
2. apertury z niezbędnym oprzyrządowaniem
3. dwóch bezolejowych obrotowych pomp próżniowych
4. dwóch pełnozakresowych próżniomierzy
5. baterii podtrzymującej pompy turbomolekularnej

Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w serwisowaniu elektronolitografów z wiązką gaussowską o napięciu przyśpieszającym 100 kV, tj. zamawiający wymaga, żeby Wykonawca udokumentował wykonanie przynajmniej 1 usługi serwisowania ww. rodzaju urządzenia, o wartości co najmniej 150 tys. zł netto.

Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie elementy niezbędne do wykonania całości działań przeglądu serwisowego takie jak uszczelki, filtry, ścierki i inne materiały zużywalne. Cena powinna obejmować koszty dodatkowe takie jak przyjazd, zakwaterowanie i praca serwisanta.

Termin wykonania serwisu: do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Gwarancja: min. 3 miesiące na części zamienne.

Miejsce wykonania serwisu: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa.