**D/86/2024 Załącznik nr 1.2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY**

**Zakup mebli na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego**

**Część nr 2, pn.: Zakup mebli dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej**

**1. Krzesło – fotel obrotowy z podłokietnikami – 1 szt.**

Siedzisko i oparcie tapicerowane z podłokietnikami o wymiarach:

* szerokość oparcia: 430 mm
* wysokość oparcia: 520 mm
* szerokość siedziska: 460 mm
* głębokość siedziska: 420 mm
* wysokość siedziska w najniższym położeniu:

420 mm z regulacją wysokości w zakresie 130 mm

* wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia, przy położeniu siedziska w najniższym punkcie: 980 mm
* średnica podstawy: 700 mm

Krzesło obrotowe musi posiadać:

* siedzisko i oparcie tapicerowane
* oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym
* osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym żebrowaniem (rys .1)

 rys. 1 - tył oparcia

* szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obłożony pianką
* mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w 5 pozycjach
* oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
* kąt pochylenia oparcia 33 stopnie i siedziska 11 stopni
* oparcie regulowane na wysokość w zakresie 70 mm z możliwością blokady 13 pozycjach
* regulację siły oporu oparcia za pomocą śruby
* płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
* podłokietniki stałe wykonane z czarnego tworzywa
* nakładka podłokietnika ma być wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym
* siedzisko i oparcie z pianką wylewaną
* podstawę wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym
* kółka o średnicy fi 65 mm do twardych powierzchni

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

* 100% poliester
* gramatura 366 g/m2.

Kolorystyka:

* tapicerka: kolor grafitowy

Wygląd jak na rysunku poglądowym:



**2. Stolik pod komputer – 1 szt.**

Stolik o wymiarach:

* szerokość 80 cm
* głębokość 50 cm
* wysokość regulowana w zakresie 71,3-77,3 cm

Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS/PCV 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Konstrukcja biurka metalowa z nogami o profilu okrągłym fi=60 mm, połączonymi z boku stalowym profilem prostokątnym. Nogi z regulatorem poziomu.

**Kolorystyka:**

* **płyta – melamina:** kolor – jasny buk
* **stelaż -**  kolor srebrny

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

****

**3. Krzesło konferencyjne z tworzywa z pulpitem i podłokietnikami – 12 szt.**

Wymiary krzesła:

- głębokość powierzchni siedziska: 456 mm

- długość oparcia: 360 mm

- szerokość ramy: 490 mm

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa. Powierzchnia łatwa w usuwaniu zabrudzeń. Perforowane oparcie ułatwiające cyrkulację powietrza. Rama: 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte. Podłokietniki zintegrowane z ramą, nakładka polipropylen w kolorze oparcia i siedziska. Pulpit prawy, stopki do miękkich powierzchni.

**Kolorystyka:**

* jasny szary,
* Kolor elementów metalowych: chrom.

Wygląd jak na rysunku poglądowym – KOLOR: **JASNY SZARY**

****

**4. Regał – 1 szt.**

**Wymiary:**

- wysokość: 180

- szerokość: 50 cm

- głębokość: 50 cm

**Materiały:**

- konstrukcja korpusu wykonana z płyty meblowej w kolorze szarym, odpornej na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne,

- front dolnej szafki wykonany z płyty meblowej w takim samym kolorze jak stolik pod komputer tj. jasny buk,

- półki i korpus wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości.

**Układ i funkcjonalność:**

- regał składa się z trzech otwartych półek o równomiernym rozmieszczeniu na górnej części, umożliwiających wygodne przechowywanie dokumentów, segregatorów, książek lub innych materiałów biurowych,

- w dolnej części znajduje się zamykana szafka z pojedynczym frontem drewnopodobnym, wyposażona w uchwyt oraz zamek na klucz dla dodatkowego zabezpieczenia przechowywanych rzeczy,

- uchwyt w kolorze srebrnym

**Wyposażenie dodatkowe:**

- zamek w drzwiach dolnej szafki zapewniający bezpieczne przechowywanie,

- uchwyt wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia, zapewniające komfort użytkowania,

- nóżki z regulacją wysokości umożliwiające dostosowanie regału do nierównych powierzchni podłogowych, zapewniając stabilność mebla.

**Wykonanie i montaż:**

- regał dostarczany wraz z usługa montażu we wskazanym miejscu przez Zamawiającego

**Uwagi dodatkowe:**


Regał powinien być stabilny, o wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do intensywnego użytkowania w przestrzeni szpitalnej.

**Kolorystyka:**

**- kolor korpusu:** szary

**- kolor frontu drzwiczek:** kolor – jasny buk (dopasowany do koloru blatu stołu pod komputer (pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia)

Wygląd jak na rysunku poglądowym:

****

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.)