**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 2**

**DOTYCZY: WYKONANIA USŁUGI PRZEGLADÓW KONSERWACYJNYCH SERWISOWO-DOZOROWYCH ŻURAWI HDS HIAB, URZĄDZEŃ MULTILIFT MK, PLATFORM FLATTRAK, PLATFORM HAKOWYCH , ORAZ ŻURAWI RĘCZNYCH NA POJAZDACH MECHANICZNYCH.**

* ZAKRES PRZEGLADU KONSERWACYJNEGO URZADZEŃ OBEJMOWAĆ BĘDZIE SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI I JEGO URZĄDZEŃ DODATKOWYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI:
* KONTROLA URZĄDZEŃ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRODUCENTÓW
* WYKAZ PRAC MUSI BYĆ ZGODNY Z WYAGANIAMI TECHNICZNYMI URZADZEŃ
* SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWEGO MOCOWANIA ŻURAWI I URZADZEŃ DODATKOWYCH DO RAMY POJAZDÓW
* SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU HAKA, OSPRZĘTU DODATKOWEGO ŻURAWII
* SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI PRZEWODÓW STALOWYCH, GIĘTKICH
* SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI ZBIORNIKÓW OLEJU
* SPRAWDZENIE DZIAŁANIA WSZYSTKICH MECHANIZMÓW ŻURAWIA
* REGULACJA ZAWORÓW
* SPRAWDZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŻURAWII I URZADZEŃ
* SPRAWDZENIE WSKAŹNIKÓW PIONOWOŚCI
* SPRAWDZENIE WYKRESÓW UDŹWIGU
* SPRAWDZENIE NUMERÓW WDT
* SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH
* DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA UKŁADÓW STEROWANIA I ZABEZPIECZENIA ŻURAWI
* KAŻDORAZOWO PO WYKONANEJ USŁUDZE WYKONAWCA POTWIERDZO TEN FAKT W DOKUMENTACJI URZADZEŃ Z USTALENIEM KOLEJNEGO TERMINU WYKONANIA KONSERWACJI URZADZEŃ
* WYKONANIE USŁUGI ZGŁASZANE JEST BEZPOŚREDNI PRZEZ UŻYTKOWNIKA SPRZETU POPRZEZ UMÓWIENIE TERMINU Z WYKONAWCĄ
* W PRZYPADKU NIESPRAWNOŚCI URZADZEŃ PODCZAS WYKONYWANIA USŁUGI WYKONAWCA ZWERYFIKUJE JĄ, A NASTĘPNIE SPORZĄDZI I PRZEŚLE DO ZAMAWIAJĄCEGO KOSZTORYS NAPRAWY
* NAPRAWA URZĄDZEŃ NIE WCHODZI W ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ POSTĘPOWANIEM