2022-10-03
Inwestor:
Nadleśnictwo Przymuszewo

	Wykonawca:

 

Kosztorys ślepy (przedmiar) 

Nazwa budowy: Dojazd p-poż nr 3
Adres budowy: ,  Leśnictwo Zbrzyca
Obiekt: droga leśna
Rodzaj robót: drogowe
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-31
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: 

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót
Dojazd pożarowy nr 3; odc. 280 mb; gr. 15 cm
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja: Leśnictwo Zbrzyca
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00

	m2	1 120,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310204-03-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
krotność= 1,00

	m2	840,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310204-06-050	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm
krotność= 5,00

	m2	840,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310202-07-050	Pobocze z gruntu rodzimego, rozścielany mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00

	m2	420,00

1	KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

	krotność
1,00
	obmiar
1 120,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0028	3,1360	 			
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0050	5,6000	 			
3.	12313-148
Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	0,0043	4,8160	 			
4.	11333-148
Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	0,0039	4,3680	 			

2	KNR 2-31 0204-03-050
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

	krotność
1,00
	obmiar
840,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	32-149
Brukarz II	r-g	0,0803	67,4520	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0803	67,4520	 			
3.	1600606-034
Tłuczeń kamienny sortowany	t	0,2520	211,6800	 			
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0100	8,4000	 			
5.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0283	23,7720	 			
6.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		16 961,28		0,50 %		

3	KNR 2-31 0204-06-050
Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm – 5 cm

	krotność
1,00
	obmiar
840,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	32-149
Brukarz II	r-g	0,0038	3,1920	 			
2.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0038	3,1920	 			
3.	1600606-034
Tłuczeń kamienny sortowany	t	0,0212	89,0400	 			
4.	3930000-060
Woda	m3	0,0010	0,8400	 			
5.	12115-148
Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	0,0014	1,1760	 			
6.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		7 125,89		0,50 %		

4	KNR 2-31 0202-07-050
Pobocze z gruntu rodzimego, rozścielany mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

	krotność
1,00
	obmiar
420,00 m2	met. Szczeg.
koszt jedn.
0
wartość
	
Składniki:
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit	Grupa	Cena	Wartość
jedn.	
1.	391-149
Robotnik budowlany I	r-g	0,0140	5,8800	 			
2.	3930000-060
Woda	m3	0,0100	4,2000	 			
3.	12113-148
Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0141	5,9220	 			
4.	11613-148
Równiarka samojezd.88kW/120KM	m-g	0,0027	1,1340	 			
5.	88888888-147
Materiały pomocnicze 0,50 %	PLN		13,44		0,50 %		

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	32	Brukarz II	r-g	70,6440			
2.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	79,6600			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		150,3040			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1600606	Tłuczeń kamienny sortowany	t	300,7200			
2.	0	3930000	Woda	m3	19,0400			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	11333	Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	4,3680			
 2.	0	11613	Równiarka samojezd.88kW/120KM	m-g	1,1340			
 3.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	29,6940			
 4.	0	12115	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	1,1760			
 5.	0	12313	Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	4,8160			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem:					

Raport cenowy z kosztorysu

Porównywane cenniki:

Zestawienie materiałów:

Lp	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Cena	Cena1	Cena2	Wart. KB	Wart. KB1	Wart. KB2	
1.	1600606	Tłuczeń kamienny sortowany	t	300,7200	80,00			24 057,60			
2.	3930000	Woda	m3	19,0400	3,20			60,93			

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem