**Załącznik Nr 1A do SWZ**

**UWAGA! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty, a więc należy wypełnić go zgodnie z poniższą instrukcją, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (*elektronicznym)*
i złożyć razem z ofertą.**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH AUTOBUSÓW**

**Dot. postępowania na „Zakup dwóch 17-osobowych autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym również osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”**

1. *Wykonawca jest zobowiązany do podania producenta autobusów, modelu autobusów i roku produkcji autobusów oraz wypełnienia* ***wszystkich pozycji*** *opisu technicznego w kolumnie Nr 3 pn. „OFEROWANE PARAMETRY / FUNKCJONALNOŚCI”.*
2. *W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji opisu technicznego (w kolumnie Nr 3) zaznaczy opcję „nie spełnia”, zaoferuje parametry niezgodne (przekraczające minimalne lub maksymalne wartości określone przez Zamawiającego) z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (kolumna Nr 2) lub nie wypełni którejkolwiek z pozycji opisu technicznego (przez co Zamawiający nie będzie w stanie stwierdzić czy zaoferowane autobusy spełniają określone przez niego wymagania czy też nie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp).*

|  |
| --- |
| **Producent autobusów ……………………………****Model autobusów ………………………………****Rok produkcji autobusów …………………** |
| **L.P.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ OFEROWANE AUTOBUSY** | **OFEROWANE PARAMETRY / FUNKCJONALNOŚCI****(Wypełnia Wykonawca zaznaczając jedną z opcji: spełnia/ nie spełnia lub wpisując konkretne parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego autobusu)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2024 | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 2. | Kolor nadwozia „metalik” | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 3 | Przeznaczony do przewozu 17+1 (kierowca),autobus, czterodrzwiowe, przeszklenie części osobowo-ładunkowej i tyłu pojazdu. | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 4. | Pojemność skokowa silnika minimum 1995 cm3 | Pojemność skokowa silnika ……. cm3 |
| 5. | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 6. | Norma emisji spalin minimum EURO-6 | Norma emisji spalin: …………….. |
| 7. | Średnie zużycie paliwa maksimum 12 l | Średnie zużycie paliwa: ……. litrów |
| 8. | Moc silnika minimum 140 KM | Moc silnika: …… KM |
| 9. | Rodzaj paliwa: olej napędowy | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 10. | Skrzynia biegów: manualna, minimum 6 przełożeń  | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 11. | Silnik produkowany seryjnie bez przeróbek | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 12. | Ładowność minimum 1472 kg | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 13. | Długość całkowita minimum 6704 mm | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 14. | Wysokość całkowita minimum 1900 mm | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 15. | Rozstaw osi minimum 3750 mm | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 16. | Napęd na tylną oś | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 17. | Samochód wyposażony w immobiliser, tachograf | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 18. | Centralny zamek sterowany z pilota | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 19. | Pojemność zbiornika paliwa min. 70l | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 20. | Klimatyzacja w przedziale kierowcy | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 21. | Dodatkowa klimatyzacja na tył pojazdu  | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 22. | Fabryczne ogrzewanie przedziału pasażerskiego | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 23. | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 24 | Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 25. | Lusterka zewnętrzne – sterowane i podgrzewane elektrycznie | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 26. | Lusterko wewnętrzne | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 27. | Światła przeciwmgielne z przodu | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 28. | Kolumna kierownicy z regulacją głębokości i wysokości | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 29. | Tempomat adaptacyjny – regulator ogranicznik prędkości | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 30. | Kierownica skórzana | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 31. | Nawigacja fabryczna wbudowana w pulpit, usługi online | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 32. | Komplet opon letnich wraz z felgami | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 33. | Komplet opon zimowych wraz z felgami | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 34. | Dywaniki gumowe dla wszystkich miejsc | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 35. | Regulacja wysokości fotela kierowcy | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 36. | Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 37. | 2 rząd – podwójna ławka3,4 i 5 rząd - podwójna ławka i pojedyncze siedzenie  | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 38. | 6 rząd - poczwórna ławka wyjmowana, zamiennie z jednym wózkiem inwalidzkim | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 39. | Podłokietniki  | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 40. | Radioodtwarzacz BlueTooth,, ze sterowaniem w kierownicy i zestawem głośnomówiącym, wejście USB | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 41 | Pełne przeszklenie nadwozia , szyby w części tylnej pasażerskiej oraz części ładunkowej przyciemnione  | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 42. | Przesuwne drzwi boczne prawe, sterowane manualnie wraz ze stopniem (schodkiem) ułatwiającym wsiadanie | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 43. | Wspomaganie układu kierowniczegoABS – system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania,ESC – system stabilizacji toru jazdy | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 44. | Przystosowanie do przewozu osoby/osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim (pasy, mocowania, atestowane, dodatkowe uchwyty ułatwiające wsiadanie)  | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 45. | Światła do jazdy dziennej w technologii LED | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 46. | Reflektory w technologii FULL LED | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 47. | Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych, Dodatkowo wykonawca umieści na samochodzie w wyznaczonym miejscu oznakowanie o dofinansowaniu i logo projektu. Wzór logo zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy.  | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 48. | Czujniki Parkowania przód/tył oraz kamera cofania | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 49. | Czujnik światła i deszczu  | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 50. | Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 51. | Wyciąg ze świadectwa homologacji | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 52. | Książka pojazdu | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 53. | Instrukcje obsługi w języku polskim | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |
| 54. | Okres gwarancji: |
| minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na pojazd | …… miesiące |
| minimum 24 miesięcy lakier | …… miesiące |
| 55. | Pakiet uwzględnionych w cenie ofertowej przeglądów (serwis) przez okres 36 miesięcy | Spełnia [ ] Nie spełnia [ ]  |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami.

*Dokument należy wypełnić i podpisać* *kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (**elektronicznym) przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.*