**………………………………….. ……………………**

*(pieczeń firmowa Wykonawcy)* *(miejscowość i data)*

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.M** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość** **brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** |
|  **1.** |  **Zabudowa meblowa Nr.1** **- przyścienna stojąca o wymiarach 4900x800x900 mm**  - zabudowa meblowa wykonana wg projektu - korpusy wykonane z płyty meblowej 0112 PE (Kronospan) o grubości 18 mm,  kolor jasny szary lub równorzędny - fronty wykonane z płyty meblowej 0112 PE (Kronospan) o grubości 18 mm, kolor  jasny szary lub równorzędny NCS S 2000N lub równorzędny - blat z płyty SPC by Durkon o grubości 16 mm w kolorze jasny szary lub  równorzędny - szuflady zamykane na zamek centralny - szafki stojące na nóżkach metalowych o wysokości 150mm.**- przyścienna wisząca o wymiarach 4900x300x7500 mm**  - zabudowa meblowa wykonana wg projektu - korpusy wykonane z płyty meblowej 0112 PE (Kronospan) o grubości 18 mm,  kolor jasny szary lub równorzędny - fronty wykonane z płyty meblowej 0112 PE (Kronospan) o grubości 18 mm, kolor  jasny szary lub równorzędny NCS S 2000N lub równorzędny**Zabudowa meblowa Nr.2** **- przyścienna stojąca o wymiarach 4900x750x750 mm** - zabudowa meblowa wykonana wg projektu - korpusy wykonane z płyty meblowej 0112 PE (Kronospan) o grubości 18 mm,  kolor jasny szary lub równorzędny - fronty wykonane z płyty meblowej 0112 PE (Kronospan) o grubości 18 mm, kolor  jasny szary lub równorzędny NCS S 2000N lub równorzędny - blat z płyty SPC by Durkon o grubości 16 mm w kolorze jasny szary lub  |  |  |  |  |  |  |
|  równorzędny - szuflady zamykane na zamek centralny - szafki stojące na nóżkach metalowych o wysokości 150mm. Po podpisaniu Zamówienia weryfikacja wymiarów. |  |  |  |  |  |  |
|  **RAZEM:** |  |  |  |

………………………………………….

 *(podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy*