**Zakrzew 03.07.2023r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.7.2023**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej**

**im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej**

**I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

1. Istnieje rozbieżność pomiędzy wymiarem projektowym dachu a przedmiarem, rzędu ok. 300 m2 proszę o sprecyzowanie ilości.

Odpowiedź: Prawidłowa ilość wynosi 955,17 m2, przedmiar robót został poprawiony.

1. Istnieje rozbieżność pomiędzy projektem a przedmiarem materiału na podłogę na hali sportowej, proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź: *Do wyceny należy przyjąć warstwy opisane w projekcie (w opisie i na rysunkach).*

*UZUPEŁNIONO W PRZEDMIARZE – poz. 138*

1. Według przedmiaru posadzka Sali sportowej jest z litego drewna natomiast wg opisu projektu technicznego oraz rzutów posadzek jest zaprojektowana jako wykładzina sportowa. Proszę o informację ,którą posadzkę należy przyjąć do oferty.

*Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć warstwy opisane w projekcie (w opisie i na rysunkach).*

*UZUPEŁNIONO W PRZEDMIARZE – poz. 138*

1. Wg przedmiaru posadzki z wykładziny PCV jest 1108,6m2 natomiast wg legendy na rzutach posadzek jest 596,6m2. Proszę o wskazanie właściwej ilości jaką należy przyjąć w ofercie

Odpowiedź: *Do wyceny należy przyjąć warstwy opisane w projekcie (w opisie i na rysunkach).*

*UZUPEŁNIONO W PRZEDMIARZE – poz. 138*

1. Wg opisu w projekcie technicznym na sali ściany mają być wyłożone okładziną akustyczną odporną na uderzenia. Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Jeśli okładzina wchodzą w zakres robót proszę o załączenie szczegółów okładziny , ilości oraz zmianę w przedmiarach

*Odpowiedź:* *W opisie technicznym w punkcie 14. AKUSTYKA str. A34 i A35, są dokładnie opisane płyty akustyczne oraz ich wymiary i lokalizacja.*

*UZUPEŁNIONO W PRZEDMIARZE – poz. 93*

1. Proszę o dołączenie rysunków konstrukcji z drewna klejonego.

*Odpowiedź:* *DOŁĄCZONO W ZAŁĄCZNIKU. W projekcie konstrukcji rysunek K04 pokazuje konstrukcję dachu, oraz dodatkowo załączono rysunek „DŹWIGARY I PŁATWIE” pokazujący wymiary elementów.*

1. Przy oknach usytuowanych poniżej 2m nad terenem zastosować szyby bezpieczne oraz zawiasy antywłamaniowe." - o które pozycje w zestawieniu chodzi?

*Odpowiedź: Okna „O2”- 2 szt.; . „O4”- 1 szt, „O5”- 2 szt..*

1. Szyby okien fasadowych na parterze – zastosować o zwiększonej odporności na udarność."- o które pozycje w zestawieniu chodzi? dodatkowo co oznacza słowo "udarność"? szyby P4

*Odpowiedź: To oczywisty błąd pisarski: chodzie o zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą okien fasadowych.*

*Okna „O2”- 2 szt.; „O3”- 4 szt.; „O4”- 1 szt.; „O5”- 2 szt.;*

1. Ościeżnice odpowiednio stalowe, aluminiowe lub drewniane w komplecie z drzwiami. Ościeżnice do drzwi regulowane(obejmujące ścianę)." - do których drzwi mają iść ościeżnice obejmujące?

*Odpowiedź: Ościeżnice w projekcie nie zachodzą na ściany, brak obejmujących..*

1. Czy w zakres prac wchodzi balustrada szklana na trybunach. Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów oraz dodanie takiej pozycji w przedmiarach

*Odpowiedź:* *TAK. Balustrada szklana na trybunach wchodzi w zakres prac. ok.: 70,0mb, wys. 1,1m, mocowane do lica ściany/stropu, z poręczą wzmacnianą co jakiś czas słupkiem. Na rysunku D1 w Architekturze widać detal balustrady, a poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązania.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Przykład poręczy* | *Przykład mocowania* |

*UZUPEŁNIONO W PRZEDMIARZE – poz. 144*

1. Czy w zakres prac wchodzi wykonanie osłon grzejnikowych. Jeśli tak to proszę o dołączenie opisu, wymiarów, ilości osłon oraz dodanie takiej pozycji w przedmiarze.

*Odpowiedź:*

*TAK. Drewniana obudowa zintegrowana z grzejnikiem, wykończona poliuretanowym, odpornym na zarysowania lakierem o połysku 40% o wysokiej odporności na promieniowanie UV. Drewno z certyfikatem FSC. Metalowe elementy w kolorze szarym. Obudowa demontowalna w łatwy sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła. Obudowa z drewna – dąb, lub inne liściaste drzewo do akceptacji projektanta i zamawiającego.*

*UZUPEŁNIONO W PRZEDMIARZE – poz. 149*

1. Proszę o dołączenie opisu branży sanitarnej.

*Odpowiedź: w załączaniu opis branży sanitarnej*

1. Według załączonego do dokumentacji przetargowej opisu technicznego do projektu technicznego branży architektonicznej (pkt. 4.7 – posadzki sportowe), należy wykonać posadzkę na hali w systemie wykładziny PCV na legarach, jednak w przedmiarze oraz w przekroju hali posadzka jest drewniana na legarach. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy posadzka hali sportowej ma być wykonany z wykładziny sportowej PCV czy ma być drewniana?

*Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć warstwy opisane w projekcie (w opisie i na rysunkach).*

*UZUPEŁNIONO W PRZEDMIARZE – poz. 138*

1. Proszę o sprecyzowanie wymiarów wyposażenia sportowego.

*Odpowiedź: Sala ma mieć możliwość udostępniania osobą z zewnątrz. Boiska na Sali są pełnowymiarowe (np. boisko do koszykówki wg. standardów FIBA), dlatego sprzęt sportowy na Sali ma być o standardowych wymiarach.*

1. Proszę określić wymiary i kolor siedzisk na trybunach ponieważ nie jest to zawarte w dokumentacji technicznej.

*Odpowiedź: Siedziska w rozstawie osiowym co 60 cm. Dla wygody możliwie jak najszersze, oczywiście nie większe jak 60cm (min 45 cm). Głębokość w projekcie 40-45cm.* Kolor szary lub niebieski do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

1. Czy zamawiający przewiduję zakup i montaż daszka szklanego na wysięgnikach nad drzwi wejściowe. Jeżeli tak prosimy o sprecyzowanie ilości i wymiarów.

*Odpowiedź: Tak.*

*POKAZANO W PRZEDMIARZE – poz. 146*

1. Proszę o sprecyzowanie ilości opraw G1, I3, K1 ponieważ są zwarte w opisie lecz nie są zawarte w przedmiarze oraz proszę o doprecyzowanie informacji co do opraw B2, EW2, AW4 ponieważ nie są one zwarte w opisie, a zostały zawarte w przedmiarze.

*Odpowiedź: Nie należy wyceniać opraw G1, I3,  K1, B2, Aw4. Oprawy Ew2 - 2 szt - tożsama z oprawą Ew4.*

1. Proszę o sprecyzowanie rodzaju projektowanego ogrodzenia, ponieważ nie jest uwzględnione w opisie.

*Odpowiedź: W projekcie przewiduję się korekty w istniejących ogrodzeniach (poszerzenie wjazdu na działkę, czy wykonanie nowej bramy wjazdowej przy palcu manewrowym dla wozów strażackich).*

*Projektowane ogrodzenie to tak naprawdę korekta istniejącego ogrodzenia znajdująca się na końcu działki. OGRODZENIE WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO.*

|  |
| --- |
|  |

*POKAZANO W PRZEDMIARZE PZT – poz. 34-37*

1. W załączonej dokumentacji występują rożne przekroje dotyczące drogi pożarowej (Rys. 4 i DP1 w folderze 1\_PZT), prosimy o doprecyzowanie którą nawierzchnie należy przyjąć do kalkulacji oraz o aktualizację przedmiaru.

*Odpowiedź: W projekcie należy przyjąć drogę z rysunku Dp1- droga pożarowa*

*Warstwy:*

*- warstwa wierzchnia – gr. 0,15m, x pow. drogi 1 020,00m2 = 153,00m3*

*- warstwa stabilizująca – gr. 0,15m, x pow. drogi 1 020,00m2 = 153,00m3*

*- warstwa odcinająca – gr. 0,20m, x pow. drogi 1 020,00m2 = 204,00m3*

***RAZEM= 510,00m3***

*POKAZANO W PRZEDMIARZE PZT – poz. 21-26*

1. W przedmiarze (zagospodarowanie terenu) brakuję krawężnika niezbędnego do obramowania

ciągów pieszo-jezdnych oraz chodnika, proszę o aktualizację przedmiaru.

*Odpowiedź:*

*POKAZANO W PRZEDMIARZE PZT – poz. 27*

1. W przedmiarze (zagospodarowanie terenu) brakuję podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym oraz geowłókniny, wskazane elementy występują w opisie warstw nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych (PZT OPIS), w związku z tym proszę o aktualizację przedmiaru.

*Odpowiedź:*

*POKAZANO W PRZEDMIARZE PZT – poz. 16-17*

1. Proszę o informację jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje inwestycji, ponieważ plan postępowań na rok 2023 jest nieaktywny na Państwa stronie

Odpowiedź: Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 11.240.385,00 zł brutto.

Zamawiający podaje prawidłowy adres biuletynu informacji publicznej Zamawiającego : https://zakrzew.biuletyn.net/

1. Proszę o zestawienie wyposażenia sportowego, ponieważ nie jest to dokładanie sprecyzowane.

Odpowiedź: Przedmiar robót został zaktualizowany w zakresie wyposażenia.

1. Czy Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych oferowanych opraw oświetleniowych? Pytam ponieważ w szkole bardzo istotne jest, aby oprawy spełniały wymagania normy bezpieczeństwa fotobiologicznego, wskaźników olśnienia itd.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

1. Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry urządzeń (opraw oświetleniowych) opisane w dokumentacji projektowej są istotne ? Jeśli niektóre są nieistotne to proszę o ich precyzyjne wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie parametry techniczne uwzględnione w dokumentacji należy traktować jako istotne. Parametry nieistotne zostały w dokumentacji pominięte.

1. Uprzejmie proszę o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga, aby 6 letnia gwarancja na oprawy awaryjne obejmowała również akumulator.

Odpowiedź: Gwarancja powinna obejmować całość urządzenia na okres wskazany w projektowanych postanowieniach umowy.

1. Proszę o sprecyzowanie materiału oraz koloru drzwi zaprojektowanych w całym obiekcie.

Odpowiedź:

*Drzwi zewnętrzne ral 7024, okna białe ral 9001, okno przy wejściu głównym ( O4) i drzwi grafit ral 9007 .*

1. Proszę o więcej informacji odnośnie drzwi do kabin (wymiary, rodzaj, materiał, kolor,

wykonanie –jakim systemem).

Odpowiedź: Kabiny zostały opisane w opisie technicznym Architektura na str. A15. Ponadto informujemy:

Kabiny z płyty HPL gr. 12mm – fronty, 10-mm przegrody. Wysokość górnej belki ościeżnicy- 2,00m od poziomu posadzki. Kolory: kabiny damskie [D] – pomarańczowy jasny; kabiny męskie [M]- zielony jasny; kabiny dla niepełnosprawnych [N]- czerwony jasny. Symbole RAL będą uzgodnione w trakcie wykonawstwa.

1. Prosiłbym o przesłanie przedmiaru - drogi pożarowej w formacie ath.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiaru w rozszerzeniu ath.

1. W przedmiarze w poz. 466 znajduje się "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi", jednak ani w opisie ani na żadnym z rysunków nie widzimy tej stacji transformatorowej. Czy Zamawiający może wskazać, gdzie w dokumentacji znajduje się opis i parametry stacji transformatorowej?

Odpowiedź: Stacja trafo nie stanowi przedmiotu zamówienia. Przedmiar został zmieniony.

1. Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni tj. do dnia 17 lipca 2023 roku – w postępowaniu zostało zadane wiele pytań, przesunięcie terminu składania ofert pozwoli na rzetelne zapoznanie się z odpowiedziami Zamawiającego oraz przygotowania szczegółowej i rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

W załączeniu:

Opis instalacji sanitarnej

Rys. nr 5 Dźwigar i Płatew

Przedmiary robót budowlany

Przedmiar robót zagospodarowanie terenu

Przedmiar robót elektryczny