PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY*

Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej 
 na terenie gminy Sędziszów Małopolski

Lp.	Asortyment, rodzaj robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość
w złotych 
kol. 3 x 4	
	1	2	3	4	5	
1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, 
z mechanicznym obcięciem krawędzi	
t	
260			
2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, bez mechanicznego obcięcia krawędzi	
t	
60			
3	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów bazaltowych 
i emulsji asfaltowej, wyboje o głębokości 2 cm	
m2	
100
			
4	Roboty ziemne koparką podsiębierną  
z transportem urobku na odl. 1 km gr. kat. III-VI	
m3	
100			
5	Wykonanie warstwy odsączającej 
z pospółki warstwa gr. 15 cm	
m2	
100			
6	Profilowanie nawierzchni tłuczniowej 	m2	200			
7	Wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego klińcem gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 	
m2	
200			
8	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej, standard II, warstwa grubości 5 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża istniejącego	
m2	
200			
9	Wykonanie sączków poprzecznych 
z kruszywa 	mb	5
			
10	Wykonanie ścieków przykrawężnikowych  z kostki brukowej o gr. 6 cm  z dwóch rzędów kostki na podsypce cementowo piaskowej o gr. 6cm (z zakuciem i obcięciem krawędzi)	mb	10			
11	Regulacja pionowa studni i kratek ściekowych 	szt.	5			
Razem brutto				

*niepotrzebne skreślić lub usunąć

________________________________                                                                      
                          (podpis*)
* kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty