**Znak sprawy: ED.271.03.2024 Załącznik nr 1a do SWZ**

**Wykonawca:**

*………………………………………...…….*

*…………………………………………..….*

*…………………………………………..….
…………………………………………..….*

*(pełna nazwa, adres, NIP, KRS)*

**FORMULARZ oferowanej windy/ specyfikacja techniczna**

**Wymagane cechy, parametry, funkcje – dźwig osobowy (winda)**

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, na zadanie pn.: **„*Dostawa i montaż nowej windy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie”*** po zapoznaniu się z dokumentacją zamówienia oferuję/-emy następujące urządzenie:

**UWAGA:**

Podane w przedmiotowej tabeli w kolumnie nr 2 parametry windy są wartościami minimalnymi. Dźwig osobowy o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanego spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W ofercie wymagane jest podanie typu produktu/modelu oraz nazwy producenta.

**Nazwa producenta: …………………………………….…..**

**Typ/model/oznaczenie handlowe: …………………………**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1**  | **2** | **3** | **4** |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Parametry wymagane** | **Potwierdzenie wymaganych parametrów przez Wykonawcę\*** | **Oferowane parametry \*\*****NALEŻY WPISAĆ** |
| **1.** |

|  |
| --- |
| **Typ dźwigu** |

 |

|  |
| --- |
| osobowy elektryczny, fabrycznie nowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich) |

 | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **2.** |

|  |
| --- |
|  **Udźwig** |

 |

|  |
| --- |
| minimalny 1000 kg (minimum 13 osób) |
|  |

 | Tak/ Nie\* | **……………………….\*\*** |
| **3.** |

|  |
| --- |
| **Wysokość****podnoszenia** |
|  |

 |

|  |
| --- |
| min. 15,27m |

 | Tak/ Nie\* | **………………………..\*\*** |
| **4.** |

|  |
| --- |
| **Prędkość** **podnoszenia** |

 |

|  |
| --- |
| min. 1,0 m/s  |

 | Tak/ Nie\* | **………………………..\*\*** |
| **5.** |

|  |
| --- |
| **Układ drzwi** |
|  |

 |

|  |
| --- |
| nieprzelotowy |

 | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **6.** |

|  |
| --- |
|  **Typ napędu** |

 |

|  |
| --- |
|  elektryczny |
|  |
|  |

 | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **7.** |

|  |
| --- |
|  **Kabina** |

 |

|  |
| --- |
| o wymiarach min. 140x160 cm wysokość kabiny min. 220 cm |

 | Tak/ Nie\* | **………………………..\*\*** |
| **8.** |

|  |
| --- |
| **Wielkość otworu drzwiowego** **istniejącego** |

 |

|  |
| --- |
|  94x210 cm |

 | Tak/ Nie\* | **………………………..\*\*** |
| **9.** |

|  |
| --- |
| **Kontrola dostępu** |

 |

|  |
| --- |
| możliwość korzystania z windy tylko dla osób posiadających kartę/brelok |

 | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **10.** |

|  |
| --- |
| **System** **przyzywowy** **w kabinie** |

 |

|  |
| --- |
|  sytuacje awaryjne |

 | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **11.** |

|  |
| --- |
| **Podłoga kabiny** |

 |

|  |
| --- |
|  posadzka antypoślizgowa |

 | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **12.** | **Sygnalizacja** | sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przejazdu windy | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **13** | **Odczyt głosowy** | wypukłe przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **14.** | **Lustro** | lustro na ścianie tylnej (naprzeciwko drzwi wejściowych) | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **15.** | **Urządzenie dostoswane** | Urządzenie dostosowane do wymiarów istniejącego nadszybia (istniejące 420cm) i podszybia (istniejące 175cm) | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **16.** | **Urządzenie dostosowane** | Urządzenie dostosowane do wymiarów istniejącego szybu żelbetowego w rzucie 210x215cm, wysokość od posadzki podszybia do dołu stropu nad szybem 21,04m | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **17.**  | **Ilość przystanków** |   5 (-1,0,1,2,3) | Tak/ Nie\* | ------------------- |
| **18.** | **Rok produkcji** **windy**  |  Nie starsza niż z 2023 roku | Tak/ Nie\* | **………………………..\*\*** |

**\*ZANACZYĆ WŁAŚCIWE W KOLUMNIE NR 3**

**\*\* W KOLUMNIE NR 4 W ZAZNACZONYCH KOLOREM NIEBIESKIM POZYCJACH WYKONAWCA WINIEN UZUPEŁNIĆ OFEROWANE PARAMETRY.**

**UWAGA!**

Wykonawca jest zobligowany wypełnić wszystkie pozycje zamieszczone w powyższej tabeli, wpisując w kolumnie nr 3 **„Potwierdzenie wymaganych parametrów przez Wykonawcę”** słowo **„TAK”**, w przypadku spełnienia określonych w wierszu wymagań technicznych i funkcjonalnych lub słowo **„NIE”**, w przypadku niepełnienia wymagań.

**W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „NIE” oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SWZ.**

**Nie spełnienie jakiegokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.**

**UWAGA!**

Niniejszy Formularz stanowi ścisłą treść oferty. Niezałączenie Formularza oferowanej windy stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

**UWAGA!**

**Niniejsze oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji odrzuceniem oferty.**